Scilab Function
Last update : September 2006

send_ascii_2 - Read input status

### Calling Sequence

  `D=call('send_ascii_2',A,1,'i',B,2,'i',C,3,'i','out',[1,17],4,'c')`

### Parameters

- `A`: The Modbus station address
- B: Start address
- C: The data length
- D: The string to be send

### Description

this function is to read input status from modbus device

### Examples

    A=2

    B=1001

    C=2

    D=call('send_ascii_2',A,1,'i',B,2,'i',C,3,'i','out',[1,17],4,'c')

### See Also

`send_ascii_1; send_ascii_3; send_ascii_4; send_ascii_5; send_ascii_6;`

### Author

`Developed by Zhe Peng, Longhua Ma.`