Guide pratique de la compatibilité matérielle avec Linux

Version française du Linux Hardware Compatibility HOWTO Steven Pritchard

Southern Illinois Linux Users Group (Groupe des utilisateurs Linux de l’Illinois du Sud) / K&S Pritchard Enterprises, Inc.

<steve CHEZ silug POINT org>

Adaptation française : Jacques Chion Relecture de la version française : Bernard Gisbert Préparation de la publication de la v.f. : Guillaume Lelarge, Jean-Philippe Guérard Version : 3.2.3.fr.1.1 Copyright © 2001-2005 Steve Pritchard Copyright © 1997-1999 Patrick Reijnen Copyright Ce guide pratique est un document libre ; vous pouvez le redistribuer et le modifier suivant les termes de la Licence Publique Générale GNU (GPL) qui est publiée par la Free Software Foundation ; soit suivant la version 2 de cette licence, ou (si c’est votre choix) toute version ultérieure. 12 juillet 2005 Résumé Ce document tente de donner une liste de l’ensemble du matériel réputé compatible ou non avec Linux.

Table des matières 1. Introduction [p 4]

1.1. Note sur les pilotes exclusivement binaires [p 4] 1.2. Note sur les pilotes propriétaires [p 4] 1.3. Architectures système [p 4] 1.4. Sources d’informations [p 5] 1.5. Problèmes connus avec ce document [p 5] 1.6. Nouvelles versions de ce document [p 6] 1.7. Commentaires et corrections [p 6] 1.8. Remerciements [p 6] 1.9. Historique des révisions [p 7]

1.10. Traduction [p 8] 2. Ordinateurs, cartes mères et BIOS [p 9] 2.1. Systèmes, cartes-mères et BIOS spécifiques [p 9] 2.2. Non pris en charge [p 11] 3. Ordinateurs portables [p 11]

3.1. Portables spécifiques [p 12] 3.2. PCMCIA [p 12] 4. CPU/FPU [p 12]

4.1. Intel [p 12] 4.2. AMD [p 12] 4.3. Cyrix [p 13] 4.4. IDT [p 13] 4.5. Transmeta [p 13] 4.6. Notes diverses [p 13] 5. Mémoire [p 14] 6. Cartes vidéo [p 14]

6.1. XFree86 [p 14] 6.2. Serveurs X propriétaires [p 43] 6.3. Kernel Framebuffer (fbdev) [p 43] 6.4. SVGALIB (pour consoles graphiques) [p 44] 7. Contrôleurs (disques durs) [p 44] 7.1. Pilotes alpha, bêta [p 46] 8. Contrôleurs (SCSI) [p 46]

8.1. Pris en charge [p 46] 8.2. Pilotes alpha, bêta [p 50] 8.3. Non pris en charge [p 50] 9. Contrôleurs SCSI RAID [p 50] 10. Contrôleurs IDE RAID [p 51] 11. Contrôleurs (d’E/S) [p 51] 12. Contrôleurs (multiports) [p 52] 12.1. Cartes non-intelligentes [p 52] 12.2. Cartes intelligentes [p 52] 13. Extensions réseau [p 54]

13.1. Prises en charge [p 54] 13.2. Pilotes alpha, bêta [p 61] 13.3. Non pris en charge [p 62] 14. Cartes son [p 62]

14.1. Pris en charge [p 62] 14.2. Pilotes alpha, bêta [p 68] 14.3. Non pris en charge [p 69] 15. Disques durs [p 70]

15.1. Non pris en charge [p 71] 16. Lecteurs de bande [p 71]

16.1. Pris en charge [p 71] 16.2. Pilotes alpha, bêta [p 72] 16.3. Non pris en charge [p 72] 17. Lecteurs de CD-ROM [p 72]

17.1. Pris en charge [p 72]

17.2. Pilotes alpha, bêta [p 73] 17.3. Notes [p 74] 18. Graveurs de CD [p 74] 19. Lecteurs DVD [p 75] 20. Lecteurs extractibles [p 75] 21. Souris [p 76]

21.1. Prises en charge [p 76] 21.2. Pilotes alpha, bêta [p 76] 21.3. Notes [p 76] 22. Modems [p 77] 23. Imprimantes/Tables traçantes [p 79]

23.1. Ghostscript [p 137] 24. Scanners [p 139]

24.1. Pris en charge [p 139] 24.2. Pilotes alpha, bêta [p 141] 24.3. Non pris en charge [p 142] 25. USB [p 142]

25.1. Appareils photos numériques [p 143] 25.2. Divers [p 143] 26. IEEE 1394 (FireWire/i.Link) [p 143] 27. Cartes PCMCIA/Cardbus [p 143] 28. Autres matériels [p 149]

28.1. Radio-Amateur [p 149] 28.2. Moniteurs VESA avec protocole d’économie d’énergie (DPMS) [p 150] 28.3. Écrans tactiles [p 150] 28.4. Terminaux sur port série [p 150] 28.5. Joysticks [p 150] 28.6. Dispositifs video (cartes d’acquisition / capture d’images / tuner TV, etc.) [p 152] 28.7. Appareils photos numériques [p 155] 28.8. Onduleurs [p 157] 28.9. Cartes multifonctions [p 157] 28.10. Acquisition de données [p 157] 28.11. Interfaces horloge chien de garde (Watchdog timer interfaces) [p 158] 28.12. Divers [p 158] 29. Annexe A. Périphériques sur port parallèle pris en charge. [p 158] 29.1. Ethernet [p 158] 29.2. Disques durs [p 159] 29.3. Lecteurs de bande [p 159] 29.4. Lecteurs CD-ROM [p 159] 29.5. Disques extractibles [p 160] 29.6. Adaptateurs IDE [p 160] 29.7. Adaptateurs SCSI [p 160] 29.8. Caméra numérique [p 160] 29.9. Cartes PCMCIA port parallèle [p 160] 30. Annexe B. Matériels incompatibles avec Linux [p 160] 31. Glossaire [p 164]

1. Introduction

Ce document donne la liste de la plupart des composants matériels compatibles avec Linux (et non des ordinateurs complets), aussi en lisant ce document vous pourrez choisir les composants de votre ordinateur personnel Linux et connaître ceux qu’il faut éviter. Étant donné que la liste des composants pris en charge par Linux change constamment, ce document ne sera jamais complet. Donc si des composants ne sont pas mentionnés dans ce document, la seule raison est que j’ignore s’ils sont pris en charge. Je n’ai simplement pas trouvé de prise en charge de ce composant et/ou personne ne m’a apporté d’informations le concernant.

Les paragraphes intitulés « Les pilotes alpha et bêta » donnent la liste des matériels avec des pilotes alpha ou bêta dans différentes conditions d’utilisation. Enfin, notez que certains pilotes n’existent que dans des noyaux au stade alpha. Aussi, si vous voyez quelque chose de compatible, mais qui n’est pas dans votre version de noyau Linux, mettez ce dernier à jour.

1.1. Note sur les pilotes exclusivement binaires

Certains périphériques sont pris en charge avec des modules qui ne sont disponibles que sous forme binaire ; évitez-les autant que possible. Les modules binaires sont compilés pour UNE VERSION DONNÉE DU NOYAU. Le code source de ces modules n’est pas disponible. Cela peut vous empêcher de mettre à niveau ou de maintenir votre système. Cela vous empêche également d’utiliser ce périphérique sur une architecture (en général celles ne disposant pas de processeurs x86) différente.

Linus Torvalds a dit : « J’autorise l’utilisation de modules binaires, mais je veux que les gens sachent qu’ils ne sont compatibles _qu’avec_ la version du noyau avec laquelle ils ont été compilés ». Voir http://lwn.net/1999/0211/a/lt-binary.html pour la suite du message (NdT : en anglais).

1.2. Note sur les pilotes propriétaires

Divers pilotes propriétaires pour le son, la vidéo, etc. existent pour Linux. Partir à la recherche de ces pilotes n’entre pas dans le cadre de ce document. On peut mentionner ici et là ces pilotes, mais aucun effort n’a été fait pour vérifier que l’information est toujours à jour.

1.3. Architectures système

L’objet de ce document concerne les plates-formes pour processeurs x86 pour Linux. Pour les autres plates-formes, allez voir ce qui suit :

Alpha ;

ARM ;

CRIS (processeur intégré ETRAX 100LX d’Axis Communications) ;

IA-64 ;

m68k ;

MIPS ;

PA-RISC ;

PowerPC ;

S/390 ;

SuperH ;

SPARC.

Il existe également les portages ELKS et uClinux, qui sont des projets dérivés des sources principales du noyau, conçus pour les systèmes sans MMU (principalement de très bas niveau et insérés).

1.4. Sources d’informations

Le LDP possède un index des guides pratiques (HOWTO) ayant pour objet le matériel (NdT : traduc.org offre un index similaire composé des documents du LDP traduits en français) ;

Price Watch (moteur de recherche sur les prix du marché, également utile pour trouver les spécifications de matériels très divers) ;

le guide des vendeurs d’ordinateurs ;

1.5. Problèmes connus avec ce document

Ce document ne peut pas être à jour à tout instant. Je souhaiterais qu’il redevienne un instrument de référence. Les points suivants doivent être revus pour que cela soit le cas :

Les vieux machins doivent être éliminés. Presque tout le document fut écrit en 1995, à peu de choses près, lorsque le PCI était tout nouveau et pas très bien pris en charge, et lorsque la technologie ISA PnP était considérée comme quelque chose de diabolique. Les temps ont bien changé¼

De nombreuses références de modèles ne sont également plus disponibles et n’intéressent plus la plupart des gens. Personnellement, je pense que le matériel que l’on ne trouve plus depuis 5 ans, ou à peu près, peut être retiré sans dommage. Les vieilles versions de ce document seront toujours disponibles sur Internet¼

Les liens URL de ce document doivent être mis à jour. J’ai commencé, mais c’est une rude tâche¼ Les correctifs sont les bienvenus.

Durant le processus de mise à jour et de conversion en DocBook, différents problèmes sont apparus. Si quelqu’un veut aider pour le nettoyage, qu’il prenne la toute dernière version du document (de préférence en m’écrivant à <steve CHEZ silug POINT org>) et faites un « grep » sur les « FIXME ».

Les listes incluses dans ce guide pratique qui sont disponibles dans d’autres guides pratiques ou bien dans des FAQ, devraient être mises à jour ou bien éliminées complètement de ce document.

Les nouvelles interfaces telles que l’USB doivent être incluses dans la liste (mais est-ce qu’un disque dur relié à un port USB sera dans la section « USB », « disque extractible », « disque dur » ou bien dans toutes ?).

Et, bien sûr, tout le matériel qu’on peut rencontrer et qui n’est pas inclus dans ce document doit être ajouté.

Tout cela demande beaucoup de travail. Si, éventuellement, cela vous intéresse, envoyez-moi s’il vous plaît un courrier à <steve CHEZ silug POINT org>. Toute aide est la bienvenue. :-)

1.6. Nouvelles versions de ce document

La dernière version originale de ce document est disponible sur le site du Projet de documentation Linux (LDP) : http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html. Elle est également disponible via les nombreux mirroirs du Projet.

La dernière version française de ce document est disponible sur le site du projet de traduction des guides pratiques de traduc.org : http://www.traduc.org/docs/howto/lecture/Hardware-HOWTO.html.

1.7. Commentaires et corrections

Pour toute question ou commentaire concernant la version originale de ce document, n’hésitez pas à écrire (en anglais) à Steven Pritchard <steve CHEZ silug POINT org>. Merci de m’envoyer également vos ajouts et vos corrections. Prochainement, j’envisage de créer une interface web qui permettra d’ajouter des éléments dans ce document. En attendant, indiquez simplement le mot « hardware » quelque part dans le sujet lorsque vous enverrez des corrections ou des ajouts.

N’hésitez pas à faire parvenir tout commentaire relatif à la version française de ce document à

<commentaires CHEZ traduc POINT org> en précisant le titre et la version de ce docu-

ment.

1.8. Remerciements

Ce document est passé entre de nombreuses mains. J’ignore s’il en a écrit la première version mais, en 1993, Ed Carp en assurait la maintenance. En août 1994, FRiC (Boy of Destiny) prit le relais. Après sa disparition fin 1995 ou début 1996 (et j’ajouterai qu’il nous manque sur IRC), Patrick Reijnen lui succéda (courant 1997) et en assura la maintenance jusque fin 1999.

Les versions récentes de ce document contenaient ce qui suit :

Merci à tous les auteurs et contributeurs des autres guides pratiques, beaucoup de choses leur ayant été piquées sans vergogne ; merci à FRiC, Zane Healy et Ed Carp, les auteurs initiaux de ce document ; et à tous ceux qui envoyèrent des mises à jour et des informations en retour. Merci plus spécialement à Eric Boerner et lilo (la personne, pas le programme) pour les vérifications. Et merci à Dan Quinlan pour la première conversion en SGML.

Merci beaucoup à tous ceux qui contribuèrent à ce document durant toutes ces années.

En plus, j’aimerais remercier les nombreux membres du Southern Illinois Linux Users Group (Groupe des utilisateurs de Linux de l’Illinois du Sud) et des Linux Users of Central Illinois (Utilisateurs de Linux de l’Illinois central) pour m’avoir donné tant de problèmes à résoudre durant un bon moment et, évidemment, mon épouse Kara pour m’avoir supporté durant toutes ces années. :-)

1.9. Historique des révisions

Ce qui suit donne l’historique des révisions de ce document depuis que moi-même (Steven Pritchard) en assure la maintenance.

Historique des versions

Version 3.2.3 2005-07-12 sjp

Correction du lien concernant le projet AlphaLinux. Ajout de quelques notes concernant les ordinateurs portables. Ajout d’informations sur les cartes 3ware 9000.

Version 3.2.2 2004-01-30 SJP

Ajout d’informations sur Opteron/Athlon64. Quelques corrections dans le tableau des cartes vidéo. Ajout de notes concernant les cartes des séries 3ware 8000, SATA, et « la mise à jour de la configuration » du lecteur WD.

Version 3.2.1 2002-11-12 SJP

Remplacement de « commercial » par « propriétaire » dans la plupart des cas (je franchirai probablement une étape supplémentaire en mettant « propriétaire avec source fermé » ou quelque chose de similaire. Les commentaires et suggestions sont les bienvenus). Ajout de la section IEEE 1394 [p 143] . Mises à jour d’autres sections. Merci à Rick Moen pour avoir initié cette révision par des mises à jour et des suggestions.

Version 3.2.0 2002-08-13 SJP

Suppression d’un tas de scories. Ajout d’informations sur les cartes PCMCIA prises en charge, en provenance directe de pcmcia-cs.sourceforge.net. Ajout d’une section sur les lecteurs DVD [p 75] . Merci à Tom Hanlin pour m’avoir fait remarquer qu’il n’en était pas fait mention auparavant. Remplacement de toutes les références à metalab par ibiblio, et de toutes les références à linuxdoc.org par tdlp.org. J’ai oublié fort vraisemblablement d’effectuer d’autres changements, cela m’apprendra à ne pas attendre trop longtemps entre deux versions.

Version 3.1.5 2002-03-28 SJP

L’historique des révisions est déplacé dans la section Introduction [p 4] . Davantage de corrections concernant les liens obsolètes et autres corrections. Merci à Lin Hung-Ta, Silviu Tamasdan et d’autres.

Version 3.1.4 2002-02-17 SJP

Ajout d’une note concernant l’architecture CRIS. Mise à jour de la section concernant les cartes WAN [p 57] .

Version 3.1.3 2001-12-30 SJP

Mise à jour de la section concernant les cartes vidéo [p 14] et autres corrections mineures.

Version 3.1.2 2001-12-21 SJP

Mise à jour du lien concernant le logiciel affecté au GS-4500 dans la section scanners [p 139] . (Merci à Jan Willamowius pour m’avoir signalé que la page avait été déplacée). Début de la mise à jour de la section concernant les contrôleurs RAID en séparant les périphériques SCSI des IDE.

Version 3.1.1 2001-12-14 SJP Donne une liste des imprimantes ayant une note très basse ou pas de note du tout à partir de la base de données de linuxprinting.org dans la section des matériels incompatibles [p 160] . Version 3.1.0 2001-12-12 SJP Correction ou suppression de liens modifiés ou inexistant. Importation de la liste d’imprimantes du linuxprinting.org.

Version 3.0.7 2001-10-18 SJP Commencé à corriger les liens obsolètes. Merci à Rob Janssen, Shaul Karl, Charles McColm et Paul Stephenson pour les correctifs.

Version 3.0.6 2001-09-14 SJP Ménage commencé dans la section matériel incompatible [p 160] . Version 3.0.5 2001-09-04 SJP Mise à jour des sections CPU [p 12] et cartes mères [p 9] . Ajout de la section Cartes WAN [p 57] et suppressions des anciennes sections « Relais de trames », « X.25 » et « PPP Synchrone, HDLC Cisco » dans Adaptateurs réseaux [p 54] .

Version 3.0.4 2001-06-05 SJP Mise à jour des sections Adaptateurs réseaux [p 54] et Contrôleurs [p 52] pour y inclure les produits actuels de Cyclades. (Merci à Ivan Passos de Cyclades pour cette mise à jour). Version 3.0.3 2001-05-28 SJP Ajout de la section USB [p 142] . Ajout d’une note concernant le matériel non-x86 dans la section CPU [p 12] . Mise à jour de la section Cartes mères [p 9] . Ajout d’un lien vers le Guide pratique du son sous Linux dans la section Cartes Sons [p 62] . Inclusion de la section Sources d’informations dans [p 5] l’introduction [p 4] et suppression des liens obsolètes. Version 3.0.2 2001-05-10 SJP Toilettage à la demande du LDP.

Version 3.0.1 2001-05-07 SJP Mise à jour de la section modems [p 77] .

Version 3.0.0 2001-04-22 SJP Première version DocBook. Mises à jour diverses.

1.10. Traduction

Traduit par Jacques Chion <Jacques POINT Chion CHEZ wanadoo POINT fr>. Un grand merci à Christian Gillot, Denis Arnaud, Frédéric Bothamy, Olivier Bounhoure, Pierre Machard, Guillaume Hatt, Sandrine Burriel et Bernard Gisbert pour leurs corrections pertinentes au fur et à mesure de l’apparition des nouvelles versions.

Ce document fait référence à d’autres guides pratiques. Vous pouvez retrouver la plupart d’entre eux en version française sur le site www.traduc.org. Ceci dit, la majorité des liens sur des guides pratiques ont été modifiés pour aller sur la version française lorsque celle-ci existe.

2. Ordinateurs, cartes mères et BIOS

Les bus ISA, VLB, EISA, PCI et AGP sont tous pris en charge. Toutes les cartes-mères récentes devraient bien fonctionner bien que certains contrôleurs intégrés ne puissent pas le faire (voire même pas du tout).

2.1. Systèmes, cartes-mères et BIOS spécifiques

Merci de noter qu’il ne peut y avoir de liste complète. S’il vous plaît, envoyez des mises à jour [p 6] .

Fabricant Modèle Description Notes

Intel STL2

Circuit ServerWorks, double Socket 370 (PIII), vidéo intégrée (ATI), ethernet (eepro100) et SCSI double canal (aic7xxx)

Intel 815EEA, 815EEA2L

Circuit Intel 815, Socket 370 (PIII/Celeron), vidéo, audio et ethernet intégrés (uniquement 815EEA2L)

La vidéo, le son, ethernet, etc. sont tous pris en charge bien que nécessitant des versions récentes du noyau et XFree86.

SuperMicro 370DL3

Circuit ServerWorks chipset, double Socket 370 (PIII), ethernet intégré (eepro100), SCSI (aic7xxx)

SuperMicro 370DLE

Circuit ServerWorks, double Socket 370 (PIII), ethernet intégré (eepro100)

SuperMicro P6DGE

Circuit Intel 440GX, double Slot 1 (PII/PIII/Celeron)

SuperMicro P6DBE

Circuit Intel 440BX, double Slot 1 (PII/PIII/Celeron)

Soyo SY-K7VTA-B

Circuit VIA KT133, Socket A, ATA/100 et audio AC97 intégrés

Tyan

Thunder K7 (S2462NG/ S2462UNG/ S2462UNGM)

Circuit AMD 760, bi-Athlon MP, vidéo intégrée (ATI RAGE XL), double ethernet (2x 3Com 3C920), SCSI double canal (Adaptec AIC-7899W ˛ uniquement pour S2462UNG/ S2462UNGM)

Les modèles anciens possèdent apparemment des bogues. Vérifiez que vous avez un BIOS récent et un noyau 2.2.x ou 2.4.x.

Les notes suivantes sont anciennes et risquent d’être obsolètes.

Systèmes IBM PS/2 MCA

Pris en charge depuis le noyau 2.0.7 mais uniquement avec les versions stables. Pour plus d’informations, allez voir page d’accueil de Micro Channel Linux . Des informations sur les sous-systèmes MCA SCSI peuvent être trouvées ici.

La carte-mère EFA E5TX-AT pose un problème résolu avec la RedHat 5.0 et peut-être d’autres versions de Linux. Il y a un réamorçage spontané lors de la détection du matériel. Pour le résoudre, mettez à jour le BIOS avec la version 1.01. Cette mise à jour se trouve ici.

La carte-mère Edom MP080 nécessite une mise à jour (flashage) du BIOS pour que Linux fonctionne. Sans cette mise à jour, Linux réamorce lors de la détection du matériel. Pour la mise à jour du BIOS, allez voir ici et ici.

La carte-mère Zida 6MLX avec le circuit PII Intel LX est mentionnée comme ne pouvant fonctionner avec Linux que lorsque le cache du processeur est désactivé dans le BIOS. Une mise à jour du BIOS ne résoud rien. Le symptôme est un réamorçage aléatoire durant l’amorçage ou juste après.

2.2. Non pris en charge

Supermicro P5MMA avec un BIOS version 1.36, 1.37 ou 1.4. Linux n’amorce pas avec cette carte-mère. Une nouvelle version (au stade bêta) du BIOS, fonctionnant avec Linux, est disponible ici.

Supermicro P5MMA98. Linux n’amorce pas avec cette carte-mère. Une nouvelle version (au stade bêta) qui fonctionne avec Linux est disponible ici.

DataExpert Corp. La carte-mère ExpertColor TX531 V1.0 avec les circuits ACER M1531 (Date: 9729, TS6) et ACER M1543 (Date : 9732 TS6) semble présenter des erreurs de segmentation non reproductibles, des erreurs du noyau et des blocages du noyau lorsqu’il est soumis à une charge élevée et des accès à un lecteur de bande. Le problème semble venir du bus PCI, en l’occurrence le circuit ACER.

3. Ordinateurs portables

En général, tous les portables sont bien supportés sous Linux. Quelques fonctionalités spécifiques (plus particulièrement les communications sans fil et la vidéo) peuvent avoir des difficultés, mais sans mettre en cause les fonctionalités de base.

En général, les portables ayant le logo Intel® Centrinoˇ sont ceux qui fonctionneront presque parfaitement avec Linux. Les cartes sans-fil 802.11b/g Intel PRO/Wireless 2100 et 2200 sont supportées par des pilotes délivrés par Intel qui sont intégrés dans le noyau Linux. Le support 3D accéléré pour les cartes vidéo se trouve dans le projet DRI et est inclus dans les versions récentes de X.org et XFree86.

Page d’accueil Linux Laptop ;

Linux Mobile Guide ˛ Un guide pour les portables et les dispositifs mobiles. On trouve d’autres types d’information ayant trait aux portables sur les sites suivants :

Avanced Power Management ;

État de la batterie des ordinateurs portables ; Curseur non-clignotant ;

3.1. Portables spécifiques

Compaq Concerto (pilote pour crayon) ; Compaq Contura Aero ; IBM ThinkPad ;

Série des IBM Thinkpad 770 ; NEC Versa M et P ;

Tadpole P1000 (encore un) ; TI TravelMate 4000M ; TI TravelMate 5100 ;

Toshiba Satellite Pro 400CDT ;

3.2. PCMCIA

Voir la section PCMCIA/Cardbus [p 143] et le Guide pratique du PCMCIA sous Linux pour avoir plus d’informations sur les cartes PCMCIA et Cardbus.

4. CPU/FPU

Merci d’aller voir cette note [p 4] pour en savoir plus sur le matériel non-x86.

4.1. Intel

Intel 386SX/DX/SL, 486SX/DX/SL/SX2/DX2/DX4, Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III (le normal et les versions Xeon), Pentium 4 et Celeron (y compris leurs versions mobiles) sont tous pris en charge.

4.2. AMD

AMD 386SX/DX, 486SX/DX/DX2/DX4, K5, K6, K6-2, K6-3 et Athlon sont tous pris en charge (tous les types, y compris les multiprocesseurs). Les vieilles versions du K6 doivent être évitées car elles sont boguées. Désactiver le « cache interne » dans le BIOS peut être un palliatif. Quelques K6-2 300 Mhz de première génération ont des problèmes avec les circuits système.

Les processeurs 64 bits Opteron et Athlon64, de même que le mobile Athlon64 (ou Turion64), sont également pris en charge, en mode 32 bits ou 64 bits. Pour le mode 32 bits, compilez un noyau pour un i386, éventuellement optimisé pour un Athlon, étant donné que ces processeurs ont un comportement similaire en mode 32 bits. Pour le mode 64 bits, compilez un noyau pour x86-64. Vous pourrez utiliser des binaires 32 bits, à partir du moment où vous avez les bibliothèques adéquates. Les systèmes à base de processeurs Opteron et Athlon64 utilisent un matériel pour PC standard, les informations données dans ce document s’appliquent donc normalement.

Les vieux processeurs NexGen sont aussi pris en charge.

Quelques circuits AMD 486DX de première génération peuvent se bloquer dans quelques situations particulières. Les circuits actuels devraient être conformes; effectuer le remplacement pour posséder un nouveau circuit ne devrait pas être un problème.

4.3. Cyrix

Cyrix 386SX/DX, 486SX/DX, 5x86, 6x86 et MediaGX sont tous pris en charge.

pour activer le cache sur les processeurs Cyrix ;

programme de contrôle du cache du Cyrix ;

réglages du registre du processeur Cyrix 5x86 .

4.4. IDT

IDT Winchip les processeurs C6-PSME2006A sont pris en charge sous Linux.

4.5. Transmeta

Les processeurs Transmeta Crusoe sont pris en charge.

4.6. Notes diverses

Linux possède une émulation FPU intégrée si vous n’avez pas de coprocesseur arithmétique.

Linux prend en charge le SMP (multi-processeurs) dans tous les noyaux 2.x. Voir le Guide pratique SMP sous Linux pour plus d’informations.

La série des coprocesseurs ULSI possède un bogue dans les instructions FSAVE et FRSTOR provoquant des problèmes avec tous les systèmes opérant en mode protégé. Cela peut être aussi le cas avec quelques vieux IIT et Cyrix.

Il y a des problèmes concernant le « vidage TLB » des circuits UMC U5S avec les très vieux noyaux (1.1.x)

5. Mémoire

Toutes les mémoires telles que DRAM, EDO et SDRAM peuvent être utilisées avec Linux. Il y a une seule chose à laquelle vous devez faire attention : normalement le noyau ne prend pas en charge plus de 64 Mo de mémoire. Lorsque vous ajoutez plus de 64 Mo de mémoire, vous devez ajouter la ligne suivante à votre fichier de configuration LILO :

append="mem=<nombre de Mo>M"

Ainsi, si vous avez 96 Mo de mémoire, cela devient :

append="mem=96M"

N’utilisez pas un nombre plus grand que ce que vous avez en réalité. Cela peut provoquer des arrêts brutaux.

6. Cartes vidéo

Merci de noter que cette section est en cours de mise à jour, il peut donc y avoir quelques informations incorrectes ou incomplètes.

Linux peut travailler avec toutes les cartes graphiques en mode texte, les cartes VGA qui ne sont pas citées ci-dessous devant pouvoir être utilisées avec des pilotes VGA monochromes ou standards.

Si vous voulez acheter une carte vidéo économique pour tourner sous X, gardez à l’esprit que les cartes accélérées (ATI Mach, ET4000/W32p, S3) sont BEAUCOUP plus rapides que les cartes partiellement ou non accélérées (Cirrus, WD).

« 32 bpp » signifie, en réalité, des niveaux de couleurs sur 24 bits alignés sur les limites de 32 bits. Cela ne signifie PAS que les cartes peuvent donner des niveaux de couleurs de 32 bits, c’est toujours 24 bits (soit 16 777 216 couleurs). Les modes en 24 bits compactés ne sont pas pris en charge dans XFree86 ; dès lors les cartes pouvant travailler en mode couleur 24 bits sur d’autres systèmes peuvent ne pas en être capables sous X. Parmi ces cartes se trouvent entre autres les Mach32, Cirrus 542x, ET4000, S3 801/805/868/968.

La prise en charge des cartes AGP (Accelerated Graphics Port) progresse rapidement. La plupart des serveurs X (ceux disponibles librement, et les versions propriétaires) prennent déjà plus ou moins en charge l’AGP.

6.1. XFree86

Ci-dessous une liste des cartes réputées comme pouvant fonctionner avec les versions 3.3.6 et/ou 4.1.0 de XFree86. Voir le site d’XFree86 pour plus d’informations.

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes

2 the Max MAXColor S3 Trio64V+ S3 Trio64V+ XF86_S3 s3

2-the-Max MAXColor 6000 ET6300 XF86_SVGA tseng

3DLabs Oxygen GMX PERMEDIA 2 XF86_3DLabs glint

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes 3DVision-i740 AGP Intel 740 XF86_SVGA i740 3Dlabs Permedia2 (générique) PERMEDIA 2 XF86_3DLabs glint 928Movie S3 928 XF86_S3 vga ABIT G740 8MB SDRAM Intel 740 XF86_SVGA i740 AGP 2D/3D V. 1N, AGP-740D Intel 740 XF86_SVGA i740 AGX (générique) AGX-014/15/16 XF86_AGX vga ALG-5434(E) CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus AOpen AGP 2X 3D Navigator PA740 Intel 740 XF86_SVGA i740 AOpen PA2010 Banshee tdfx AOpen PA45 SiS6326 XF86_SVGA sis AOpen PA50D SiS6326 XF86_SVGA sis AOpen PA50E SiS6326 XF86_SVGA sis AOpen PA50V SiS6326 XF86_SVGA sis AOpen PA80/DVD SiS6326 XF86_SVGA sis AOpen PG128 S3 Trio3D XF86_SVGA s3virge AOpen PG975 3dimage975 XF86_SVGA trident AOpen PS3010 RIVATNT2 XF86_SVGA nv AOpen PT70 S3 ViRGE/DX XF86_SVGA s3virge AOpen PT75 S3 ViRGE/DX XF86_SVGA s3virge AOpen PT80 SiS6326 XF86_SVGA sis ARISTO i740 AGP (ART-i740-G) Intel 740 XF86_SVGA i740 ASUS 3Dexplorer RIVA128 XF86_SVGA nv ASUS AGP-V2740 Intel 740 XF86_SVGA i740 ASUS PCI-AV264CT ati XF86_Mach64 ati ASUS PCI-V264CT ati XF86_Mach64 ati ASUS Video Magic PCI V864 S3 864 XF86_S3 vga ASUS Video Magic PCI VT64 S3 Trio64 XF86_S3 s3 AT25 Alliance AT3D XF86_SVGA apm AT3D Alliance AT3D XF86_SVGA apm

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes ATI 3D Pro Turbo ati XF86_Mach64 ati ATI 3D Pro Turbo PC2TV ati XF86_Mach64 ati ATI 3D Xpression ati XF86_Mach64 ati ATI 3D Xpression+ ati XF86_Mach64 ati ATI 3D Xpression+ PC2TV ati XF86_Mach64 ati ATI 8514 Ultra (pas VGA) ATI-Mach8 XF86_Mach8 vga ATI All-in-Wonder ati XF86_Mach64 ati ATI All-in-Wonder 128 Pro AGP ati XF86_SVGA r128 ATI All-in-Wonder Pro ati XF86_Mach64 ati ATI FireGL 8700 R200 radeon ATI FireGL 8800 R200 radeon ATI FireGL D1100 radeon ATI FireGL M22 GL radeon ATI FireGL M24 GL radeon ATI FireGL Mobility T2 RV350 radeon ATI FireGL Mobility T2e radeon ATI FireGL T2 RV350 radeon ATI FireGL V3100 radeon ATI FireGL V3200 radeon ATI FireGL V5100 radeon ATI FireGL V7100 radeon ATI FireGL V7200 radeon ATI FireGL X1 R300 radeon ATI FireGL X2 RV350 radeon ATI FireGL X3 radeon ATI FireGL Z1 R300 radeon ATI FireGL Z1/X1 R300 radeon ATI Graphics Pro Turbo ati XF86_Mach64 ati ATI Graphics Pro Turbo 1600 ati XF86_Mach64 ati

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes ATI Graphics Ultra ati XF86_Mach8 ati ATI Graphics Ultra Pro ati XF86_Mach32 ati ATI Graphics Xpression ati XF86_Mach64 ati ATI Mach32 ati XF86_Mach32 ati ATI Mach64 ati XF86_Mach64 ati ATI Mach64 3D RAGE II ati XF86_Mach64 ati ATI Mach64 3D RAGE II+DVD ati XF86_Mach64 ati ATI Mach64 3D Rage IIC ati XF86_Mach64 ati ATI Mach64 3D Rage Pro ati XF86_Mach64 ati ATI Mach64 CT (264CT) ati XF86_Mach64 ati ATI Mach64 GT (264GT), aka 3D RAGE ati XF86_Mach64 ati ATI Mach64 VT (264VT) ati XF86_Mach64 ati ATI Mobility FireGL 7800 RV200 radeon ATI Radeon (générique) R100 radeon ATI Radeon 32 DDR (AGP) R100 radeon ATI Radeon 32 SDR (AGP) R100 radeon ATI Radeon 64 DDR (AGP) R100 radeon ATI Radeon 7000 RV100 radeon ATI Radeon 7000 IGP radeon ATI Radeon 7200 R100 radeon ATI Radeon 7500 RV200 radeon ATI Radeon 8500 R200 radeon ATI Radeon 8500LE R200 radeon ATI Radeon 9000 R250 radeon ATI Radeon 9000 Pro R250 radeon ATI Radeon 9100 R250 radeon ATI Radeon 9100 IGP radeon ATI Radeon 9100 PRO IGP radeon ATI Radeon 9200 R250 radeon

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes ATI Radeon 9200PRO radeon ATI Radeon 9200SE R250 radeon ATI Radeon 9500 R300 radeon ATI Radeon 9500 Pro R300 radeon ATI Radeon 9600 R300 radeon ATI Radeon 9600 Pro R300 radeon ATI Radeon 9700 R300 radeon ATI Radeon 9700 Pro R300 radeon ATI Radeon 9800 R350 radeon ATI Radeon 9800 Pro R350 radeon ATI Radeon 9800 XT R350 radeon ATI Radeon AGP R100 radeon ATI Radeon AGP VIVO R100 radeon ATI Radeon All In Wonder AGP R100 radeon ATI Radeon IGP320 radeon ATI Radeon IGP330/340/350 radeon ATI Radeon IGP330M/340M/350M radeon ATI Radeon Mobility 7000 radeon ATI Radeon Mobility 7500 RV200 radeon ATI Radeon Mobility 9100 IGP radeon ATI Radeon Mobility 9200 radeon ATI Radeon Mobility 9200 IGP radeon ATI Radeon Mobility 9600 M10 RV350 radeon ATI Radeon Mobility 9800 radeon ATI Radeon Mobility M300 radeon ATI Radeon Mobility M6 RV100 radeon ATI Radeon Mobility M7 RV200 radeon ATI Radeon Mobility M9 R250 radeon ATI Radeon Mobility U1 R300 radeon

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes ATI Radeon Mobility X600 radeon ATI Radeon VE RV100 radeon ATI Radeon X300 radeon ATI Radeon X600 radeon ATI Radeon X800LE radeon ATI Radeon X800PRO radeon ATI Radeon X800SE radeon ATI Radeon X800XT radeon ATI Rage 128 ati XF86_SVGA r128 ATI Rage 128 (générique) ati XF86_SVGA r128 ATI Rage 128 Mobility ati r128 ATI Rage 128 Pro Ultra ati XF86_SVGA r128 ATI Rage Fury AGP ati XF86_SVGA r128 ATI Rage Fury Pro AGP ATI XF86_SVGA r128 ATI Rage LT ati XF86_Mach64 ati ATI Rage LT PRO ati XF86_Mach64 ati ATI Rage Mobility ati ati ATI Rage Mobility M4 AGP ati XF86_SVGA r128 ATI Rage Mobility P ati XF86_Mach64 ati ATI Rage XL ati XF86_SVGA ati ATI Rage XL AGP ati XF86_SVGA ati ATI Ultra Plus ati XF86_Mach32 ati ATI Video Boost ati XF86_Mach64 ati ATI Video Charger ati XF86_Mach64 ati ATI Video Xpression ati XF86_Mach64 ati ATI Video Xpression+ ati XF86_Mach64 ati ATI WinBoost ati XF86_Mach64 ati ATI WinCharger ati XF86_Mach64 ati ATI WinTurbo ati XF86_Mach64 ati

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes ATI Wonder SVGA ati XF86_SVGA ati ATI XPERT 128 AGP ati XF86_SVGA r128 ATI XPERT 99 AGP ati XF86_SVGA r128 ATI Xpert 128 AGP ati XF86_SVGA r128 ATI Xpert 2000 AGP ati XF86_SVGA r128 ATI Xpert 98 ati XF86_Mach64 ati ATI Xpert 99 AGP ati XF86_SVGA r128 ATI Xpert XL ati XF86_Mach64 ati ATI Xpert@Play ati XF86_Mach64 ati ATI Xpert@Play 98 ati XF86_Mach64 ati ATI Xpert@Work ati XF86_Mach64 ati ATI intégré à la carte-mère Intel Maui MU440EX ati XF86_Mach64 ati ATrend ATC-2165A ET6300 XF86_SVGA tseng AccelStar Permedia II AGP PERMEDIA 2 XF86_3DLabs glint Acorp AGP i740 Intel 740 XF86_SVGA i740 Actix GE32+ 2MB S3 801/805 XF86_S3 vga Actix GE32i S3 805i XF86_S3 vga Actix GE64 S3 864 XF86_S3 vga Actix ProStar CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus Actix ProStar 64 CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus Actix Ultra S3 928 XF86_S3 vga Acumos AVGA3 CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus Alliance ProMotion 6422 AP6422 XF86_SVGA vga Appian Jeronimo 2000 PERMEDIA 3 glint Aristo ART-390-G S3 Savage3D Savage/MX XF86_SVGA savage Ark Logic ARK1000PV (générique) ARK1000PV XF86_SVGA vga Ark Logic ARK1000VL (générique) ARK1000VL XF86_SVGA vga Ark Logic ARK2000MT (générique) ARK1000MT XF86_SVGA vga Ark Logic ARK2000PV (générique) ARK1000PV XF86_SVGA vga

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes Atrend (Speedy) 3DIO740 AGP (ATC-2740) Intel 740 XF86_SVGA i740 Avance Logic 2101 Avance Logic XF86_SVGA vga Avance Logic 2228 Avance Logic XF86_SVGA vga Avance Logic 2301 Avance Logic XF86_SVGA vga Avance Logic 2302 Avance Logic XF86_SVGA vga Avance Logic 2308 Avance Logic XF86_SVGA vga Avance Logic 2401 Avance Logic XF86_SVGA vga Banshee (générique) Banshee tdfx Binar Graphics AnyView ET6300 XF86_SVGA tseng Boca Vortex (Sierra RAMDAC) AGX-015 XF86_AGX vga COMPAQ Armada 7380DMT S3 Aurora64V+ XF86_S3 s3 COMPAQ Armada 7730MT S3 Aurora64V+ XF86_S3 s3 California Graphics SunTracer 6000 ET6300 XF86_SVGA tseng Canopus Co. Power Window 3DV S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge Canopus SPECTRA 3200R2 RIVATNT XF86_SVGA nv Canopus SPECTRA 5400 RIVATNT2 XF86_SVGA nv Canopus SPECTRA 5400 Premium Edition RIVA ULTRA TNT2 XF86_SVGA nv Canopus Total-3D Verite 1000 XF86_SVGA vga Cardex Challenger (Pro) ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng Cardex Cobra ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng Cardex Trio64 S3 Trio64 XF86_S3 s3 Cardex Trio64Pro S3 Trio64 XF86_S3 s3 Chaintech AGP-740D Intel 740 XF86_SVGA i740 Chaintech Desperado 3F10 Banshee tdfx Chaintech Desperado RI20 RIVA128 XF86_SVGA nv Chaintech Desperado RI30 RIVATNT XF86_SVGA nv Chaintech Desperado RI40/41 RIVATNT2 XF86_SVGA nv Chaintech Desperado RI50 RIVATNT2 XF86_SVGA nv Chaintech Desperado RI60 RIVATNT2 XF86_SVGA nv

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes Chaintech Desperado SI21 SiS6326 XF86_SVGA sis Chaintech Desperado SI31 SiS6326 XF86_SVGA sis Chaintech Tornado I7000 Intel 740 XF86_SVGA i740 Chaintech Tornado S6000 SiS6326 XF86_SVGA sis Chips & Technologies CT64200 ct64300 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT64300 ct64300 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT65520 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT65525 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT65530 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT65535 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT65540 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT65545 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT65546 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT65548 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT65550 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT65554 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT65555 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT68554 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT69000 ct69030 XF86_SVGA chips Chips & Technologies CT69030 ct69030 XF86_SVGA chips Cirrus Logic GD542x CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus Cirrus Logic GD543x CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus Cirrus Logic GD5446 (carte sans nom) CL-GD5440 cirrus Cirrus Logic GD544x CL-GD5440 cirrus Cirrus Logic GD5462 CL-GD5462 XF86_SVGA cirrus Cirrus Logic GD5464 CL-GD5464 XF86_SVGA cirrus Cirrus Logic GD5465 CL-GD5465 XF86_SVGA cirrus Cirrus Logic GD5480 CL-GD5480 XF86_SVGA cirrus

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes

Cirrus Logic GD62xx (portable)

CL-GD6205 /15/25/35

XF86_SVGA vga Cirrus Logic GD64xx (portable) CL-GD6420/6440 XF86_SVGA vga Cirrus Logic GD754x (portable)

CL-GD7541 /42/43/48

XF86_SVGA vga Colorgraphic Dual Lightning ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng Compaq Armada 7400 S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge Compaq Armada 7800 S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge Creative Blaster Exxtreme PERMEDIA 2 XF86_3DLabs glint Creative Graphics Blaster TNT2 RIVATNT2 XF86_SVGA nv Creative Labs 3D Blaster PCI (Verite 1000) Verite 1000 XF86_SVGA vga Creative Labs Graphics Blaster 3D CL-GD5464 XF86_SVGA cirrus Creative Labs Graphics Blaster Eclipse (OEM Model CT6510)

CL-GD5465 XF86_SVGA cirrus Creative Labs Graphics Blaster MA201 CL-GD5440 cirrus Creative Labs Graphics Blaster MA202 CL-GD5440 cirrus Creative Labs Graphics Blaster MA302 CL-GD5462 XF86_SVGA cirrus Creative Labs Graphics Blaster MA334 CL-GD5464 XF86_SVGA cirrus Creative Labs Savage 4 3D Blaster Savage/MX XF86_SVGA savage Cyrix MediaGX Geode XF86_SVGA geode DFI-WG1000 CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus DFI-WG5000 ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng DFI-WG6000 WD90C33 XF86_SVGA vga DSV3325 S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge DSV3326 S3 Trio64V+ XF86_S3 s3 DataExpert DSV3325 S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge DataExpert DSV3365 S3 Trio64V+ XF86_S3 s3 Dell S3 805 S3 801/805 XF86_S3 s3 Dell ET4000 intégré ET4000 XF86_SVGA tseng Diamond Edge 3D nv1 XF86_SVGA vga

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes Diamond Fire GL 1000 PERMEDIA XF86_3DLabs glint Diamond Fire GL 1000 PRO PERMEDIA 2 XF86_3DLabs glint Diamond Fire GL 3000 GLINT 500TX XF86_3DLabs glint Diamond Monster Fusion Banshee tdfx Diamond Multimedia Stealth 3D 2000 S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge Diamond Multimedia Stealth 3D 2000 PRO S3 ViRGE/DX XF86_SVGA s3virge Diamond SpeedStar (Plus) ET4000 XF86_SVGA tseng Diamond SpeedStar 24 ET4000 XF86_SVGA tseng Diamond SpeedStar 24X (non totalement prise en charge) WD90C31 XF86_SVGA vga Diamond SpeedStar 64 CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus Diamond SpeedStar A50 SiS6326 XF86_SVGA sis Diamond SpeedStar HiColor ET4000 XF86_SVGA tseng Diamond SpeedStar Pro (not SE) CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus Diamond SpeedStar Pro 1100 CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus Diamond SpeedStar Pro SE (CL-GD5430/5434) CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus Diamond SpeedStar64 Graphics 2000/2200 CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus Diamond Stealth 24 S3 801/805 XF86_S3 vga Diamond Stealth 32 ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng Diamond Stealth 3D 2000 S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge Diamond Stealth 3D 2000 PRO S3 ViRGE/DX XF86_SVGA s3virge Diamond Stealth 3D 3000 S3 ViRGE/VX XF86_SVGA s3virge Diamond Stealth 3D 4000 S3 ViRGE/GX2 XF86_SVGA s3virge Diamond Stealth 64 DRAM SE S3 Trio32 XF86_S3 s3 Diamond Stealth 64 DRAM avec S3 SDAC S3 864 XF86_S3 vga Diamond Stealth 64 DRAM avec S3 Trio64 S3 Trio64 XF86_S3 s3 Diamond Stealth 64 VRAM S3 964 XF86_S3 s3 Diamond Stealth 64 Video VRAM (TI RAMDAC) S3 968 XF86_S3 s3 Diamond Stealth II S220 Verite 2200 XF86_SVGA vga Diamond Stealth II/G460 AGP Intel 740 XF86_SVGA i740

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes Diamond Stealth III (S520/S540) Savage/MX XF86_SVGA savage Diamond Stealth Pro S3 928 XF86_S3 vga Diamond Stealth VRAM S3 911/924 XF86_S3 vga Diamond Stealth Video 2500 Alliance AT24 XF86_SVGA apm Diamond Stealth Video DRAM S3 868 XF86_S3 vga Diamond Stealth64 Graphics 2001 ARK2000PV XF86_SVGA vga Diamond Stealth64 Graphics 2xx0 (864 + SDAC) S3 864 XF86_S3 vga Diamond Stealth64 Graphics 2xx0 (Trio64) S3 Trio64 XF86_S3 s3 Diamond Stealth64 Video 2001 (2121/2201) S3 Trio64V+ XF86_S3 s3 Diamond Stealth64 Video 2120/2200 S3 868 XF86_S3 vga Diamond Stealth64 Video 3200 S3 968 XF86_S3 s3 Diamond Stealth64 Video 3240/3400 (IBM RAMDAC) S3 968 XF86_S3 s3 Diamond Stealth64 Video 3240/3400 (TI RAMDAC) S3 968 XF86_S3 s3 Diamond Viper 330 RIVA128 XF86_SVGA nv Diamond Viper 550 RIVATNT XF86_SVGA nv Diamond Viper 770 RIVATNT2 XF86_SVGA nv Diamond Viper PCI 2Mb Weitek 9000 XF86_P9000 vga Diamond Viper Pro Video Weitek P9100 XF86_SVGA vga Diamond Viper VLB 2Mb Weitek 9000 XF86_P9000 vga Digital 24-plane TGA (ZLXp-E2) TGA XF86_TGA tga Digital 24-plane+3D TGA (ZLXp-E3) TGA XF86_TGA tga Digital 8-plane TGA (UDB/Multia) TGA XF86_TGA tga Digital 8-plane TGA (ZLXp-E1) TGA XF86_TGA tga EIZO (VRAM) AGX-014/15/16 XF86_AGX vga ELSA ERAZOR II RIVATNT XF86_SVGA nv ELSA ERAZOR III RIVATNT2 XF86_SVGA nv ELSA GLoria Synergy PERMEDIA 2 XF86_3DLabs glint ELSA GLoria-L GLINT 500TX XF86_3DLabs glint ELSA GLoria-L/MX GLINT MX XF86_3DLabs glint

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes ELSA GLoria-S PERMEDIA XF86_3DLabs glint ELSA GLoria-XL GLINT MX XF86_3DLabs glint ELSA GLoria-XXL GLINT MX XF86_3DLabs glint ELSA Gloria-4 S3 968 XF86_S3 s3 ELSA Gloria-8 S3 968 XF86_S3 s3 ELSA Synergy II RIVATNT2 XF86_SVGA nv ELSA VICTORY ERAZOR RIVA128 XF86_SVGA nv ELSA VICTORY ERAZOR LT RIVA128 XF86_SVGA nv ELSA Victory 3D S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge ELSA Victory 3DX S3 ViRGE/DX XF86_SVGA s3virge ELSA WINNER 1000/T2D S3 Trio64V2 XF86_S3 vesa ELSA Winner 1000 R3D RIVA128 XF86_SVGA nv ELSA Winner 1000AVI (version AT&T 20C409) S3 868 XF86_S3 vga ELSA Winner 1000AVI (version SDAC) S3 868 XF86_S3 vga ELSA Winner 1000ISA S3 805i XF86_S3 vga ELSA Winner 1000PRO avec SDAC S3 S3 864 XF86_S3 vga ELSA Winner 1000PRO avec STG1700 ou AT&T RAMDAC

S3 864 XF86_S3 vga ELSA Winner 1000PRO/X S3 868 XF86_S3 vga ELSA Winner 1000TRIO S3 Trio64 XF86_S3 s3 ELSA Winner 1000TRIO/V S3 Trio64V+ XF86_S3 s3 ELSA Winner 1000TwinBus S3 928 XF86_S3 vga ELSA Winner 1000VL S3 928 XF86_S3 vga ELSA Winner 2000 S3 928 XF86_S3 vga ELSA Winner 2000/Office PERMEDIA 2 XF86_3DLabs glint ELSA Winner 2000AVI S3 968 XF86_S3 s3 ELSA Winner 2000AVI/3D S3 ViRGE/VX XF86_SVGA s3virge ELSA Winner 2000PRO-2 S3 968 XF86_S3 s3 ELSA Winner 2000PRO-4 S3 964 XF86_S3 s3

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes ELSA Winner 2000PRO/X-2 S3 968 XF86_S3 s3 ELSA Winner 2000PRO/X-4 S3 968 XF86_S3 s3 ELSA Winner 2000PRO/X-8 S3 968 XF86_S3 s3 ELSA Winner 3000 S3 ViRGE/VX XF86_SVGA s3virge ELSA Winner 3000-L-42 S3 ViRGE/VX XF86_SVGA s3virge ELSA Winner 3000-M-22 S3 ViRGE/VX XF86_SVGA s3virge ELSA Winner 3000-S S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge EONtronics Picasso 740 Intel 740 XF86_SVGA i740 EONtronics Van Gogh Intel 740 XF86_SVGA i740 EPSON CardPC (intégré) SPC8110 XF86_SVGA vesa EPSON SPC8110 (CardPC) SPC8110 XF86_SVGA vga ET3000 (générique) ET3000 XF86_SVGA tseng ET4000 (générique) ET4000 XF86_SVGA tseng ET4000 W32i, W32p (générique) ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng ET4000/W32 (générique) ET4000/W32 XF86_W32 tseng ET6000 (générique) ET6300 XF86_SVGA tseng ET6100 (générique) ET6300 XF86_SVGA tseng ET6300 (générique) ET6300 XF86_SVGA tseng EliteGroup(ECS) 3DVision-i740 AGP Intel 740 XF86_SVGA i740 Elsa Victory II Banshee tdfx Elsa Winner T3D S3 Trio3D XF86_SVGA s3virge Everex MVGA i740/AG Intel 740 XF86_SVGA i740 ExpertColor DSV3325 S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge ExpertColor DSV3365 S3 Trio64V+ XF86_S3 s3 Flagpoint Shocker i740 8MB Intel 740 XF86_SVGA i740 Framebuffer driver (générique) fb fbdev Gainward CardExpert 740 8MB Intel 740 XF86_SVGA i740 Gainward Challenger EV ET6300 XF86_SVGA tseng Generic VGA compatible Generic VGA XF86_VGA16 vga

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes Genoa 5400 ET3000 XF86_SVGA tseng Genoa 8500VL(-28) CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus Genoa 8900 Phantom 32i ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng Genoa Phantom 64i avec S3 SDAC S3 864 XF86_S3 vga Genoa Systems Phantom 740 Intel 740 XF86_SVGA i740 Genoa VideoBlitz III AV S3 968 XF86_S3 s3 Gigabyte Predator i740 8MB AGP Intel 740 XF86_SVGA i740 Graphics Blaster TNT RIVATNT XF86_SVGA nv Guillemot Maxi Gamer Xentor 32 RIVATNT2 XF86_SVGA nv HOT-158 (Shuttle) Intel 740 XF86_SVGA i740 Hercules Dynamite ET4000/W32 XF86_W32 tseng Hercules Dynamite 128/Video ET6300 XF86_SVGA tseng Hercules Dynamite 3D/GL PERMEDIA 2 XF86_3DLabs glint Hercules Dynamite Power ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng Hercules Dynamite Pro ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng Hercules Dynamite TNT RIVATNT XF86_SVGA nv Hercules Graphite HG210 AGX-014 XF86_AGX vga Hercules Graphite Power AGX-016 XF86_AGX vga Hercules Graphite Pro AGX-015 XF86_AGX vga Hercules Graphite Terminator 64 S3 964 XF86_S3 s3 Hercules Graphite Terminator 64/DRAM S3 Trio64 XF86_S3 s3 Hercules Graphite Terminator Pro 64 S3 968 XF86_S3 s3 Hercules Stingray ALG-2228/2301/2302 XF86_SVGA vga Hercules Stingray 128 3D Alliance AT3D XF86_SVGA apm Hercules Stingray 64/V avec ICS5342 ARK2000MT XF86_SVGA vga Hercules Stingray 64/V avec ZoomDAC ARK1000PV XF86_SVGA vga Hercules Stingray Pro ARK1000PV XF86_SVGA vga Hercules Stingray Pro/V ARK1000PV XF86_SVGA vga Hercules Terminator 128 2X/i AGP Intel 740 XF86_SVGA i740

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes Hercules Terminator 128/3D S3 Trio3D XF86_SVGA s3virge Hercules Terminator 3D/DX S3 ViRGE/DX XF86_SVGA s3virge Hercules Terminator 64/3D S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge Hercules Terminator 64/Video S3 Trio64V+ XF86_S3 s3 Hercules Thriller3D Verite 2200 XF86_SVGA vga Integral FlashPoint ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng Intel 5430 CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus Intel 740 (générique) Intel 740 XF86_SVGA i740 Intel 810 Intel 810 XF86_SVGA i810 Intel 815 Intel 815 XF86_SVGA i810 Intel 815e Intel 815 XF86_SVGA i810 Intel 830 Intel 830 i810 Intel 845 Intel 845 i810 Intel 852 Intel 852 i810 Intel 855 Intel 855 i810 Intel 865 Intel 865 i810 Intel 915 i810 Intel Express 3D AGP Intel 740 XF86_SVGA i740 Interay PMC Viper ET6300 XF86_SVGA tseng JAX 8241 S3 801/805 XF86_S3 vga Jaton Video-58P ET6300 XF86_SVGA tseng Jaton Video-70P CL-GD5464 XF86_SVGA cirrus Jaton Video-740 AGP 3D Intel 740 XF86_SVGA i740 Jazz Multimedia G-Force 128 ET6300 XF86_SVGA tseng Jetway J-740-3D 8MB AGP, i740 AGP 3D Intel 740 XF86_SVGA i740 Joymedia Apollo 7400 Intel 740 XF86_SVGA i740 KouTech KeyVision 128 EV ET6300 XF86_SVGA tseng LeadTek WinFast 3D S600 S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge LeadTek WinFast 3D S680 S3 ViRGE/GX2 XF86_SVGA s3virge

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes LeadTek WinFast S200 ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng LeadTek WinFast S430 S3 968 XF86_S3 s3 LeadTek WinFast S510 S3 968 XF86_S3 s3 Leadtek WinFast 2300 PERMEDIA 2 XF86_3DLabs glint Leadtek WinFast 3D S320 RIVATNT XF86_SVGA nv Leadtek WinFast 3D S320II RIVATNT2 XF86_SVGA nv Leadtek WinFast 3D S3500 RIVA128 XF86_SVGA nv Leadtek Winfast S900 Intel 740 XF86_SVGA i740 MAXI Gamer AGP 8 MB Intel 740 XF86_SVGA i740 MELCO WGA-TS RIVATNT2 XF86_SVGA nv MELCO WGP-VG4S S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge MELCO WGP-VX8 S3 ViRGE/VX XF86_SVGA s3virge MSI MS-4417 SiS6326 XF86_SVGA sis MachSpeed VGA ET6000 ET6300 XF86_SVGA tseng Machspeed Raptor i740 AGP 4600 Intel 740 XF86_SVGA i740 Magic-Pro MP-740DVD Intel 740 XF86_SVGA i740 Matrox Comet ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng Matrox Marvel II ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng Matrox Millennium mga2064w XF86_SVGA mga Matrox Millennium G200 mgag200 XF86_SVGA mga Matrox Millennium G400 mgag400 XF86_SVGA mga Matrox Millennium G450 mgag450 mga Matrox Millennium G550 mgag550 mga Matrox Millennium II mga2164w XF86_SVGA mga Matrox Mystique mga1064sg XF86_SVGA mga Matrox Mystique G200 mgag200 XF86_SVGA mga Matrox Productiva G100 mgag100 XF86_SVGA mga MediaVision Proaxcel 128 ET6300 XF86_SVGA tseng Mirage Z-128 ET6300 XF86_SVGA tseng

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes Miro CRYSTAL VRX Verite 1000 XF86_SVGA vga Miro Crystal 10SD avec GenDAC S3 801/805 XF86_S3 vga Miro Crystal 12SD S3 Trio32 XF86_S3 s3 Miro Crystal 16S S3 928 XF86_S3 vga Miro Crystal 20SD PCI avec S3 SDAC S3 868 XF86_S3 vga Miro Crystal 20SD VLB avec S3 SDAC (BIOS 3.xx) S3 864 XF86_S3 vga Miro Crystal 20SD avec ICD2061A (BIOS 2.xx) S3 864 XF86_S3 vga Miro Crystal 20SD avec ICS2494 (BIOS 1.xx) S3 864 XF86_S3 vga Miro Crystal 20SV S3 964 XF86_S3 vesa Miro Crystal 22SD S3 Trio64 XF86_S3 s3 Miro Crystal 40SV S3 964 XF86_S3 s3 Miro Crystal 80SV S3 968 XF86_S3 s3 Miro Crystal 8S S3 801/805 XF86_S3 s3 Miro Crystal DVD SiS6326 XF86_SVGA sis Miro MiroMedia 3D S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge Miro MiroVideo 20TD ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng Miro Video 20SV S3 968 XF86_S3 s3 NVIDIA GeForce GeForce XF86_SVGA nv NVIDIA GeForce 2 (générique) GeForce 2 nv NVIDIA GeForce 2 GTS (générique) GeForce 2 nv NVIDIA GeForce 2 MX (générique) GeForce 2 nv NVIDIA GeForce 256 (générique) GeForce 256 nv NVIDIA GeForce 3 (générique) GeForce 3 nv NVIDIA GeForce 4 (générique) GeForce 4 nv NVIDIA GeForce 4 MX (générique) GeForce 4 nv NVIDIA GeForce DDR 6200 nv NVIDIA GeForce 6600 nv NVIDIA GeForce 6600 GT nv NVIDIA GeForce 6610 XL nv

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes NVIDIA GeForce 6800 nv NVIDIA GeForce 6800 GT nv NVIDIA GeForce 6800 LE nv NVIDIA GeForce 6800 Ultra nv NVIDIA GeForce DDR (générique) GeForce DDR nv NVIDIA GeForce FX (générique) GeForce FX nv NVIDIA GeForce FX 5100 nv NVIDIA GeForce FX 5500 nv NVIDIA GeForce Go 6600 nv NVIDIA GeForce Go 6600 TE/6200 TE nv NVIDIA GeForce4 448 Go nv NVIDIA Quadro 4 (générique) Quadro 4 nv NVIDIA Quadro FX (générique) Quadro FX nv NVIDIA Quadro FX 4000 nv NVIDIA Quadro FX 4400 nv NVIDIA Quadro FX 540 nv NVIDIA Quadro FX 700 nv NVIDIA Quadro NVS 50 PCI nv NVIDIA Riva 128 (générique) RIVA128 XF86_SVGA nv NVIDIA Riva TNT (générique) RIVATNT XF86_SVGA nv NVIDIA Riva TNT2 (générique) RIVATNT2 XF86_SVGA nv NVIDIA Inconnue (générique) nv NatSemi Geode Geode XF86_SVGA geode NeoMagic (portable) neomagic NeoMagic 128XD (portable) neomagic NeoMagic 256 (portable) MagicGraph 256 neomagic NeoMagic MagicGraph 128 (portable) NM2070 neomagic NeoMagic MagicGraph 128V (portable) NM2090 neomagic NeoMagic MagicGraph 128XD (portable) NM2160 neomagic

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes NeoMagic MagicGraph 128ZV (portable) NM2093 neomagic NeoMagic MagicGraph 128ZV+ (portable) NM2093 neomagic NeoMagic MagicMedia 256AV (portable) NM2200 neomagic NeoMagic MagicMedia 256AV+ (portable) NM2230 neomagic NeoMagic MagicMedia 256XL+ (portable) NM2380 neomagic NeoMagic MagicMedia 256ZX (portable) NM2360 neomagic Number Nine FX Motion 331 S3 Trio64V+ XF86_S3 s3 Number Nine FX Motion 332 S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge Number Nine FX Motion 531 S3 868 XF86_S3 vga Number Nine FX Motion 771 S3 968 XF86_S3 s3 Number Nine FX Reality 772 S3 ViRGE/VX XF86_SVGA s3virge Number Nine FX Vision 330 S3 Trio64 XF86_S3 s3 Number Nine GXE Level 10/11/12 S3 928 XF86_S3 vga Number Nine GXE Level 14/16 S3 928 XF86_S3 vga Number Nine GXE64 S3 864 XF86_S3 vga Number Nine GXE64 Pro S3 964 XF86_S3 s3 Number Nine GXE64 avec S3 Trio64 S3 Trio64 XF86_S3 s3 Number Nine Imagine 128 I128 XF86_I128 i128 Number Nine Imagine 128 (2-8MB) I128 XF86_I128 i128 Number Nine Imagine 128 Series 2 (2-4MB) I128 XF86_I128 i128 Number Nine Imagine 128 T2R I128 XF86_I128 i128 Number Nine Revolution 3D AGP T2R I128 XF86_I128 i128 Number Nine Revolution IV (T2R4) I128 XF86_I128 i128 Number Nine Visual 9FX Reality 332 S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge Oak 87 ISA (générique) Oak OTI-087 XF86_SVGA vga Oak 87 VLB (générique) Oak OTI-087 XF86_SVGA vga Oak ISA Card (générique) Oak OTI-067/77 XF86_SVGA vga Ocean (octek) VL-VGA-1000 ARK1000VL XF86_SVGA vga Octek AVGA-20 CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes Octek Combo-26 CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus Octek Combo-28 CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus Octek VL-VGA-26 CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus Octek VL-VGA-28 CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus Orchid Celsius (AT&T RAMDAC) AGX-015 XF86_AGX vga Orchid Celsius (Sierra RAMDAC) AGX-015 XF86_AGX vga Orchid Fahrenheit 1280 S3 911/924 XF86_S3 vga Orchid Fahrenheit VA S3 801/805 XF86_S3 vga Orchid Fahrenheit-1280+ S3 801/805 XF86_S3 vga Orchid Kelvin 64 CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus Orchid Kelvin 64 VLB Rev A CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus Orchid Kelvin 64 VLB Rev B CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus Orchid P9000 VLB Weitek 9000 XF86_P9000 vga Orchid Technology Fahrenheit Video 3D S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge PC-Chips M567 Mainboard SiS5597 XF86_SVGA sis Palit Daytona AGP740 Intel 740 XF86_SVGA i740 Paradise Accelerator Value Oak OTI-087 XF86_SVGA vga Paradise/WD 90CXX WD90CXX XF86_SVGA vga PixelView Combo TV 3D AGP (Prolink) CL-GD5465, 4MB XF86_SVGA vga PixelView Combo TV Pro (Prolink) CL-GD5480, 4MB XF86_SVGA vga PowerColor C740 (SG/SD) AGP Intel 740 XF86_SVGA i740 QDI Amazing I Intel 740 XF86_SVGA i740 RIVA TNT RIVATNT XF86_SVGA nv RIVA TNT2 RIVATNT2 XF86_SVGA nv RIVA Ultra TNT2 RIVA ULTRA TNT2 XF86_SVGA nv RIVA128 RIVA128 XF86_SVGA nv Real3D Starfighter AGP Intel 740 XF86_SVGA i740 Real3D Starfighter PCI Intel 740 XF86_SVGA i740 Rendition Verite 1000 Verite 1000 XF86_SVGA vga

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes Rendition Verite 2x00 Verite 2200 XF86_SVGA vga Revolution 3D T2R I128 XF86_I128 i128 S3 801/805 (générique) S3 801/805 XF86_S3 s3 S3 801/805 avec ATT20c490 RAMDAC S3 801/805 XF86_S3 vga S3 801/805 avec ATT20c490 RAMDAC and ICD2061A S3 801/805 XF86_S3 vga S3 801/805 avec Chrontel 8391 S3 801/805 XF86_S3 vga S3 801/805 avec S3 GenDAC S3 801/805 XF86_S3 vga S3 801/805 avec SC1148{2,3,4} RAMDAC S3 801/805 XF86_S3 vga S3 801/805 avec SC1148{5,7,9} RAMDAC S3 801/805 XF86_S3 vga S3 864 (générique) S3 864 XF86_S3 vga S3 864 avec ATT 20C498 or 21C498 S3 864 XF86_S3 vga S3 864 avec SDAC (86C716) S3 864 XF86_S3 vga S3 864 avec STG1703 S3 864 XF86_S3 vga S3 868 (générique) S3 868 XF86_S3 vga S3 868 avec ATT 20C409 S3 868 XF86_S3 vga S3 868 avec ATT 20C498 or 21C498 S3 868 XF86_S3 vga S3 868 avec SDAC (86C716) S3 868 XF86_S3 vga S3 86C260 (ViRGE/MX) S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge S3 86C280 (ViRGE/MX+) S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge S3 86C325 (ViRGE) S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge S3 86C357 (ViRGE/GX2) S3 ViRGE/GX2 XF86_SVGA s3virge S3 86C365 (Trio3D) S3 Trio3D XF86_SVGA s3virge S3 86C368 (Trio3D/2X) S3 Trio3D XF86_SVGA s3virge S3 86C375 (ViRGE/DX) S3 ViRGE/DX XF86_SVGA s3virge S3 86C385 (ViRGE/GX) S3 ViRGE/GX XF86_SVGA s3virge S3 86C390 (Savage3D) Savage/MX XF86_SVGA savage S3 86C391 (Savage3D) Savage/MX XF86_SVGA savage S3 86C395 (Savage4 Pro+) Savage/MX XF86_SVGA savage S3 86C396 (Savage4) Savage/MX XF86_SVGA savage

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes S3 86C397 (Savage4) Savage/MX XF86_Savage savage S3 86C764 (Trio64) S3 Trio64 XF86_S3 s3 S3 86C765 (Trio64V+) S3 Trio64V+ XF86_S3 s3 S3 86C775 (Trio64V2/DX) S3 Trio64V2 XF86_S3 vesa S3 86C785 (Trio64V2/GX) S3 Trio64V2 XF86_S3 vesa S3 86C801 (générique) S3 801/805 XF86_S3 s3 S3 86C805 (générique) S3 801/805 XF86_S3 s3 S3 86C864 (générique) S3 864 XF86_S3 vga S3 86C868 (générique) S3 868 XF86_S3 vga S3 86C911 (générique) S3 911/924 XF86_S3 vga S3 86C924 (générique) S3 911/924 XF86_S3 vga S3 86C928 (générique) S3 928 XF86_S3 vga S3 86C964 (générique) S3 964 XF86_S3 s3 S3 86C968 (générique) S3 968 XF86_S3 s3 S3 86C988 (ViRGE/VX) S3 ViRGE/VX XF86_SVGA s3virge S3 86CM65 (Aurora64V+) S3 Aurora64V+ XF86_S3 s3 S3 911/924 (générique) S3 911/924 XF86_S3 vga S3 924 avec SC1148 DAC S3 911/924 XF86_S3 vga S3 928 (générique) S3 928 XF86_S3 vga S3 964 (générique) S3 964 XF86_S3 s3 S3 968 (générique) S3 968 XF86_S3 s3 S3 Aurora64V+ (générique) S3 Aurora64V+ XF86_S3 s3 S3 ProSavage KM133 ProSavage/Twister savage S3 ProSavage KN133 ProSavage/Twister savage S3 ProSavage PM133 ProSavage/Twister savage S3 ProSavage PN133 ProSavage/Twister savage S3 Savage (générique) Savage/MX XF86_SVGA savage S3 Savage 2000 (générique) S3 Savage2000 XF86_SVGA savage S3 Savage/IX Savage/IX savage

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes S3 Savage/MX Savage/MX XF86_SVGA savage S3 Savage3D Savage/MX XF86_SVGA savage S3 Savage4 Savage/MX XF86_SVGA savage S3 Savage4 (générique) Savage/MX XF86_SVGA savage S3 Savage4 Pro+ Savage/MX XF86_SVGA savage S3 Trio32 (générique) S3 Trio32 XF86_S3 s3 S3 Trio3D S3 Trio3D XF86_SVGA s3virge S3 Trio3D/2X S3 Trio3D XF86_SVGA s3virge S3 Trio64 (générique) S3 Trio64 XF86_S3 s3 S3 Trio64 3D S3 Trio3D s3virge S3 Trio64V+ (générique) S3 Trio64V+ XF86_S3 s3 S3 Trio64V2 (RAMDAC non pris en charge) s3virge vesa S3 Trio64V2 (générique) S3 Trio64V2 XF86_S3 vesa S3 Trio64V2/DX (générique) S3 Trio64V2 XF86_S3 vesa S3 Trio64V2/GX (générique) S3 Trio64V2 XF86_S3 vesa S3 UniChrome UniChrome via S3 ViRGE (générique) S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge S3 ViRGE (ancien serveur S3V) S3 ViRGE XF86_S3V S3 ViRGE/DX (générique) S3 ViRGE/DX XF86_SVGA s3virge S3 ViRGE/GX (générique) S3 ViRGE/GX XF86_SVGA s3virge S3 ViRGE/GX2 (générique) S3 ViRGE/GX2 XF86_SVGA s3virge S3 ViRGE/MX (générique) S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge S3 ViRGE/MX+ (générique) S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge S3 ViRGE/VX (générique) S3 ViRGE/VX XF86_SVGA s3virge S3 Vision864 (générique) S3 864 XF86_S3 vga S3 Vision868 (générique) S3 868 XF86_S3 vga S3 Vision964 (générique) S3 964 XF86_S3 s3 S3 Vision968 (générique) S3 968 XF86_S3 s3 SHARP 9080 S3 Aurora64V+ XF86_S3 s3

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes SHARP 9090 S3 Aurora64V+ XF86_S3 s3 SNI PC5H W32 ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng SNI Scenic W32 ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng SPEA Mercury 64 S3 964 XF86_S3 s3 SPEA Mirage S3 801/805 XF86_S3 vga SPEA/V7 Mercury S3 928 XF86_S3 vga SPEA/V7 Mirage P64 S3 864 XF86_S3 vga SPEA/V7 Mirage P64 avec S3 Trio64 S3 Trio64 XF86_S3 s3 SPEA/V7 Mirage VEGA Plus ALG-2228 XF86_SVGA vga SPEA/V7 ShowTime Plus ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng STB Horizon CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus STB Horizon Video CL-GD5440 cirrus STB LightSpeed ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng STB LightSpeed 128 ET6300 XF86_SVGA tseng STB MVP-2 ET4000 XF86_SVGA tseng STB MVP-2 PCI ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng STB MVP-2X ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng STB MVP-4 PCI ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng STB MVP-4X ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng STB Nitro (64) CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus STB Nitro 3D S3 ViRGE/GX XF86_SVGA s3virge STB Nitro 64 Video CL-GD5440 cirrus STB Pegasus S3 928 XF86_S3 vga STB Powergraph 64 S3 Trio64 XF86_S3 s3 STB Powergraph 64 Video S3 Trio64V+ XF86_S3 s3 STB Powergraph X-24 S3 801/805 XF86_S3 vga STB Systems Powergraph 3D S3 ViRGE XF86_SVGA s3virge STB Systems Velocity 3D S3 ViRGE/VX XF86_SVGA s3virge STB Velocity 128 RIVA128 XF86_SVGA nv

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes STB Velocity 64 Video S3 968 XF86_S3 s3 STB nvidia 128 RIVA128 XF86_SVGA nv SiS 300 SiS300 XF86_SVGA sis SiS 300/305 sis SiS 315 SiS315 sis SiS 315H SiS315H sis SiS 315Pro sis SiS 330 Xabre sis SiS 340 sis SiS 3D PRO AGP SiS6326 XF86_SVGA sis SiS 530 SiS530 XF86_SVGA sis SiS 530/620 SiS530 sis SiS 540 SiS540 XF86_SVGA sis SiS 550 sis SiS 5597 SiS5597 XF86_SVGA sis SiS 5597/5598 sis SiS 5598 SIS5598 XF86_SVGA sis SiS 620 SIS620 XF86_SVGA sis SiS 630 SiS630 XF86_SVGA sis SiS 630/730 SiS630 sis SiS 6326 SiS6326 XF86_SVGA sis SiS 650/M650/651/740 SiS650 sis SiS 660/661FX/M661FX/M661MX/741/741GX/M741/760/M760 sis SiS SG86C201 SIS86C201 XF86_SVGA sis SiS SG86C205 SIS86C205 XF86_SVGA sis SiS SG86C215 SIS86C215 XF86_SVGA sis SiS SG86C225 SIS86C225 XF86_SVGA sis Sierra Screaming 3D Verite 1000 XF86_SVGA vga

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes Sigma Concorde ET4000/W32 XF86_W32 tseng Sigma Legend ET4000 XF86_SVGA tseng Silicon Motion Lynx (générique) Lynx XF86_SVGA siliconmotion Silicon Motion LynxEM Lynx XF86_SVGA siliconmotion Soyo AGP (SY-740 AGP) Intel 740 XF86_SVGA i740 Spacewalker Hot-158 Intel 740 XF86_SVGA i740 Spider Black Widow AGX-015 XF86_AGX vga Spider Black Widow Plus AGX-016 XF86_AGX vga Spider Tarantula 64 S3 964 XF86_S3 s3 Spider VLB Plus CL-GD5420 XF86_SVGA cirrus TechWorks Thunderbolt ET4000/W32 XF86_W32 tseng Techworks Ultimate 3D CL-GD5464 XF86_SVGA cirrus Toshiba Satellite 2050 CDS S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge Toshiba Satellite 2520 CDS S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge Toshiba Satellite 4030CDT Cyber9525 XF86_SVGA trident Toshiba Satellite 4060CDT Cyber9525 XF86_SVGA trident Toshiba Satellite 4080CDT Cyber9525 XF86_SVGA trident Toshiba Tecra 540CDT S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge Toshiba Tecra 550CDT S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge Toshiba Tecra 750CDT S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge Toshiba Tecra 750DVD S3 ViRGE/MX XF86_SVGA s3virge Trident 3DImage975 (générique) 3dimage975 XF86_SVGA trident Trident 3DImage975 AGP 3dimage975 XF86_SVGA trident Trident 3DImage985 (générique) 3dimage985 XF86_SVGA trident Trident 8900/9000 (générique) TVGA 8900/9000 XF86_SVGA vga Trident 8900D (générique) TVGA8900D XF86_SVGA vga Trident 9910 CyberBladeXP XF86_SVGA trident Trident 9930 CyberBlade XPm XF86_SVGA trident Trident Blade3D (générique) Blade3D XF86_SVGA trident

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes Trident Cyber 9320 (générique) Cyber9320 XF86_SVGA trident Trident Cyber 9325 (générique) Cyber9325 XF86_SVGA trident Trident Cyber 9382 (générique) Cyber9382 XF86_SVGA trident Trident Cyber 9385 (générique) Cyber9385 XF86_SVGA trident Trident Cyber 9388 (générique) Cyber9388 XF86_SVGA trident Trident Cyber 9397 (générique) Cyber9397 XF86_SVGA trident Trident Cyber 939a (générique) Cyber939a trident Trident Cyber 9520 (générique) Cyber9520 trident Trident Cyber 9525 (générique) Cyber9525 XF86_SVGA trident Trident CyberBlade (générique) CyberBlade XF86_SVGA trident Trident CyberBlade/Ai1 CyberBladeAi1 XF86_SVGA trident Trident CyberBladeXP CyberBladeXP XF86_SVGA trident Trident CyberBladeXPm CyberBladeXPm XF86_SVGA trident Trident Cyberblade/i1 trident Trident Providia 9682 (générique) Providia9682 trident Trident Providia 9685 (générique) Providia9685 trident Trident TGUI9400CXi (générique) TGUI9400CXi XF86_SVGA trident Trident TGUI9420 (générique) TGUI9420 trident Trident TGUI9420DGi (générique) TGUI9420DGi XF86_SVGA trident Trident TGUI9430DGi (générique) TGUI9430DGi XF86_SVGA trident Trident TGUI9440 (générique) TGUI9440 XF86_SVGA trident Trident TGUI9660 (générique) TGUI9660 XF86_SVGA trident Trident TGUI9680 (générique) TGUI9680 XF86_SVGA trident Trident TGUI9682 (générique) TGUI9682 XF86_SVGA trident Trident TGUI9685 (générique) TGUI9685 XF86_SVGA trident Trident TVGA 8800BR Generic VGA XF86_VGA16 vga Trident TVGA 8800CS Generic VGA XF86_VGA16 vga Trident TVGA9200CXr (générique) TVGA9200CXr XF86_SVGA vga Unsupported VGA compatible Generic VGA XF86_VGA16 vga

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes VESA driver (générique) VESA VBE 2.0 vesa VI720 CL-GD5434 XF86_SVGA cirrus VL-41 S3 801/805 XF86_S3 vga VMWare VMWare vmware VidTech FastMax P20 S3 864 XF86_S3 vga VideoExcel AGP 740 Intel 740 XF86_SVGA i740 VideoLogic GrafixStar 300 S3 Trio64 XF86_S3 s3 VideoLogic GrafixStar 400 S3 Trio64V+ XF86_S3 s3 VideoLogic GrafixStar 500 S3 868 XF86_S3 vga VideoLogic GrafixStar 550 CL-GD5464 XF86_SVGA cirrus VideoLogic GrafixStar 560 (PCI/AGP) CL-GD5465 XF86_SVGA cirrus VideoLogic GrafixStar 600 ET6300 XF86_SVGA tseng VideoLogic GrafixStar 700 S3 968 XF86_S3 s3 ViewTop PCI ET4000/W32 (i/p) XF86_SVGA tseng ViewTop ZeusL 8MB Intel 740 XF86_SVGA i740 Voodoo Banshee (générique) Voodoo Banshee XF86_SVGA tdfx Voodoo Graphics Voodoo Graphics voodoo Voodoo II Voodoo II voodoo Voodoo Rush (générique) Voodoo Rush XF86_SVGA tdfx Voodoo3 (générique) Voodoo3 XF86_SVGA tdfx Voodoo4 (générique) Voodoo4 tdfx Voodoo5 (générique) Voodoo5 tdfx WD 90C24 (portable) WD90C24 XF86_SVGA vga WD 90C24A or 90C24A2 (portable) WD90C24A XF86_SVGA vga Weitek P9100 (générique) Weitek P9100 XF86_SVGA vga WinFast S200 ET4000/W32(i/p) XF86_SVGA tseng WinFast S430 S3 968 XF86_S3 s3 WinFast S510 S3 968 XF86_S3 s3 Winfast S900 i740 AGP 8MB Intel 740 XF86_SVGA i740

Nom de la carte Circuit

Serveur XFree86 3.3.x

Serveur XFree86 4.x

Notes XGA-1 (bus ISA) XGA-1 XF86_AGX vga XGA-2 (bus ISA) XGA-2 XF86_AGX vga nVidia GeForce 2 Go GeForce 2 nv

6.2. Serveurs X propriétaires

Les serveurs X propriétaires fournissent une prise en charge des cartes qui ne sont pas gérées par XFree86, et, pour les cartes prises en charges par XFree86, peuvent donner de meilleurs résultats. Contactez directement le vendeur ou lisez le Guide pratique des logiciels commerciaux pour Linux pour plus d’informations.

Xi Graphics (Accelerated-X) ; Metro Link (Metro-X).

6.3. Kernel Framebuffer (fbdev)

Le noyau prend en charge une console graphique pour quelques cartes vidéo. Cette prise en charge a été conçue initialement pour des architectures non x86 qui n’ont en général pas de cartes vidéo pouvant fonctionner en mode texte. Cette prise en charge a été intégrée dans le noyau à partir des versions 2.2, et elle concerne plusieurs types de cartes vidéo. Plus d’informations sont disponibles sur linux-fbdev.org. Les cartes qui suivent sont prises en charge :

circuit intégré Amiga (amifb) ; circuit intégré ATARI (atafb) ; ATI Rage128 (aty128fb) ;

ATI Mach64, RageII, RageII+, RageIIc (atyfb) ; Hercules Graphics Adaptor (hgafb) ;

Matrox Millennium I, Millennium II, Mystique, G200 (matroxfb) ; PowerMAC « platinum » (platinumfb) ; S3 Savage4 (savagefb) ;

3Dfx Voodoo, Voodoo2, Voodoo3 (tdfxfb) ; S3 Trio64 (trio64fb) ;

toutes les cartes VESA 2.0 (vesafb).

6.4. SVGALIB (pour consoles graphiques)

VGA ; EGA ;

ARK Logic ARK1000PV/2000PV ; ATI VGA Wonder ; ATI Mach32 ; Cirrus 542x, 543x ; OAK OTI-037/67/77/87 ; S3 (prise en charge limitée) ; Trident TVGA8900/9000 ; Tseng ET3000/ET4000/W32.

7. Contrôleurs (disques durs)

Les interfaces IDE améliorées (EIDE) sont prises en charge y compris ce qui concernent la prise en charge pour l’UDMA, l’ATA/33, l’ATA/66 et de même pour quelques contrôleurs et lecteurs compatibles. Linux détecte ces interfaces EIDE :

CMD-640 (prise en charge des interfaces boguée dans le noyau 2.2) ; RZ1000 (prise en charge des interfaces boguée dans le noyau 2.2) ; AEC62XX ; ALI M15x3 ; AMD Viper ; CY82C693 ;

Cyrix CS5530 MediaGX ; HPT34X ; HPT366 ; Intel PIIXn ; NS87415 ;

OPTi 82C621 ;

Promise PDC20246/PDC20262/PDC20267 ; ServerWorks OSB4 ; SiS5513 ; SLC90E66 ;

Tekram TRM290 ; VIA82CXXX ; DTC 2278D ;

FGI/Holtek HT-6560B VLB (prise en charge de l’interface secondaire dans le noyau 2.2) ; Triton I (82371FB, avec busmaster DMA) ; Triton II (82371SB, avec busmaster DMA) ; ALI M14xx ;

Promise DC4030 ; QDI QD6580 ; UMC 8672.

Voyez la section sur les contrôleurs IDE RAID [p 51] pour obtenir des informations sur les contrôleurs IDE possédant la prise en charge RAID.

Linux fonctionne avec les contrôleurs IDE, MFM et RLL. Lorsque l’on utilise des contrôleurs MFM/RLL, il est important d’utiliser ext2fs et les options de vérification de bloc défectueux lors du formatage du disque.

Les contrôleurs ESDI émulant l’interface ST-506 (MFM/RLL/IDE) fonctionnent également. Le commentaire concernant la vérification des blocs défectueux s’applique ici aussi. Les contrôleurs génériques 8 bits XT fonctionnent également.

7.1. Pilotes alpha, bêta

Interfaces UMC 8672 (expérimental dans le noyau 2.2) ;

Carte interface avec cache Promise DC4030VL (expérimental dans le noyau 2.2).

8. Contrôleurs (SCSI)

Si vous envisagez l’utilisation d’un contrôleur SCSI, faites-le avec soin. Beaucoup de contrôleurs ISA SCSI bon marché ont été conçus pour piloter des CD-ROMs plutôt qu’autre chose. De tels contrôleurs ne sont pas meilleurs qu’un IDE. Regardez le guide pratique sur le SCSI et jetez un coup d’¯il sur les performances du contrôleur avant d’en acheter un.

Voyez la section sur les contrôleurs SCSI RAID [p 50] pour avoir des informations sur les contrôleurs SCSI avec la prise en charge matérielle RAID.

8.1. Pris en charge

AMI Fast Disk (VLB/EISA), compatible avec BusLogic ; Adaptec AVA-1502E (ISA/VLB) (AIC-6360) (AHA1520) ; Adaptec AVA-1505/1515 (ISA), compatible Adaptec AHA-152x ; Adaptec AVA-1825 (VLB), compatible Adaptec AHA-152x (cette carte possède des ports SCSI, EIDE et disquette qui fonctionnent tous très bien) ; Adaptec AHA-1510/152x (ISA/VLB) (AIC-6260/6360) ; Adaptec AHA-154x (ISA), quelque soit le modèle ; Adaptec AHA-174x (EISA) en mode amélioré ; Adaptec AHA-274x/274xT (EISA) (AIC-7771). La 274xT est prise en charge depuis les noyaux 2.1.x (AHA2740) ; Adaptec AHA-284x (VLB) (AIC-7770) (AHA2740) ; Adaptec AHA-2910B (PCI) depuis les noyaux 2.1.x ; Adaptec AHA-2920 (PCI) (utilise le pilote Future Domain ; on doit donner des paramètres à LILO quand on l’utilise pour des disques durs) ; Adaptec AHA-2920C (PCI) ; Adaptec AHA-2930/U/U2 (PCI) ; Adaptec AHA-2940/U/W/AU/UW/U2W/U2/U2B/U2BOEM (PCI) (AIC-7861, AIC-7871, AIC-7844, AIC-7881, AIC-7884). Certaines d’entre elles ne sont prises en charge que depuis les noyaux 2.1.x (AHA2740) ;

Adaptec AHA-2944D/WD/UD/UWD (PCI). Certaines d’entre elles ne sont prises en charge que depuis les noyaux 2.1.x (AHA2740) ; Adaptec AHA-2950U2/U2B/U2W ; Adaptec AHA-3940/U/W/UW/AUW/U2W (PCI) (AIC-7872, AIC-7882) depuis le noyau 1.3.6. Certaines d’entre elles ne sont prises en charge que depuis les noyaux 2.1.x ; Adaptec AHA-3950U2B/U2D ; Adaptec AHA-3985U/W/UW (PCI) (AIC-7873, AIC-7883). Certaines d’entre elles ne sont prises en charge que depuis les noyaux 2.1.x ; Les contrôleurs Adaptec PCI avec AIC-7850, AIC-7855, AIC-7860 ; Cartes contrôleurs Adaptec avec AIC-777x (EISA), AIC-785x, AIC-786x, AIC-787x (PCI), AIC-788x (PCI), AIC-789x, AIC-3860. AIC-786x et AIC-789x ne sont prises en charge que depuis les noyaux 2.1.x ; AdvanSys ABP510/5150 Bus-Master (ISA), AdvanSys ABP5140 Bus-Master (ISA) PnP, pour plus d’informations ; AdvanSys ABP5142 Bus-Master (ISA), PnP avec disquette, pour plus d’informations ; AdvanSys ABP920 Bus-Master (PCI), pour plus d’informations ; AdvanSys ABP930/U Bus-Master (PCI/Ultra>), pour plus d’informations ; AdvanSys ABP960/U Bus-Master (PCI/ULTRA), MAC/PC, pour plus d’informations ; AdvanSys ABP542 Bus-Master (ISA) avec disquette (un seul canal), pour plus d’informations ; AdvanSys ABP742 Bus-Master (EISA) (un seul canal), pour plus d’informations ; AdvanSys ABP842 Bus-Master (VL) (un seul canal), pour plus d’informations ;

AdvanSys ABP940/U Bus-Master (PCI/Ultra) (un seul canal), pour plus d’informations ; AdvanSys ABP970/U Bus-Master (PCI/Ultra) MAC/PC (un seul canal), pour plus d’informations ; AdvanSys ABP752 Dual Channel Bus-Master (EISA) (canal double), pour plus d’informations ; AdvanSys ABP852 Dual Channel Bus-Master (VL) (canal double), pour plus d’informations ; AdvanSys ABP950 Dual Channel Bus-Master (PCI) (canal double), pour plus d’informations ; Always IN2000 ; AMD AM53C974 ;

BusLogic FlashPoint LT/DL/LW/DW (BT-930(R), BT-920, BT-932(R), BT-950(R), BT-952(R)), pour plus d’informations ; Compaq Smart Array 2 ;

DPT PM2001, PM2012A (EATA-PIO) ; les familles DPT Smartcache/SmartRAID Plus, III, IV (ISA/EISA/PCI) (EATA-DMA). Voyez cette page pour plus d’informations. Les cartes de cette famille sont PM2011, PM2021, PM2041, PM3021, PM2012B, PM2022, PM2122, PM2322, PM2042, PM3122, PM3222, PM3332, PM2024, PM2124, PM2044, PM2144, PM3224, PM3334 ; DTC 3180/3280 ; DTC 329x (EISA) (Compatible Adaptec 154x) ; Future Domain TMC-16x0, TMC-3260 (PCI) ; Future Domain TMC-8xx, TMC-950 ;

Circuits Future Domain TMC-1800, TMC-18C50, TMC-18C30, TMC-36C70 ; Contrôleurs d’ensemble RAID PCI-SCSI ICP-Vortex (beaucoup de niveaux RAID pris en charge). Des correctifs pour Linux 1.2.13 et 2.0.29 sont disponibles ici. Les contrôleurs GDT6111RP, GDT6121RP, GDT6117RP, GDT6127RP, GDT6511RP, GDT6521RP, GDT6517RP, GDT6527RP, GDT6537RP et GDT6557RP sont pris en charge. Vous pouvez également utiliser les correctifs de pre-patch-2.0.31-4 à pre-patch-2.0.31-9 ;

Contrôleurs ICP-Vortex EISA-SCSI (beaucoup des niveaux RAID sont pris en charge). Les contrôleurs GDT3000B, GDT3000A, GDT3010A, GDT3020A et GDT3050A sont pris en charge. Vous pouvez également utiliser les correctifs de pre-patch-2.0.31-4 jusqu’au pre-patch-2.0.31-9 ;

Adaptateur bus hôte pour port parallèle Iomega PPA3 incorporé dans le lecteur ZIP ; Initio Corp. INI-9090U INI-9100, INI-9100W/A/UW, INI-9200U/UW, INI-9400U/UW, INI-9520U/UW, INI-A100U2W ; Initio Corp. INIC-950 ; Media Vision Pro Audio Spectrum 16 SCSI (ISA) ; Mylex (anciennement BusLogic) Séries W (PCI) (BT-948, BT-958, BT-958D) ; Mylex (anciennement BusLogic) Séries C (ISA/EISA/VLB/PCI) (BT-946C, BT-956C, BT-956CD, BT-445, BT-747C, BT-757C, BT-757CD, BT-545C, BT-540CF) ; Mylex (anciennement Buslogic) Séries S (ISA/EISA/VLB) (BT-445S, BT-747S, BT-747D, BT-757S, BT-757D, BT-545S, BT-542D, BT-742A, BT-542B) ; Mylex (anciennement BusLogic) Séries A (ISA/EISA) (BT-742A, BT-542B) ; Cartes génériques NCR 5380 ;

NCR 53C400 (Trantor T130B) (utilise la prise en charge générique SCSI NCR 5380) ; NCR 53C406a (Acculogic ISApport / Media Vision Premium 3D SCSI) ; Circuits NCR 53C7x0 (le 53C710 n’est pris en charge que dans sa version PCI) ; Circuits NCR 53C810(A), 53C815, 53C820, 53C825(A), 53C860, 53C875, 53C895 (le 53C895 est pris en charge « sur le papier ») ; Qlogic / Control Concepts SCSI/IDE (FAS408) (ISA/VLB) ; Famille de circuits Qlogic FASXXX/FASXX (ISA/VLB) ; QLogic IQ-PCI, IQ-PCI-10, IQ-PCI-D (PCI) (circuit ISP1020) ; Quantum ISA-200S, ISA-250MG ; Seagate ST-01/ST-02 (ISA) ; SIIG Ultrawide SCSI Pro (circuit Initio) ; SoundBlaster 16 SCSI-2 (Compatible Adaptec 152x) (ISA) ; Tekram DC-390, DC-390W/U/F ; Trantor T128/T128F/T228 (ISA) ;

UltraStor 14F (ISA), 24F (EISA), 34F (VLB) ; Western Digital WD7000 SCSI ;

8.2. Pilotes alpha, bêta

AMD AM79C974 (PCI) (Compaq, HP, SCSI intégré Zeos), pilote ;

Adaptec ACB-40xx SCSI-MFM/RLL bridgeboard, pilote ;

Always Technologies AL-500, pilote ;

Iomega PC2/2B, pilote ;

Ricoh GSI-8, pilote.

8.3. Non pris en charge

Adaptec AHA 2940UW Pro ; Adaptateurs RAID Adaptec AAA-13x ; Cartes port RAID Adaptec AAA-113x ; Adaptec AIC-7810 ; Circuit NCR 53C710 (ISA) (vieux circuit obsolète mais toujours utilisé dans certains modèles Compaq) ;

Cartes DTC non compatibles avec Adaptec (327x, 328x).

9. Contrôleurs SCSI RAID

Ceci n’est en aucun cas une liste exhaustive. Cette section sera mise à jour lors d’une future révision de ce document.

Contrôleurs RAID Mylex RAID Plus d’informations .

10. Contrôleurs IDE RAID

Contrôleur de cache IDE PCI Tekram D690CD (avec écriture miroir et cache RAID niveau 1).

Contrôleur d’écriture miroir de disque IDE ARCO Inc. DupliDisk.

Prise en charge des disques ATA, IDE, E-IDE et UDMA. Les contrôleurs disponibles peuvent être insérés dans les connecteurs ISA et PCI, et de manière directe dans les contrôleurs IDE. De plus, des unités de montage 3,5 pouces et 5,25 pouces sont disponibles, ce qui permet de les monter dans les baies de disques adéquates. Plus d’informations sur le site d’ARCO. Assurez-vous de posséder au moins la version 3.00 du microprogramme (firmware).

Contrôleurs IDE RAID 3ware Escalade.

Les contrôleurs 3ware série 5000 et série 6000 sont pris en charge depuis le noyau 2.2.15. La prise en charge des contrôleurs des séries 7000 et de la série 6000 (en ce qui concerne le niveau RAID5) nécessite un noyau 2.4.5, 2.2.20 ou plus récent. Vérifiez également que vous utilisez un microprogramme récent pour le niveau RAID5 car les versions plus anciennes (ainsi que les pilotes plus anciens) peuvent provoquer une corruption des données quand un ensemble RAID5 fonctionne de manière incorrecte. Les cartes SATA de la série 8000 fonctionnent également correctement avec les nouveaux noyaux 2.4.x et 2.6.x. Les cartes de la série 9000 sont prises en charge avec le pilote 3w-9xxx (en lieu et place de l’ancien pilote 3w-xxxx).

Adaptec ATA RAID 2400A.

Le contrôleur 4-ports ATA/100 prend en charge les niveaux RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 et RAID 5. Utilisez le pilote de périphérique dpt_i2o (inclus dans les derniers noyaux 2.4.x).

Promise SuperTRAK SX6000.

Contrôleur 6 ports ATA/100 prenant en charge les niveaux RAID 0, RAID 1, RAID 1+0, RAID 3 et RAID 5. Utilisez le pilote de périphériques pti_st ou les pilotes génériques i2o. Vérifiez que le réglage du BIOS sur la carte est bien mis sur « Autre SE » au lieu de « Linux », et qu’il n’y a pas de nouvelles versions du logiciel intégré.

11. Contrôleurs (d’E/S)

Toute carte mixte standard série/parallèle/joystick/IDE. Linux prend en charge les UART 8250, 16450, 16550 et 16550A. Les cartes qui prennent en charge des IRQ non-standards (IRQ supérieures à neuf) peuvent être utilisées.

Voir la note d’application « AN-493 » (National Semiconductor) écrite par Martin S. Michael (NdT : voir en francais le site http://www.national.com/an/AN/AN-493.pdf. Merci à Julien Vayssière). Le paragraphe 5.0 décrit en détail les différences entre le NS16550 et le NS16550A. Brièvement, le NS16550 présente des bogues dans les circuits FIFO qui ont été corrigés dans le NS16550A (et ceux qui suivent). Heureusement, il y a eu très peu de NS16550 produits par National, et ceux-ci furent produits il y a longtemps ; ils sont donc très rares. Beaucoup de « 16550 » sur les cartes modernes viennent de fabricants de circuits compatibles, ceux-ci n’ayant pas utilisé le suffixe « A » de National. De plus, quelques cartes multiports utilisent des 16552 ou 16554, ou bien d’autres circuits multiports ou multifonctions de National ou d’autres fabricants (en général sur un ensemble dense soudé sur la carte, et pas un DIP 40 broches). En conclusion, ne vous en faites pas, sauf si vous rencontrez un vieux circuit « NS16550 » (sans A) ; auquel cas traitez-le comme un 16450 sans FIFO plutôt que comme un 16550A. ˛ Zhahai Stewart <zstewart CHEZ hisys POINT com>

12. Contrôleurs (multiports) 12.1. Cartes non-intelligentes

12.1.1. Prises en charge

AST FourPort et imitations (4 ports) ; Accent Async-4 (4 ports) ; Arnet Multiport-8 (8 ports) ; Bell Technologies HUB6 (6 ports) ;

Boca BB-1004, 1008 (4, 8 ports) ˛ pas de DTR, DSR et CD ; Boca BB-2016 (16 ports) ; Boca IO/AT66 (6 ports) ;

Boca IO 2by4 (4 séries / 2 parallèles, utilise 5 IRQ) ; Computone ValuePort (4, 6, 8 ports, compatible AST FourPort) ; DigiBoard PC/X, PC/Xem, PCI/Xem, EISA/Xem, PCI/Xr (4, 8, 16 ports) ; Comtrol Hostess 550 (4, 8 ports) ; PC-COMM 4-port (4 ports) ;

SIIG I/O Expander 4S (4 ports, utilise 4 IRQ) ; STB 4-COM (4 ports) ; Twincom ACI/550 ;

Usenet Serial Board II (4 ports).

Les cartes non-intelligentes existent généralement sous deux variétés : l’une emploie des adresses de port standards et utilise quatre IRQ, et l’autre, compatible avec AST FourPort, utilise un bloc d’adresses sélectionnable et seulement une IRQ (les adresses et les IRQ sont sélectionnées à l’aide de

setserial ). Si vous en achetez une, vérifiez les normes auxquelles elle se conforme, en sachant

qu’il n’y a pas de relation avec le prix.

12.2. Cartes intelligentes

12.2.1. Prises en charge

Computone IntelliPort II (4/8/16 ports), pilote ; Cyclades Cyclom-Y (basée sur RISC, 8-32 ports) (ISA/PCI), pilote ; Cyclades-Z (high-end, 16-64 ports) (PCI), pilote ; DigiBoard PC/Xe (ISA), PC/Xi (EISA) et PC/Xeve, pilote ;

Cartes série E/S Equinox SST Intelligent, pilote ;

Hayes ESP, versions 1, 2 et 8 ports. Incluses dans le noyau depuis la version 2.1.15. Le pilote pour les versions 2.0.x est disponible sur ce site ; Stallion EasyIO (ISA) / EasyConnection 8/32 (ISA/MCA) / EasyConnection 8/64 (PCI) Pour les réglages des interrupteurs DIP et les fichiers de configuration voyez ici ; Stallion EasyConnection 8/64 (ISA/EISA) / ONboard (ISA/EISA/MCA) / Brumby (ISA) Le dernier pilote est disponible ici.

12.2.2. Pilotes alpha, bêta

Comtrol RocketPort (8/16/32 ports), (pilote) (noyaux 1.2.x). Un pilote pour les noyaux 2.x peut être trouvé ici ; DigiBoard COM/Xi Contactez Simon Park (<si CHEZ wimpol POINT demon POINT

co POINT uk>) ou Mark Hatle (<fray CHEZ krypton POINT mankato POINT
msus POINT edu>. Note : ces deux adresses électroniques semblent ne plus exister ;

Moxa C102, C104, C168, C218 (8 ports), C320 (8/16/24/32 et possibilité d’avoir plus) et C320T, Les pilotes Linux sont disponibles sur le site http://www.moxa.com ; RISCom/8 ;

Specialix SIO/XIO (modulaire, 4 à 32 ports), pilote ;

Specialix IO8+,

Contactez <devices CHEZ BitWizard POINT nl>.

13. Extensions réseau

Les cartes réseaux (Ethernet) ont des performances très variables. En général, les plus récentes sont les meilleures. Quelques très vieilles cartes comme la 3c501 sont utiles uniquement parce que l’on peut les trouver à la casse pour pas cher. Faites attention aux imitations, toutes ne sont pas très bonnes et une mauvaise carte peut souvent provoquer des blocages intempestifs sous Linux. Lisez le Guide pratique de l’Ethernet sous Linux pour une description détaillée des différentes cartes.

13.1. Prises en charge

13.1.1. Ethernet

Pour les cartes ethernet avec la famille des circuits DEC DC21x4x , le pilote « Tulip » est disponible. Plus d’informations sur ce pilote peuvent être trouvées sur le site de Donald Becker.

3Com 3c501 ˛ « à fuir comme la peste » (pilote 3c501) ; 3Com 3c503 (pilote 3c503), 3c505 (pilote 3c505), 3c507 (pilote 3c507), 3c509/3c509B (ISA) / 3c579 (EISA) ; 3Com Etherlink III Vortex Ethercards (3c590, 3c592, 3c595, 3c597) (PCI), 3Com Etherlink XL Boomerang (3c900, 3c905) (PCI) et Cyclone (3c905B, 3c980) Ethercards (pilote 3c59x) et 3Com Fast EtherLink Ethercard (3c515) (ISA) (pilote 3c515 ˛ http://www.scyld.com/network/3c515.html). Les dernières versions de ces pilotes sont disponibles sur le site de Donald Becker. Évitez la carte 3c900 si possible car le pilote ne fonctionne pas très bien avec celle-ci ;

3Com 3ccfe575 Cyclone Cardbus (pilote 3c59x) ;

Série Cardbus 3Com 3c575 (pilote 3c59x) (TOUTES PCMCIA ??) ; AMD LANCE (79C960) / PCnet-ISA/PCI (AT1500, HP J2405A, NE1500/NE2100) ; AT&T GIS WaveLAN ; Allied Telesis AT1700 ; Allied Telesis LA100PCI-T ;

Allied Telesyn AT2400T/BT (module « ne ») ; Ansel Communications AC3200 (EISA) ; Apricot Xen-II / 82596 ; Cabletron E21xx ; Cogent EM110 ;

Crystal Lan CS8920, CS8900 ( pilote) ; Danpex EN-9400 ; DEC DE425 (EISA) / DE434/DE435 (PCI) / DE450/DE500 (pilote DE4x5) ; DEC DE450/DE500-XA (dc21x4x) (pilote Tulip) ; DEC DEPCA et EtherWORKS ;

DEC EtherWORKS 3 (DE203, DE204, DE205) ; QSilver de DEC (pilote Tulip) ; Digi International RightSwitch ;

DLink DE-220P, DE-528CT, DE-530+, DFE-500TX, DFE-530TX ; Fujitsu FMV-181/182/183/184 ; HP PCLAN (séries 27245 et 27xxx) ; HP PCLAN PLUS (27247B and 27252A) ; HP 10/100VG PCLAN (J2577, J2573, 27248B, J2585) (ISA/EISA/PCI). Le pilote se trouve ici et vous trouverez plus d’informations sur le site de Donald Becker ; ICL EtherTeam 16i / 32 (EISA) ; Intel EtherExpress ; Intel EtherExpress Pro ;

KTI ET16/P-D2, ET16/P-DC ISA (fonctionne sans cavaliers et avec des options de configuration matérielle) ;

Macromate MN-220P (mode PnP ou NE2000) ; NCR WaveLAN ;

NE2000/NE1000 (méfiez-vous des imitations) ; Netgear FA-310TX (circuit Tulip) ; New Media Ethernet ;

PureData PDUC8028, PDI8023 ; SEEQ 8005 ; SMC Ultra / EtherEZ (ISA) ;

Séries SMC 9000 ;

SMC PCI EtherPower 10/100 (pilote Tulip) ; SMC EtherPower II (pilote epic100.c) ; Adaptateurs Sun LANCE (noyau 2.2 et ultérieurs) ; Adaptateurs Sun Intel (noyau 2.2 et ultérieurs) ; Schneider & Koch G16 ; Western Digital WD80x3 ;

Adaptateur intégré Zenith Z-Note / IBM ThinkPad 300 ; Znyx 312 etherarray (pilote Tulip).

13.1.2. RNIS (ISDN)

Voici quelques documents et sites concernant RNIS :

Page web RNIS pour Linux ;

Les outils ISDN4Linux sont disponibles ici. Et voici la liste des périphériques RNIS :

3Com Sonix Arpeggio ( pilote) ;

Adaptateur ASUSCOM Network Inc. ISDNLink 128K PC (HiSax) ; AVM A1 (HiSax) ; AVM B1 (avmb1) ;

Combinet EVERYWARE 1000 ISDN ( pilote) ; Compaq ISDN S0 (ISA) (HiSax) ; Creatix PnP S0 (HiSax) ;

Dr. Neuhaus Niccy PnP/PCI (HiSax) ; Dynalink IS64PH (HiSax) ; Eicon.Diehl Diva 2.0 (ISA/PCI) (Interface S0 et U, pas de version PRO) (HiSax) ; Eicon.Diehl Diva Piccola (HiSax) ;

Elsa Microlink PCC-16, PCF, PCF-Pro, PCC-8 (HiSax) ;

ELSA QuickStep 1000/1000PCI/3000 (HiSax) ; Cartes basées sur HFC-2BS0 (HiSax) ; IBM Active 2000 (ISA) (act2000) ; Cartes RNIS ICN (icn) ;

Ith Kommunikationstechnik GmbH MIC 16 (ISA) (HiSax) ; ITK ix1-micro Rev.2 (HiSax) ; Octal PCBIT (pcbit) ;

Sedlbauer Speed Card (HiSax) ;

Teles SO-8/SO-16.0/SO-16.3/SO-16.3c/SO-16.4 et celles qui sont compatibles (HiSax) ; Traverse Technologie NETjet PCI S0 (HiSax) ; USR Sportster internal TA (HiSax).

Les cartes RNIS émulant les modems standards ou les adaptateurs Ethernet usuels ne nécessitent pas de pilotes spéciaux pour fonctionner.

13.1.3. Cartes WAN

Fabricant Modèle Bus Pilote Notes Cyclades PC300/RSV PCI

1 ou 2 ports, RS-232 et V.35 Cyclades PC300/X21 PCI 1 ou 2 ports, X.21 Cyclades PC300/TE PCI

1 ou 2 ports, T1 et E1 Emerging Technologies Inc.

ET/5025 ISA 1 port, 8-bit Emerging Technologies Inc.

ET/5025-16 ISA 1 port, 16-bit Emerging Technologies Inc.

ET/5025-25 ISA 2 ports, 16-bit FarSite Communications

FarSync X21 T2P/WAN T2P

PCI 2 ports FarSite Communications

FarSync X21 T4P/WAN T4P

PCI 4 ports

ImageStream WANic 520 PCI Voir le site de ImageStream

1 ou 2 ports série synchrone, T1 ou E1

Fabricant Modèle Bus Pilote Notes

ImageStream WANic 600 PCI

Voir le site de ImageStream

4 ou 8 ports série synchrone, T1 ou E1

ImageStream WANic 720 PCI

Voir le site de ImageStream

1 ou 2 ports HSSI, DS3 ou E3 avec co-processeur i960

ImageStream WANic 800 PCI Voir le site de ImageStream

1 ou 2 ports HSSI, DS3 ou E3

ImageStream WANic 1000 PCI

Voir le site de ImageStream

1 ATM DS3/E3, simple mode OC3, ou multimode OC3

ImageStream Aries 500 CompactPCI

Voir le site de ImageStream

1 ou 2 ports série synchrone

ImageStream Aries 600 CompactPCI Voir le site de ImageStream

4 ou 8 ports série synchrone, T1 ou E1

ImageStream Aries 720 CompactPCI Voir le site de ImageStream

1 ou 2 ports HSSI, DS3 ou E3 avec co-processeur i960

ImageStream Aries 800 CompactPCI

Voir le site de ImageStream

1 ou 2 ports HSSI, DS3 ou E3

ImageStream Maxim 520

Carte PCI Mezzanine (PMC)

Voir le site de ImageStream

1, 2 ou 4 ports série synchrone, T1 ou E1

ImageStream Maxim 600

Carte PCI Mezzanine (PMC)

Voir le site de ImageStream

4 ports série synchrone + 4 T1 ou E1

ImageStream Maxim 800 Carte PCI Mezzanine (PMC)

Voir le site de ImageStream

1 ou 2 ports HSSI

ImageStream Maxim 1000

Carte PCI Mezzanine (PMC)

Voir le site de ImageStream

1 ATM DS3/E3, simple mode OC3, ou multimode OC3

ImageStream ATM/OC12

Carte PCI Mezzanine (PMC)

Voir le site de ImageStream

1 port ATM OC12 (32/64-bit PMC)

Emerging Technologies Inc.

ET/5025pq PCI 4 ports

Fabricant Modèle Bus Pilote Notes

Sangoma S514/FT1 PCI Wanpipe

1,54 Mb/s (T1). La carte peut être configurée pour pouvoir fonctionner de 64 kbps à 1,54 Mb/s.

Sangoma S5141 PCI Wanpipe

RS232/V.35/X.21 sur deux ports. Le port principal est à 4 Mb/s, le port secondaire à 512 kbps.

Sangoma S5142 PCI Wanpipe

RS232/V.35/X.21 avec quatre ports. Les ports principaux sont à 4 Mb/s, les secondaires à 512 kbps. Fonctionne exactement comme deux cartes S5141 séparées.

Sangoma S508/FT1 ISA Wanpipe

1,54 Mb/s (T1). La carte peut être configurée pour fonctionner de 64 kbps à 1,54 Mb/s.

Sangoma S508 ISA Wanpipe

4 Mb/s, RS232/V.35/X.21

Sangoma S503 ISA Wanpipe

64 kbps, RS232/V.35/X.21

Sangoma S502 ISA Wanpipe Carte obsolète

13.1.4. Sans fil

ZCOM WL2420 ISA, informations sur les produits. Des pilotes sous forme de fichiers objet sont disponibles ici.

13.1.5. Relais de trames, X.25, PPP synchrone, HDLC Cisco

Voir la section cartes WAN [p 57] .

13.1.6. Adaptateurs de poche et portables

Pour plus d’informations sur Linux et l’utilisation du port parallèle, voyez la page d’accueil du port parallèle sous Linux (ou cet autre lien). Voyez l’annexe A [p 158] pour une liste complète du matériel pris en charge sur le port parallèle (imprimantes exclues).

13.1.7. Sans connecteur (slot)

SLIP/CSLIP/PPP (port série) ;

EQL (équilibrage de charge IP ligne série) ;

PLIP (port parallèle) ˛ utilisant un « câble null-modem » ou un câble bidirectionnel.

13.1.8. ARCnet

Fonctionne avec toutes les cartes ARCnet.

13.1.9. TokenRing

Jetez un coup d’¯il sur le site Token Ring.

3Com 3C619/B/C Tokenlink 16/4 (ibmtr) ; 3Com 3C319 Velocity ISA (ibmtr) ; Adaptateur Token Ring PCI IBM ; Adaptateur IBM Wake on Lan TR ;

IBM 16/4 TR PCI Adaptateur 2, Adaptateur 2 Wake on Lan, Adaptateur 2 Wake on Lan Special ; IBM High Speed 100/16/4 token ring ; IBM ISA 16/4, MCA 16/4 (ibmtr) ; Cartes IBM circuit Tropic ;

Olicom RapidFire 3139, 3140, 3141, 3540 ( pour plus d’informations) ; Olicom OC-3136, OC-3137, OC-3138, OC-3129 ( pour plus d’informations) ; Madge Smart 100/16/4 PCI, 16/4 PCI Mk3, 16/4 PCI Mk2 ( pour plus d’informations) ; Madge Presto PCI, 16/4 CardBus ( pour plus d’informations) ; Syskonnect TR4/16(+) SK-4190 ISA, SK-4590 PCI, SK-4591 PCI (sktr).

13.1.10. FDDI

DEC DEFEA (EISA) / DEFPA (PCI), noyaux 2.0.24 et ultérieurs.

13.1.11. Radio-Amateur (AX.25)

Gracilis PackeTwin ; Ottawa PI/PI2 ;

La plupart des cartes HDLC basées sur le 8530 générique.

13.1.12. Cartes PCMCIA

Voir la section PCMCIA [p 143] .

13.2. Pilotes alpha, bêta

13.2.1. Ethernet

Racal-Interlan NI5210 (circuit ethernet i82586). Prise en charge améliorée dans le noyau 2.2 et ultérieurs.

Racal-Interlan NI6510 (circuit lance am7990). À partir du noyau 1.3.66, il est possible d’avoir plus de 16 Mo de RAM.

Carte PCI Racal-Interlan (AMD PC net circuit 97c970)??

13.2.2. RNIS

SpellCaster’s Datacomute/BRI, Telecomute/BRI (ISA) (sc).

13.2.3. ATM

Ce qui suit est vraiment une liste incomplète. Voir le site web ATM et Linux pour plus d’informations.

Adaptateur ATM Efficient Networks ENI155p-MF et ENI155p-U5 155 Mb/s ; Adaptateur ATM SMC ATM Power155 9741D/F et 9746D/F 155 Mb/s (utilise le pilote ENI) ; Adaptateur TI basé sur TNETA1570 155 Mb/s de TU Chemnitz (connu également comme « UniNET 1570 ») ;

Adaptateur ATM ZeitNet ZN1221 et ZN1225 155 Mb/s ;

Adaptateur IDT NICStAR 77901/77903 155 et 25 Mb/s (77201/77211 SAR) ; Marconi ˛ ForeRunnerLE (25 et 155 Mb/s ; utilise le pilote IDT) ; Madge (Collage 25 et 155 Client/Serveur) ;

Tous les Interphase PCI (i)Chip ATM NICs (x575, x525, et x531) ; Marconi ˛ ForeRunner PCA-200E ;

IBM ˛ TurboWays 25 (en développement) ; Interphase ˛ 5515 (en développement) ;

Marconi ˛ ForeRunnerHE (155 et 622 Mb/s) (en développement).

13.2.4. Relais de trame

Carte relais de trame Sangoma S502 56K ( pilote).

13.2.5. Sans fil

Proxim RangeLan2 7100 (ISA) / 630x (OEM mini-ISA) ( pilote).

13.3. Non pris en charge

Cette section n’est vraisemblablement pas à jour.

3Com 3C359 Velocity XL PCI ; 3Com 3C339 Velocity PCI ;

IBM PCI LANStreamer, MCA LANStreamer token ring ; Intel TokenExpress PRO, TokenExpress 16/4 ; Cartes Token Ring Sysconnect / Schneider & Koch (toutes).

14. Cartes son

Plus d’informations sur les pilotes et les cartes son sur la page OSS d’Alan Cox, ALSA et le Guide pratique du son sous Linux.

14.1. Pris en charge

4Front Technology Virtual Mixer (comprend SoftOSS) ; 4Front Technology Virtual Synth (SoftOSS) ; 6850 UART MIDI ;

A-Plus Sound of Music (OPL3-SA) ; A-Trend Harmony 3Ds751 (PCI) ; AcerMagic S23 ;

Carte synthétiseur FM Adlib ; Adlib MSC 16 PnP (CS4235) ;

Carte de référence AMD Interwave ; ARC Probook ;

Audio Excell DSP16 ;

Cartes Avance Logic basées sur le circuit ALS-007 (le code concernant ce circuit est intégré dans le pilote Sound Blaster 16 et le programme isapnptools doit être utilisé pour la configuration) ; AW32 Pro (R2.2-W2) ; AW35 (CS4237) ; AW37 Pro (CS4235) ;

Aztech Sound Galaxy NX Pro, NX Pro 16, WaveRider 32+ ; Aztech Washington ;

BTC Mozart Sound System ; BTC-1831 Sound Card (Opti 1688) ; Bravo Sound Card (Opti 82C930) ; Bull PowerPc builtin audio ; CDR4235-6/-8 ; CS32-3DI ;

Compaq Deskpro XL Business Audio intégré ; Creative EMU8000 add on (PnP) ; Creative Phone Blaster 28.8/33.6 ; Creative Sound Blaster 1.0 et jusqu’à la 2.0 ; Creative Sound Blaster Pro ; Creative Sound Blaster 16 ; Creative Sound Blaster 16 ASP ;

Creative Sound Blaster 16 PnP (de type-1 jusqu’à type-10) ; Creative Sound Blaster 16 Vibra ; Creative Sound Blaster 2.x ; Creative Sound Blaster 32/AWE ;

Creative Sound Blaster 32/AWE PnP (de type-1 jusqu’à type-10) ; Creative Sound Blaster AWE64 (de type-1 jusqu’à type-7) ; Creative Sound Blaster AWE64 Gold (type-1 et type-2) ; Creative Sound Blaster PCI64/128 ;

Creative Sound Blaster AWE64/Gold et 16/32/AWE PnP, devant être activées par l’utilisation du programme isapnptools ;

Creative ViBRA16C/CL/S (type-1 et type-2) PnP ; Creative ViBRA16X PnP (uniquement half duplex) ; CrystaLake Crystal Clear Series 100 ; Crystal Audio (CS4235) ; Crystal CRD4236B-1E ; Crystal CRD4237B-5/-8 ; Crystal CSC0B35 (CS4236B) ; Crystal CX4237B-SIDE ;

Crystal Onboard PnP Audio (CS4235) ; Dell Latitude builtin audio ; Diamond Crystal MM PC/104 ; Digital AXP audio intégré ;

ECHO-PSS cards (Orchid SoundWave32, Cardinal DSP16) ; ESS 1868, 1869 (type-1 et type-2), 1878, 1879, 1968 PnP AudioDrive ; Ensoniq AudioPCI (ES1371) ;

Ensoniq AudioPCI / SoundBlaster PCI (ES1370) ; Ensoniq Soundscape Elite ;

Ensoniq Soundscape PnP (modèles 1 et 2) ; Ensoniq Soundscape S-2000 ; Ensoniq Soundscape VIVO, VIVO90 ; Ensoniq ActionNote 880 C/CX ;

Carte son de Gallant (basée sur SC-6000 ou SC-6600) ; Carte son basée sur Generic AD1815 (PnP) ; Carte son basée sur Generic CMI8330 (PnP) ;

Carte son ou carte-mère basée sur Generic Crystal CS4232 (non PnP) ; Generic Crystal CS4232 de Acer (mode PnP) ; Generic Crystal CS4232 de type-1 à type-3 (mode PnP) ; Generic Crystal CS4235 type-1 ;

Generic Crystal CS4236 (de type-1 à type-3) ;

Carte son ou carte-mère basée sur Generic Crystal CS4236 (non PnP) ; Generic Crystal CS4236A (type-1 et type-2), CS4236B ; Carte son ou carte-mère basée sur Generic Crystal CS4237 (non PnP) ; Generic Crystal CS4237B (type-1 et type-2) ;

Carte son ou carte-mère basée sur Generic Crystal CS4238 (non PnP) ; Carte son ou carte-mère basée sur Generic ESS ES688, ES1688, ES1788, ES1868, ES1869, ES1887, ES1888 ;

Carte son générique basée sur Jazz16 ;

Generic MAD16 (OPTi 82C928), MAD16 Pro, MAD16 Pro (duplex) (OPTi 82C929) ; Carte son générique Mozart (circuit OAK OTI-601) ; Carte son basée sur Generic OPTi 82C924, 82C925 (PnP) ;

Carte son basée sur Generic OPTi 82C924 (mode non PnP), utilisez le pilote MSS et les outils isapnp ;

Generic OPTi 82C930 ;

Generic OPTi 82C931 ( pour plus d’informations) ; Carte son générique basée sur Soundscape ; Carte son compatible Generic Windows Sound System ; Carte son basée sur Generic Yamaha OPL3-SA1 (YMF701) ;

Carte son basée sur Generic Yamaha OPL3-SA2 (YMF711) (type-1, type-3, type-4) ;

Carte son basée sur Generic Yamaha OPL3-SA3 (YMF715) ; Generic Yamaha OPL3-SAx (YMF715/YMF719) non-PnP ; Gravis Ultrasound ;

Gravis Ultrasound Extreme ;

Carte-fille Gravis Ultrasound échantillonnage 16-bits ; Gravis Ultrasound MAX ; Gravis Ultrasound ACE ;

Gravis Ultrasound PnP (avec RAM), PnP Pro ; HP OmniBook 2100 (CS4236) ;

Home Studio 64 (uniquement audio analogique) ; IBM Audio Feature (CS423x) ;

Logitech SoundMan Games (SBPro, prise en charge stéréo 44kHz) ; Logitech SoundMan Wave (Jazz16/OPL4) ; Logitech SoundMan 16 (compatible PAS-16) ; Carte audio MED3201 ;

Maxi Sound 32 PnP (uniquement audio analogique) ; Maxi Sound 64 Dynamic 3D (uniquement audio analogique) ; Media Sound SW/32 (mode non PnP) ; MediaTriX AudioTriX Pro, 3D XG ; Media Vision Premium 3D (Jazz16) ; Media Vision Pro Sonic 16 (Jazz) ;

Media Vision Pro Audio Spectrum 16 (PAS-16) ; Media Vision Pro Audio Studio 16 ; Media Vision Thunderboard ;

Carte Microsoft Windows Sound System (AD1848) ; MiroSound PCM!-pro ;

MultiWave AudioWave Green 16 ; Carte connecteur Music Quest MIDI (MCC) ; Adaptateur Music Quest MQX-16, MQX-16S MIDI ; Adaptateur Music Quest MQX-32, MQX-32M MIDI ; Carte Music Quest PC MIDI ; NEC Harmony ;

Orchid SoundDrive 16EZ ; Pine PT201 ;

Primax SoundStorm FM 16, SoundStorm Wave ; Pro Audio Spectrum 16, Studio 16 ; RME Digi32, Digi32 Pro, Digi32/8 ; Reveal SC300 ;

Reveal WaveExtreme Pro (avec RAM) ; Adaptateur MIDI Roland MPU IPC-T ; S3 SonicVibes ; Shark Mako ; Sharp PC8800 ;

Shuttle Sound System 48 ; Spacewalker HOT-255 PCI 3D (PCI) ; TerraTec Maestro 32/96 ;

Terratec EWS64XL (uniquement audio) ; Terratec Sound System Base 1 (AD1816) ; Terratec Sound System Base 64 (AD1816) ; Tomato Sound System (OPTi 82C930) ; Trust Sound Expert De Luxe Wave 32 ; Turtle Beach Classic/Tahiti/Monterey ;

Turtle Beach Maui ;

Turtle Beach Monte Carlo 928, Monte Carlo 929 ; Turtle Beach Pinnacle/Fiji ;

Turtle Beach Tropez, Tropez Plus (uniquement audio) ; Turtle Beach Daytona (uniquement audio) ; Wearnes Classic 16 ;

Yamaha Sound Edge SW20-PC ;

Zefiro Acoustics ZA2 (NON RECOMMANDÉE) ; Zenith Z-Player ;

La prise en charge d’AWE32/64 commence dans la série des noyaux 2.1.x (voyez le Petit guide de la carte son SoundBlaster AWE de Marcus Brinkmann pour les détails de l’installation) ; MPU-401 MIDI Intelligent mode (ne pas activer à l’aveuglette)

MPU IPC-T ; MQX-32M ;

UART MPU-401 MIDI seulement sur port muet (ne pas activer à l’aveuglette) ; Les synthétiseurs Yamaha FM (OPL2, OPL3, OPL3-SAx (depuis les noyaux 2.1.x) et OPL4) ;

OSS prend en charge toutes les cartes filles MIDI y compris les Wave Blaster, TB Rio et Yamaha DB50XG. La seule contrainte est que la carte « hôte » doit être prise en charge par OSS. Notez que seule la carte « hôte » doit être configurée à l’aide de soundconf. La carte fille deviendra automatiquement accessible via le port MIDI de la carte « hôte ».

14.2. Pilotes alpha, bêta

Dispositif audio loopback 4Front Tech. Waveloop ; Acer FX-3D (basée sur AD1816) ; AVM Apex Pro (basée sur AD1816) ; Aztech AZT1008, AZT2320, AZT3000 ; Aztech SC-16 3D (basée sur AD1816) ; Creative Sound Blaster Vibra16x ;

Creative Sound Blaster Live! et Live! Value Edition. Creative Labs a un pilote bêta pour cette carte. Cela fonctionne avec les noyaux 2.0.36 et 2.2.5 (et fort vraisemblablement avec les noyaux plus récents de ces séries). Ces pilotes sont téléchargeables à partir du répertoire des logiciels sur le site de Creative ;

Highscreen Sound-Boostar 32 Wave 3D (basée sur AD1816) ; Highscreen Sound-Boostar 16 (basée sur AD1816) ; HP Kayak (basée sur AD1816) ; IBM MWave ;

Newcom SC-16 3D (basée sur AD1816) ; Haut-parleur du PC / DAC sur port parallèle ( pilote) ; Circuit Rockwell WaveArtist ; Sonorus STUDI/O ;

SY-1816 (basée sur AD1816) ;

Terratec Base 1, Base 64 (basée sur AD1816) ; Terratec EWS64S (basée sur AD1816) ; Turtle Beach Malibu Pour les cartes son basées sur le circuit AD1816, utilisez le programme isapnptools pour la configuration.

14.3. Non pris en charge

Notez que cette section n’a pas été mise à jour récemment. Elle n’est, selon toute probabilité, pas pertinente.

A-Trend Harmony 3DS724 (PCI) ; Actech PCI 388-A3D q ; Adaptec AME-1570 ; Aureal Vortex (PCI) ; Cardinal DSP 16 ;

Pilotes de bas niveau contribués ; Crystal CS4614 (PCI) ; Cyrix MediaGX builtin audio ; Diamond Monster Sound MX300 ; Diamond Sonic Impact ;

Dream 94PnP Home Studio ; EON Bach SP901 (A3D) ; ESS (PCI) ; ESS Maestro-1 (PCI), Maestro-2 (PCI) ; ESS Solo-1 (PCI) ; Echo Personal Sound System ;

Carte son basée sur Generic ALS007, ALS100 ; Orchid NuSound 3D ; Orchid SoundWave 32 ; Paradise DSP-16 ;

Quicknet Internet LineJACK ; Terratec XLerate (A3D) ; Turtle Beach Montego ; Turtle Beach TBS-2000 ; Videologic SonicStorm ; Wearnes Beethoven ADSP-16 ; Western Digital Paradise DSP-16 ; Yamaha YMF724 (PCI).

Le circuit ASP des séries Sound Blaster 16 n’est pas pris en charge. Le synthétiseur MIDI de l’AWE32 n’est pas pris en charge. Nathan Laredo <laredo CHEZ gnu POINT ai POINT mit POINT edu> veut bien mettre au point des pilotes pour AWE32 si vous lui offrez une carte gratuitement. Il peut en faire de même pour toute carte si vous lui en envoyez une à titre d’échantillon.

Les SoundBlaster 16 avec le DSP 4.11 et 4.12 ont un défaut qui induit des notes continues quand on les utilise avec une carte Waveblaster ou une autre interface MIDI. Il n’existe pas de solution connue.

15. Disques durs

Tous les disques durs devraient fonctionner pour autant que leur contrôleur fonctionne. Les utilisateurs des disques IDE de grande capacité Western Digital (de 40 Go jusqu’à 200 Go au moins) fabriqués avant le 25 mars 2003 peuvent jeter un ¯il à cette FAQ pour une mise à jour qui corrige un bogue sévère de ces disques.

Selon le Guide pratique SCSI (SCSI-HOWTO), tous les dispositifs SCSI à accès direct avec une taille de bloc de 256, 512 ou 1024 octets conviennent. Des tailles de bloc différentes ne conviennent pas. Notez que ceci peut souvent être résolu en changeant les tailles de bloc et/ou de secteur avec la commande MODE SELECT SCSI.

Les lecteurs EIDE fonctionnent sans problème avec les nouveaux noyaux. La partition d’amorce doit résider dans les 1024 premiers cylindres en raison des limitations du BIOS PC.

Certains Conner CFP1060S ont des problèmes avec Linux et ext2fs. Les symptômes sont des erreurs d’inode durant e2fsck avec corruption du système de fichiers. Conner a publié la solution de ce problème. Contactez Conner au 1800-4CONNER (US) ou au +44-1294-315333 (Europe) en ayant à portée de main la version du microcode (mentionnée sur l’étiquette, 9WA1.6x) lorsque vous les contactez.

On rapporte que beaucoup de disques IDE Maxtor et Western Digital ne coexistent pas très bien avec des disques d’autres fabricants sur la même nappe IDE. Habituellement, l’un des disques ne marche pas. La solution est de les mettre sur des nappes IDE différentes.

Certains disques Micropolis posent des problèmes avec des cartes Adaptec et BusLogic, contactez les fabricants pour avoir des circuits mis à jour si vous suspectez des problèmes.

Pilote pour unité multiple (RAID-0, RAID-1) (pilote)

15.1. Non pris en charge

Les disques durs suivants sont mentionnés comme non pris en charge par Linux. Voyez le rapport de bogue disponible.

NEC D3817, D3825, D3827, D3847 « Ces disques ne sont pas tout à fait conformes SCSI-2 selon les valeurs rapportées dans Mode Sense Page 3. Suivant Mode Sense Page 3, tous les disques NEC D38x7 donnent leur taille de secteur égale à zéro. Les disques NEC sont les premiers types de disques que nous ayons rencontrés qui déclarent leur taille de secteur comme étant nulle. Malheureusement, ce n’est pas modifiable et il n’y a pas moyen de mettre à jour le microprogramme sur les disques D38x7 en vue de corriger ce problème. » Il est fait état de problèmes avec les D3825 et D3827 (les deux versions 0407). La version 0410 de ces deux disques durs devrait résoudre ce problème.

16. Lecteurs de bande

16.1. Pris en charge

Les lecteurs de bande SCSI (d’après le Guide pratique SCSI). Les lecteurs utilisant des blocs de longueur fixe ou variable, plus petits que la longueur du tampon (réglée à 32 Ko dans les sources distribuées) sont admis. Théoriquement tous les lecteurs fonctionnent. (Envoyez un courrier si vous avez connaissance de lecteurs incompatibles).

Seagate Sidewinder 50 AIT (sur un contrôleur RAID ICP 6527).

Lecteurs QIC-02.

Iomega Ditto interne (ftape 3.04c et ultérieurs).

16.2. Pilotes alpha, bêta

Les lecteurs QIC-117, QIC-40/80, QIC-3010/3020 (QIC-WIDE). La plupart des lecteurs de bande utilisant le contrôleur disquette devraient fonctionner. Plusieurs contrôleurs spécialisés (Colorado FC-10/FC-20, Mountain Mach-2, Iomega Tape Controller II) sont également pris en charge ( ici). Lecteurs de bande ATAPI. Pour ceux-ci, un pilote au stade alpha (ide-tape.c) est disponible dans le noyau. Les lecteurs de bande ATAPI pris en charge sont

Seagate TapeStor 8000 ;

Lecteurs de bande Conner CTMA 4000 IDE ATAPI Streaming.

16.3. Non pris en charge

Cartes contrôleur Emerald et Tecmar QIC-02˛ Chris Ulrich <insom CHEZ math POINT

ucr POINT edu> ;

Lecteurs connectés sur le port parallèle (ex : Colorado Trakker) ; Quelques contrôleurs haute vitesse (Colorado TC-15) ; Irwin AX250L/Accutrak 250 (pas le QIC-80) ; IBM Internal Tape Backup Unit (pas le QIC-80) ; COREtape Light.

17. Lecteurs de CD-ROM

Pour plus d’informations sur les lecteurs de CD-ROM, voyez le Guide pratique d’utilisation d’un lecteur CD-ROM sous Linux.

17.1. Pris en charge

Lecteurs CD-ROM usuels :

Les lecteurs CD-ROM SCSI (d’après le Guide pratique d’utilisation d’un lecteur CD-ROM sous Linux). Tout lecteur CD-ROM SCSI ayant une taille de bloc de 512 ou 2048 octets devrait fonctionner sous Linux ; cela inclut la grande majorité de lecteurs CD-ROM du marché. Lecteurs CD-ROM EIDE (ATAPI) (IDECD). La plupart des lecteurs double, quadruple et sextuple vitesses sont pris en charge, parmi lesquels :

Mitsumi FX400 ; Nec-260 ;

Sony 55E.

Lecteurs de CD-ROM propriétaires :

Aztech CDA268-01A, Orchid CDS-3110, Okano/Wearnes CDD-110, Conrad TXC, CyCD-ROM CR520ie/CR540ie/CR940ie (AZTCD) ; Creative Labs CD-200(F) (SBPCD) ; Funai E2550UA/MK4015 (SBPCD) ; GoldStar R420 (GSCD) ; IBM External ISA (SBPCD) ; Kotobuki (SBPCD) ;

Lasermate CR328A (OPTCD) ; LMS Philips CM 206 (CM206) ; Longshine LCS-7260 (SBPCD) ;

Matsushita/Panasonic CR-521/522/523/562/563 (SBPCD) ; Lecteur port parallèle MicroSolutions Backpack (BPCD) ; Mitsumi CR DC LU05S (MCD/MCDX) ; Mitsumi FX001D/F (MCD/MCDX) ; Optics Storage Dolphin 8000AT (OPTCD) ; Sanyo CDR-H94A (SJCD) ;

Sony CDU31A/CDU33A (CDU31A) ; Sony CDU-510/CDU-515 (SOMYCD535) ; Sony CDU-535/CDU-531 (SONYCD535) ; Teac CD-55A SuperQuad (SBPCD).

17.2. Pilotes alpha, bêta

LMS/Philips CM 205/225/202 ici ; NEC CDR-35D (vieux), ici ; Sony SCSI multisession CD-XA, ici ; Lecteur port parallèle, ici.

17.3. Notes

Tous les lecteurs CD-ROM devraient fonctionner de manière similaire pour lire les données. Il existe divers problèmes de compatibilité avec les utilitaires de lecture des CD audio (plus spécialement avec les nouveaux lecteurs NEC bon marché). Quelques pilotes au stade alpha peuvent ne pas avoir encore de support audio.

Les anciens lecteurs CD-ROM NEC Early (simple vitesse) peuvent poser problème avec les contrôleurs actuels SCSI.

PhotoCD (XA) est pris en charge. Le programme hpcdtoppm de Hadmut Danisch convertit les fichiers PhotoCD au format pixmap portable. Ce programme peut être obtenu ici ou comme faisant partie des utilitaires PBM.

De même, la lecture des CD vidéo est prise en charge dans les noyaux 2.1.3x et ultérieurs. Un correctif est disponible pour le noyau 2.0.30.

Enfin, la plupart des changeurs CD-ROM IDE sont pris en charge.

18. Graveurs de CD

De nombreux graveurs de CD sont maintenant pris en charge par Linux. Pour avoir une liste à jour des graveurs pris en charge, allez voir le Guide pratique de la gravure de CD mais aussi ceci ou cela. Cdwrite et cdrecord peuvent être utilisés pour graver des CD. Le paquetage X-CD-Roast pour Linux est une interface graphique pour utiliser des graveurs de CD. Celui-ci peut être trouvé sur xcdroast.org.

Grundig CDR 100 IPW ; HP CD-Writer+ 7100 ; HP SureStore 4020i ; HP SureStore 6020es/i ; JVC XR-W2010 ; Kodak PCD 225 ;

Mitsubishi CDRW-226 ; Mitsumi CR-2600TE ; Olympus CDS 620E ;

Philips CDD-521/10,522,2000,2600,3610 ; Pinnacle Micro RCD-5020/5040 ; Plextor CDR PX-24CS ;

Ricoh MP 1420C ;

Ricoh MP 6200S/6201S ; Sanyo CRD-R24S ;

Smart and Friendly Internal 2006 Plus 2.05 ; Sony CDU 920S/924/926S ; Taiyo Yuden EW-50 ; TEAC CD-R50S ;

WPI(Wearnes) CDR-632P ; WPI(Wearnes) CDRW-622 ; Yamaha CDR-100 ;

Yamaha CDR-200/200t/200tx ; Yamaha CDR-400t/400tx.

19. Lecteurs DVD

La plupart, si ce n’est l’ensemble, des lecteurs DVD ATAPI et SCSI ainsi que les graveurs de DVD sont pris en charge.

Utilisez dvdrtools pour graver des DVD.

Utilisez Ogle, xine, MPlayer ou VideoLAN pour regarder des films DVD.

À noter que la plupart des notes de la section sur les CD-ROM [p 72] s’appliquent aux lecteurs DVD aussi bien qu’aux lecteurs CD.

20. Lecteurs extractibles

Tous les lecteurs SCSI devraient fonctionner si le contrôleur est pris en charge, y compris les lecteurs optiques (MO), WORM, floptical, Bernoulli, Zip, Jaz, SyQuest, PD et autres.

Panasonic MO (combine un lecteur CD-ROM et un disque extractible). Vous devez régler un commutateur lors de la configuration du noyau pour que les deux systèmes fonctionnent en même temps.

Lecteurs ZIP sur port parallèle ( ici). Avatar Shark-250 sur port parallèle ( ici).

Les lecteurs extractibles fonctionnent comme les disques durs et les disquettes. Vous avez juste à lancer fdisk / mkfs et monter les disques. Linux fournit les systèmes de verrouillage si votre lecteur le prend en charge. mtools peut être également utilisé si les disques sont au format MS-DOS.

Les lecteurs CD-R ont besoin d’un logiciel spécial pour fonctionner. Voyez le CD-R Mini-HOWTO. Linux prend en charge les disques de 512 et de 1024 octets/secteur. À partir du noyau 2.1.32, Linux accepte aussi 2048 octets/secteur. Un correctif pour le noyau 2.0.30 est disponible ici. La prise en charge des secteurs de 2048 octets est nécessaire pour :

les lecteurs magnéto-optiques Fujitsu M2513.

À partir du correctif pre-patch-2.0.31-3, les lecteurs internes IDE/ATAPI Zip, les disques optiques et les PD sont pris en charge :

Disque optique LS-120 ; PD-CD.

21. Souris 21.1. Prises en charge

Souris série Microsoft ; Série série Mouse Systems ; Souris série Logitech Mouseman ; Souris série Logitech ; ATI XL Inport busmouse ;

C&T 82C710 (QuickPort) (Toshiba, TI Travelmate) ; Microsoft busmouse ; Logitech busmouse ;

Souris PS/2 (périphérique auxiliaire).

21.2. Pilotes alpha, bêta

Sejin J-mouse ( ici)

21.3. Notes

Les dispositifs Touchpad tels que Alps Glidepoint fonctionnent également, pour autant qu’ils soient compatibles avec un autre protocole souris.

Les nouvelles souris Logitech (exceptée la Mouseman) utilisent le protocole Microsoft et les trois boutons fonctionnent. Bien que les souris Microsoft n’aient que deux boutons, le protocole en autorise trois.

Le port souris sur l’ATI Graphics Ultra et l’Ultra Pro utilise le protocole busmouse de Logitech (voir le Guide pratique des souris busmouse pour les détails).

22. Modems

Tous les modems externes connectés via un port série RS232 devraient fonctionner. Cela comprend les adaptateurs RNIS, bien que certaines particularités étendues des adaptateurs RNIS externes (telle que multilink) puissent ne pas fonctionner.

Pour les modems internes, c’est une autre histoire. Il y a beaucoup de ce qu’on appelle les « winmodems ». De fait, il semble que la plupart des modems PCI soient des winmodems. Certains d’entre eux ont des pilotes pour Linux, mais nombre de ces pilotes ne sont souvent disponibles que sous forme de binaires (voir la note [p 4] sur les binaires qui sont exclusivement binaires). Voir aussi Linmodems.org pour plus d’informations sur les winmodems pris en charge sous Linux.

Notez qu’il existe maintenant des winmodems externes USB sur le marché, soyez donc très prudents lorsque vous achetez un modem externe.

De plus, beaucoup de modems « flashables » ne peuvent être mis à jour que sous Windows 95 et Windows NT. Ces modems ne peuvent être mis à jour sous Linux.

Un petit nombre de modems fonctionne avec un logiciel sous DOS qui charge le programme de contrôle à la mise en route. On peut les utiliser en chargeant le programme sous DOS et en faisant un redémarrage à chaud. De tels modems sont à éviter car vous ne serez plus capable de les utiliser avec un ordinateur autre qu’un PC dans l’avenir.

La plupart des modems PCMCIA 16-bits devraient fonctionner avec des pilotes PCMCIA. Les modems CardBus sont beaucoup plus des winmodems que des modems PCI. Votre meilleur choix est de trouver une carte offrant une compatibilité avec DOS et Windows 3.1.

Cela dit, si un modem est réputé avoir un vrai UART (ou une émulation UART matérielle), qu’il soit ISA, PCMCIA, etc. il devrait fonctionner sous Linux.

Les modems fax ont besoin d’un logiciel approprié pour travailler. Aussi soyez certain que la partie fax du modem prend en charge les classes 2 ou 2.0. En général, il semble avéré que, pour tout logiciel de fax sous unix, la classe 1.0 n’est pas disponible.

Le logiciel Linux efax fait exception à cela, il prend en charge les modems Classe 1 et Classe 2. Il peut y avoir parfois quelques problèmes techniques (mineurs) avec les modems Classe 1. Si vous avez le choix, prenez un modem Classe 2.

Voir l’annexe B Matériel Incompatible avec Linux [p 160] pour les cartes spécifiques réputées ne pas pouvoir fonctionner sous Linux.

Voici de bonnes sources d’information pour trouver des modems compatibles avec Linux :

la page de Rob Clark « Les winmodems ne sont pas des modems » ;

la page d’Andrew Comech « Les modems PCI et Linux » ;

la section sur les modems d’Andrew Comech « Cheap /Linux/ Box » ; linmodems.org .

La plupart des informations ci-dessous proviennent de ces sites. Voici d’autres documents utiles :

Guide pratique des modems ; Guide pratique des Linmodem ;

Guide pratique des Winmodems sous Linux (peut être remplacé par le Guide pratique des Linmodem).

Ci-dessous une liste très incomplète de modems connus à l’heure actuelle pour fonctionner sous Linux. Fabricant Modèle Circuit Bus Pilote Notes Actiontec PCI56012-01CW PCI Multitech MultiModem MT5634ZPX-PCI PCI IBM 33L4618 PCI Topic FM-56PCI-TP PCI 3Com 3CP5610 PCI 3Com 3CP5613 Internet Gaming Modem PCI 3Com 3CP2976 PCI 3Com 3CP2977 PCI Archtek Smartlink 5634PCV PCI Zoom 2920 PCI Well Communications FM-56PCI-TP PCI

Ci-dessous de vieilles informations qui peuvent ne pas être complètement exactes. Celles-ci seront supprimées lors d’une future version de ce document.

Digicom Connection 96+/14.4+ ˛ Programme de chargement du code DSP, ici . Motorola ModemSURFR internal 56K. Ajoutez quelques lignes à rc.serial pour enregistrer l’IRQ et les ports s’ils ne sont pas standards.

Séries des ZyXEL U-1496 ˛ ZyXEL 1.4, programme de contrôle modem/fax/voix, ici. Séries ZyXEL Elite 2864 ˛ programme de contrôle modem/fax/voix, ici.

ZyXEL Omni TA 128 ˛ programme de contrôle modem/fax/voix, ici. Les cartes multimodem sont aussi prises en charge par Linux.

Carte multimodem Moreton Bay RAStel. Voyez ici pour les pilotes Linux. Le modem suivant est mentionné comme n’étant pas pris en charge

Aztech MDP3858 56.6 (PCI)

23. Imprimantes/Tables traçantes

Ce qui suit est une liste d’imprimantes extraite de la base de données de linuxprinting.org. Consultez leur site et également le Guide pratique de la configuration de l’impression sous Linux pour plus de renseignements. Fabricant Modèle Fonctionnement Alps MD-1000 Parfait Alps MD-1300 Parfait Alps MD-1500 Presque complet Alps MD-2000 Parfait Alps MD-2010 Parfait Alps MD-2300 Parfait Alps MD-4000 Presque complet Alps MD-5000 Parfait Alps MD-5500 Presque complet Anitech M24 Presque complet Apollo P-1200 Parfait Apollo P-1220 Barbie Parfait Apollo P-1250 Parfait Apollo P-2100 Parfait Apollo P-2150 Parfait Apollo P-2200 Parfait Apollo P-2250 Parfait Apollo P-2500 Parfait Apollo P-2550 Parfait Apollo P-2600 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Apollo P-2650 Parfait Apple 12/640ps Parfait Apple Color StyleWriter 1500 Presque complet Apple Color StyleWriter 2200 Presque complet Apple Color StyleWriter 2400 Presque complet Apple Color StyleWriter 2500 Presque complet Apple Dot Matrix Parfait Apple ImageWriter Parfait Apple ImageWriter II Presque complet Apple ImageWriter LQ Parfait Apple LaserWriter 16/600 Parfait Apple LaserWriter 4/600 Parfait Apple LaserWriter IINTX Parfait Apple LaserWriter IIg Parfait Apple LaserWriter NT Presque complet Apple LaserWriter Pro 630 Parfait Apple LaserWriter Select 360 Parfait Apple StyleWriter 1200 Presque complet Apple StyleWriter I Presque complet Apple StyleWriter II Presque complet Avery Personal Label Printer Presque complet Avery Personal Label Printer+ Parfait Brother 4550 Nul -> presse-papier Brother DCP-1200 Partiel Brother HJ-400 Presque complet Brother HL-1020 Parfait Brother HL-1030 Presque complet Brother HL-1040 Parfait Brother HL-1050 Presque complet

Fabricant Modèle Fonctionnement Brother HL-1060 Presque complet Brother HL-1070 Parfait Brother HL-10V Parfait Brother HL-10h Parfait Brother HL-1230 Presque complet Brother HL-1240 Presque complet Brother HL-1250 Parfait Brother HL-1260 Parfait Brother HL-1270N Parfait Brother HL-1430 Parfait Brother HL-1435 Nul -> presse-papier Brother HL-1440 Parfait Brother HL-1450 Parfait Brother HL-1470N Parfait Brother HL-1650 Parfait Brother HL-1660e Parfait Brother HL-1670N Parfait Brother HL-1850 Parfait Brother HL-1870N Parfait Brother HL-2060 Parfait Brother HL-2400CeN Parfait Brother HL-2460 Parfait Brother HL-2460N Parfait Brother HL-2600CN Parfait Brother HL-3260N Parfait Brother HL-3400CN Parfait Brother HL-3450CN Parfait Brother HL-4000CN Parfait Brother HL-4Ve Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Brother HL-5030 Parfait Brother HL-5040 Parfait Brother HL-5050 Parfait Brother HL-5070N Parfait Brother HL-5140 Parfait Brother HL-5150D Parfait Brother HL-5170DN Parfait Brother HL-630 Parfait Brother HL-660 Parfait Brother HL-7050 Parfait Brother HL-7050N Parfait Brother HL-720 Parfait Brother HL-730 Parfait Brother HL-760 Parfait Brother HL-8 Parfait Brother HL-820 Parfait Brother HL-960 Parfait Brother MC-3000 Partiel Brother MFC 7150C Partiel Brother MFC-4350 Partiel Brother MFC-6550MC Partiel Brother MFC-8300 Partiel Brother MFC-9050 Partiel Brother MFC-9100c Partiel Brother MFC-9500 Partiel Brother MFC-9600 Partiel Brother MFC-P2500 Partiel Brother MP-21C Nul -> presse-papier CItoh M8510 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement CalComp Traceur Artisan 1023 Parfait Canon BJ-100 Parfait Canon BJ-10e Parfait Canon BJ-10v Parfait Canon BJ-15v Parfait Canon BJ-20 Parfait Canon BJ-200 Parfait Canon BJ-30 Parfait Canon BJ-300 Partiel Canon BJ-330 Parfait Canon BJ-35v Parfait Canon BJ-5 Parfait Canon BJC-1000 Presque complet Canon BJC-2000 Presque complet Canon BJC-2010 Presque complet Canon BJC-210 Parfait Canon BJC-2100 Presque complet Canon BJC-210SP Partiel Canon BJC-2110 Presque complet Canon BJC-240 Presque complet Canon BJC-250 Parfait Canon BJC-250ex Parfait Canon BJC-255SP Parfait Canon BJC-265SP Parfait Canon BJC-3000 Presque complet Canon BJC-4000 Parfait Canon BJC-4100 Parfait Canon BJC-4200 Parfait Canon BJC-4300 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Canon BJC-4310SP Presque complet Canon BJC-4400 Parfait Canon BJC-4550 Parfait Canon BJC-50 Presque complet Canon BJC-5000 Nul -> presse-papier Canon BJC-5100 Nul -> presse-papier Canon BJC-55 Presque complet Canon BJC-600 Parfait Canon BJC-6000 Presque complet Canon BJC-610 Parfait Canon BJC-6100 Partiel Canon BJC-620 Parfait Canon BJC-6200 Partiel Canon BJC-6500 Partiel Canon BJC-680J Parfait Canon BJC-70 Parfait Canon BJC-7000 Partiel Canon BJC-7004 Presque complet Canon BJC-7100 Partiel Canon BJC-80 Presque complet Canon BJC-800 Parfait Canon BJC-8200 Presque complet Canon BJC-85 Presque complet Canon BJC-8500 Nul -> presse-papier Canon BJC-880J Parfait Canon CP-100 Presque complet Canon GP 335 Parfait Canon GP 405 Parfait Canon LBP-1000 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Canon LBP-1260 Parfait Canon LBP-1760 Parfait Canon LBP-310 Parfait Canon LBP-320 Pro Parfait Canon LBP-350 Parfait Canon LBP-4+ Parfait Canon LBP-430 Parfait Canon LBP-460 Nul -> presse-papier Canon LBP-470 Parfait Canon LBP-4U Parfait Canon LBP-4sx Presque complet Canon LBP-600 Nul -> presse-papier Canon LBP-660 Nul -> presse-papier Canon LBP-800 Nul -> presse-papier Canon LBP-8A1 Parfait Canon LIPS-II+ Parfait Canon LIPS-III Parfait Canon LIPS-IV Parfait Canon LIPS-IVv Parfait Canon MultiPASS C2500 Partiel Canon MultiPASS C3000 Partiel Canon MultiPASS C3500 Partiel Canon MultiPASS C5000 Partiel Canon MultiPASS C5500 Partiel Canon Multipass L6000 Nul -> presse-papier Canon S100 Presque complet Canon S200 Nul -> presse-papier Canon S300 Presque complet Canon S400 Presque complet

Fabricant Modèle Fonctionnement Canon S450 Partiel Canon S4500 Partiel Canon S500 Partiel Canon S600 Partiel Canon S630 Partiel Canon S800 Partiel Canon imageRunner 330s Presque complet Casio KL-E11 Presque complet Casio KL-P1000 Presque complet Casio KP-C10 Presque complet Citizen ProJet II Parfait Citizen ProJet IIc Parfait Citizen Printiva1700 Presque complet Citizen Printiva600C Parfait Citizen Printiva600U Parfait Citizen Printiva700 Parfait Compaq IJ1200 Presque complet Compaq IJ300 Nul -> presse-papier Compaq IJ750 Presque complet Compaq IJ900 Partiel DEC 1800 Presque complet DEC DECWriter 500i Parfait DEC DECwriter 110i Parfait DEC DECwriter 520ic Parfait DEC LA50 Parfait DEC LA70 Parfait DEC LA75 Parfait DEC LA75 Plus Parfait DEC LJ250 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement DEC LN03 Parfait DEC LN07 Parfait DEC LN17 Presque complet Dell M5200 Parfait Dell S2500 Parfait Dymo-CoStar ASCII 250 Parfait Dymo-CoStar ASCII+ Parfait Dymo-CoStar EL40 Parfait Dymo-CoStar EL60 Parfait Dymo-CoStar LabelWriter II Parfait Dymo-CoStar LabelWriter XL Parfait Dymo-CoStar LabelWriter XL+ Parfait Dymo-CoStar SE250 Parfait Dymo-CoStar SE250+ Parfait Dymo-CoStar Turbo Parfait Epson ActionLaser 1100 Parfait Epson ActionLaser II Parfait Epson ActionPrinter 3250 Parfait Epson AcuLaser C1000 Nul -> presse-papier Epson AcuLaser C1900 Parfait Epson AcuLaser C1900PS Parfait Epson AcuLaser C2000 Parfait Epson AcuLaser C2000PS Parfait Epson AcuLaser C4000 Parfait Epson AcuLaser C4000PS Parfait AcuLaser C4100 Parfait Epson AcuLaser C4100PS Parfait Epson Epson AcuLaser C8500 Parfait Epson AcuLaser C8500PS Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Epson AcuLaser C8600 Parfait Epson AcuLaser C8600PS Parfait Epson AcuLaser C900 Nul -> Presse-papier Epson AcuLaser C9100 Parfait Epson CL 700 Parfait Epson CL 750 Parfait Epson CL 760 Presque complet Epson Dot Matrix Parfait Epson EM 900C Parfait Epson EM 900CN Parfait Epson EM 930C Parfait Epson EM 930CN Parfait Epson EPL-5200 Parfait Epson EPL-5200+ Parfait Epson EPL-5500W Nul -> presse-papier Epson EPL-5700 Presque complet Epson EPL-5700L Presque complet Epson EPL-5800 Parfait Epson EPL-5800L Presque complet Epson EPL-5800PS Parfait Epson EPL-5900 Parfait Epson EPL-5900L Parfait Epson EPL-5900PS Parfait Epson EPL-6100 Parfait Epson EPL-6100L Presque complet Epson EPL-6100PS Parfait Epson EPL-6200L Presque complet Epson EPL-7100 Parfait Epson EPL-N1600 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Epson EPL-N1600PS Parfait Epson EPL-N2050 Parfait Epson EPL-N2050+ Parfait Epson EPL-N2050PS Parfait Epson EPL-N2050PS+ Parfait Epson EPL-N2120 Parfait Epson EPL-N2500 Parfait Epson EPL-N2500PS Parfait Epson EPL-N2750 Parfait Epson EPL-N2750PS Parfait Epson L-1000 Parfait Epson LP 8000 Parfait Epson LP-1800 Parfait Epson LP-1900 Parfait Epson LP-2000 Parfait Epson LP-2200 Parfait Epson LP-2400 Parfait Epson LP-2500 Parfait Epson LP-3000 Parfait Epson LP-3000C Parfait Epson LP-7000 Parfait Epson LP-7000G Parfait Epson LP-7500 Parfait Epson LP-7700 Parfait Epson LP-7900 Parfait Epson LP-8000C Parfait Epson LP-8100 Parfait Epson LP-8200C Parfait Epson LP-8300C Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Epson LP-8300F Parfait Epson LP-8400F Parfait Epson LP-8500C Parfait Epson LP-8600 Parfait Epson LP-8600F Parfait Epson LP-8700 Parfait Epson LP-8800C Parfait Epson LP-8900 Parfait Epson LP-9000B Parfait Epson LP-9000C Parfait Epson LP-9100 Parfait Epson LP-9200B Parfait Epson LP-9200C Parfait Epson LP-9300 Parfait Epson LP-9400 Parfait Epson LP-9500C Parfait Epson LP-9600 Parfait Epson LP-9600S Parfait Epson LP-9800C Parfait Epson LP-xx00 Parfait Epson LQ-24 Parfait Epson LQ-2550 Parfait Epson LQ-500 Parfait Epson LQ-570+ Parfait Epson LQ-850 Parfait Epson LX-1050 Parfait Epson MC 10000 Partiel Epson MC 2000 Partiel Epson MC 5000 Presque complet

Fabricant Modèle Fonctionnement Epson MC 7000 Parfait Epson MC 9000 Partiel Epson MJ 5100C Presque complet Epson MJ 520C Presque complet Epson MJ 6000C Parfait Epson MJ 8000C Parfait Epson MJ 930C Parfait Epson MachJet Parfait Epson PM 10000 Partiel Epson PM 2000C Parfait Epson PM 2200C Parfait Epson PM 3000C Parfait Epson PM 3300C Parfait Epson PM 3500C Parfait Epson PM 3700C Parfait Epson PM 4000PX Presque complet Epson PM 5000C Presque complet Epson PM 7000C Parfait Epson PM 700C Parfait Epson PM 730C Parfait Epson PM 740C Parfait Epson PM 750C Parfait Epson PM 760C Parfait Epson PM 770C Parfait Epson PM 780C Parfait Epson PM 790PT Parfait Epson PM 800C Parfait Epson PM 820C Parfait Epson PM 850PT Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Epson PM 870C Presque complet Epson PM 880C Parfait Epson PM 9000C Partiel Epson PM 930C Nul -> Presse-papier Epson PM 950C Partiel Epson PM 970C Partiel Epson PX 7000 Partiel Epson PX 9000 Partiel Epson PX V500 Presque complet Epson SQ 1170 Parfait Epson Stylus Parfait Epson Stylus 800 Parfait Epson Stylus C20SX Parfait Epson Stylus C20UX Parfait Epson Stylus C40SX Parfait Epson Stylus C40UX Parfait Epson Stylus C41SX Parfait Epson Stylus C41UX Parfait Epson Stylus C42SX Parfait Epson Stylus C42UX Parfait Epson Stylus C44UX Parfait Epson Stylus C46 Parfait Epson Stylus C50 Presque complet Epson Stylus C60 Parfait Epson Stylus C61 Parfait Epson Stylus C62 Parfait Epson Stylus C63 Presque complet Epson Stylus C64 Presque complet Epson Stylus C70 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Epson Stylus C80 Parfait Epson Stylus C82 Parfait Epson Stylus C83 Presque complet Epson Stylus C84 Presque complet Epson Stylus C86 Presque complet Epson Stylus CX3200 Parfait Epson Stylus CX5200 Parfait Epson Stylus CX5400 Presque complet Epson Stylus CX6400 Presque complet Epson Stylus Color Parfait Epson Stylus Color 1160 Parfait Epson Stylus Color 1500 Parfait Epson Stylus Color 1520 Parfait Epson Stylus Color 200 Presque complet Epson Stylus Color 300 Presque complet Epson Stylus Color 3000 Parfait Epson Stylus Color 400 Parfait Epson Stylus Color 440 Parfait Epson Stylus Color 460 Parfait Epson Stylus Color 480 Parfait Epson Stylus Color 500 Parfait Epson Stylus Color 580 Parfait Epson Stylus Color 600 Parfait Epson Stylus Color 640 Parfait Epson Stylus Color 660 Parfait Epson Stylus Color 670 Parfait Epson Stylus Color 680 Parfait Epson Stylus Color 740 Parfait Epson Stylus Color 760 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Epson Stylus Color 777 Parfait Epson Stylus Color 8 3 Parfait Epson Stylus Color 800 Parfait Epson Stylus Color 850 Parfait Epson Stylus Color 860 Parfait Epson Stylus Color 880 Parfait Epson Stylus Color 900 Parfait Epson Stylus Color 980 Parfait Epson Stylus Color I Parfait Epson Stylus Color II Presque complet Epson Stylus Color IIs Presque complet Epson Stylus Color PRO Parfait Epson Stylus Photo Parfait Epson Stylus Photo 1200 Parfait Epson Stylus Photo 1270 Parfait Epson Stylus Photo 1280 Parfait Epson Stylus Photo 1290 Parfait Epson Stylus Photo 1290S Parfait Epson Stylus Photo 2000P Partiel Epson Stylus Photo 2100 Presque complet Epson Stylus Photo 2200 Presque complet Epson Stylus Photo 700 Parfait Epson Stylus Photo 720 Parfait Epson Stylus Photo 750 Parfait Epson Stylus Photo 780 Parfait Epson Stylus Photo 785 Parfait Epson Stylus Photo 790 Parfait Epson Stylus Photo 810 Parfait Epson Stylus Photo 820 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Epson Stylus Photo 825 Parfait Epson Stylus Photo 830 Parfait Epson Stylus Photo 870 Parfait Epson Stylus Photo 875 Parfait Epson Stylus Photo 890 Parfait Epson Stylus Photo 895 Parfait Epson Stylus Photo 900 Parfait Epson Stylus Photo 915 Parfait Epson Stylus Photo 925 Parfait Epson Stylus Photo 950 Presque complet Epson Stylus Photo 960 Presque complet Epson Stylus Photo EX Parfait Epson Stylus Photo EX3 Parfait Epson Stylus Photo R1800 Presque complet Epson Stylus Photo R200 Partiel Epson Stylus Photo R300 Partiel Epson Stylus Photo R800 Presque complet Epson Stylus Photo RX500 Partiel Epson Stylus Photo RX600 Partiel Epson Stylus Pro 10000 Partiel Epson Stylus Pro 5000 Presque complet Epson Stylus Pro 5500 Presque complet Epson Stylus Pro 7000 Parfait Epson Stylus Pro 7500 Parfait Epson Stylus Pro 7600 Partiel Epson Stylus Pro 9000 Partiel Epson Stylus Pro 9500 Partiel Epson Stylus Pro 9600 Partiel Epson Stylus Pro XL Presque complet

Fabricant Modèle Fonctionnement Epson Stylus Scan 2000 Parfait Epson Stylus Scan 2500 Parfait Fujitsu 1200 Parfait Fujitsu 2400 Parfait Fujitsu 3400 Parfait Fujitsu FMLBP2xx Page Printer Parfait Fujitsu FMPR Parfait Fujitsu PrintPartner 10V Parfait Fujitsu PrintPartner 16DV Parfait Fujitsu PrintPartner 20W Parfait Fujitsu PrintPartner 8000 Parfait Generic ESC/P Dot Matrix Printer Parfait Generic GDI Printer Nul -> Presse-papier Generic IBM-Compatible Dot Matrix Printer Parfait Generic OAKT Printer Partiel Generic PCL 3 Printer Parfait Generic PCL 4 Printer Parfait Generic PCL 5 Printer Parfait Generic PCL 5c Printer Parfait Generic PCL 5e Printer Parfait Generic PCL 6/PCL XL Printer Parfait Generic PostScript Printer Parfait Generic ZjStream Printer Partiel Gestetner 10512 PS Parfait Gestetner 2212 PS Parfait Gestetner 2712 PS Parfait Gestetner 3212 PS Parfait Gestetner 3502 PS Parfait Gestetner 3532/4235g PS Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Gestetner 4502 PS Parfait Gestetner 4532/4245g PS Parfait Gestetner 6002 PS Parfait Gestetner 7502 PS Parfait Gestetner 9002 PS Parfait Gestetner C7010 PS Parfait Gestetner C7116 PS Parfait Gestetner C7416 PS Parfait Gestetner C7417 PS Parfait Gestetner C7425dn PS Parfait Gestetner C7435n PS Parfait Gestetner DSc224 PS Parfait Gestetner DSc232 PS Parfait Gestetner DSc328 PS Parfait Gestetner DSc332 PS Parfait Gestetner DSc338 PS Parfait Gestetner DSc38 PS Parfait Gestetner DSc38u PS Parfait Gestetner DSc424 PS Parfait Gestetner DSc428 PS Parfait Gestetner DSc432 PS Parfait Gestetner DSc435 PS Parfait Gestetner DSc445 PS Parfait Gestetner DSc524 PS Parfait Gestetner DSc532 PS Parfait Gestetner DSm415 PS Parfait Gestetner DSm615 PS Parfait Gestetner DSm618 PS Parfait Gestetner DSm618d PS Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Gestetner DSm622 PS Parfait Gestetner DSm627 PS Parfait Gestetner DSm635/635G PS Parfait Gestetner DSm645/645G PS Parfait Gestetner DSm651 PS Parfait Gestetner DSm660 PS Parfait Gestetner DSm675 PS Parfait Gestetner F9199/9199nf PS Parfait Gestetner P7026 PS Parfait Gestetner P7026n PS Parfait Gestetner P7032 PS Parfait Gestetner P7126 PS Parfait Gestetner P7126n PS Parfait Gestetner P7132n PS Parfait Gestetner P7145 PS Parfait Gestetner P7325 PS Parfait Gestetner P7325n PS Parfait Gestetner P7431cn PS Parfait Gestetner P7527 PS Parfait Gestetner P7527n PS Parfait Gestetner P7535n PS Parfait Gestetner P7575 PS Parfait HP 2000C Parfait HP 2500C Parfait HP 2500CM Parfait HP 2563 Parfait HP Business Inkjet 1000 Parfait HP Business Inkjet 1100 Parfait HP Business Inkjet 1200 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement HP Business Inkjet 2200 Parfait HP Business Inkjet 2230 Parfait HP Business Inkjet 2250 Parfait HP Business Inkjet 2250TN Parfait HP Business Inkjet 2280 Parfait HP Business Inkjet 2300 Parfait HP Business Inkjet 2600 Parfait HP Business Inkjet 2800 Parfait HP Business Inkjet 3000 Parfait HP Color Inkjet Printer CP1160 Parfait HP Color Inkjet Printer CP1700 Parfait HP Color LaserJet 1500 Unknown HP Color LaserJet 2500 Parfait HP Color LaserJet 2550 Parfait HP Color LaserJet 3500 Parfait HP Color LaserJet 3550 Parfait HP Color LaserJet 3700 Parfait HP Color LaserJet 4500 Parfait HP Color LaserJet 4550 Parfait HP Color LaserJet 4600 Parfait HP Color LaserJet 4610 Parfait HP Color LaserJet 4650 Parfait HP Color LaserJet 5 Parfait HP Color LaserJet 5000 Parfait HP Color LaserJet 5500 Parfait HP Color LaserJet 5550 Parfait HP Color LaserJet 5M Parfait HP Color LaserJet 8500 Parfait HP Color LaserJet 8550GN Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement HP Color LaserJet 9500 Parfait HP ColorLaserJet 9500 MFP Parfait HP DesignJet 100plus Presque complet HP DesignJet 230 Parfait HP DesignJet 2500CP Parfait HP DesignJet 250C Presque complet HP DesignJet 3500CP Parfait HP DesignJet 350C Presque complet HP DesignJet 430 Parfait HP DesignJet 450C Presque complet HP DesignJet 455CA Presque complet HP DesignJet 488CA Presque complet HP DesignJet 500ps Presque complet HP DesignJet 5500 Partiel HP DesignJet 5500ps Parfait HP DesignJet 650C Presque complet HP DesignJet 700 Parfait HP DesignJet 750C Presque complet HP DesignJet 750C Plus Presque complet HP DesignJet ColorPro CAD Parfait HP DeskJet Parfait HP DeskJet 1000C Parfait HP DeskJet 1100C Parfait HP DeskJet 1120C Parfait HP DeskJet 1125C Parfait HP DeskJet 1200C Parfait HP DeskJet 1220C Parfait HP DeskJet 1280 Parfait HP DeskJet 1600C Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement HP DeskJet 1600CM Parfait HP DeskJet 200 Parfait HP DeskJet 310 Parfait HP DeskJet 320 Parfait HP DeskJet 3320 Presque complet HP DeskJet 3325 Presque complet HP DeskJet 340C Parfait HP DeskJet 3420 Presque complet HP DeskJet 3425 Presque complet HP DeskJet 350C Presque complet HP DeskJet 3520 Presque complet HP DeskJet 3528 Presque complet HP DeskJet 3535 Presque complet HP DeskJet 3550 Presque complet HP DeskJet 3558 Presque complet HP DeskJet 3650 Presque complet HP DeskJet 3658 Presque complet HP DeskJet 3668 Presque complet HP DeskJet 3740 Presque complet HP DeskJet 3810 Parfait HP DeskJet 3816 Parfait HP DeskJet 3820 Parfait HP DeskJet 3822 Parfait HP DeskJet 3840 Presque complet HP DeskJet 3845 Presque complet HP DeskJet 3920 Presque complet HP DeskJet 3940 Presque complet HP DeskJet 400 Parfait HP DeskJet 420C Presque complet

Fabricant Modèle Fonctionnement HP DeskJet 450 Parfait HP DeskJet 500 Parfait HP DeskJet 500C Parfait HP DeskJet 505J Plus Parfait HP DeskJet 510 Parfait HP DeskJet 5150 Parfait HP DeskJet 5158 Parfait HP DeskJet 5160 Parfait HP DeskJet 520 Presque complet HP DeskJet 540C Parfait HP DeskJet 550C Parfait HP DeskJet 5550 Parfait HP DeskJet 5551 Parfait HP DeskJet 560C Presque complet HP DeskJet 5650 Parfait HP DeskJet 5652 Parfait HP DeskJet 5670 Parfait HP DeskJet 5740 Parfait HP DeskJet 5850 Parfait HP DeskJet 600 Parfait HP DeskJet 610C Parfait HP DeskJet 610CL Parfait HP DeskJet 6122 Parfait HP DeskJet 6127 Parfait HP DeskJet 612C Parfait HP DeskJet 630C Parfait HP DeskJet 632C Parfait HP DeskJet 640C Parfait HP DeskJet 648C Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement HP DeskJet 6520 Parfait HP DeskJet 6540 Parfait HP DeskJet 656C Parfait HP DeskJet 6600 Parfait HP DeskJet 660C Parfait HP DeskJet 670C Parfait HP DeskJet 670TV Parfait HP DeskJet 672C Parfait HP DeskJet 6800 Parfait HP DeskJet 680C Parfait HP DeskJet 682C Parfait HP DeskJet 6840 Parfait HP DeskJet 690C Parfait HP DeskJet 692C Parfait HP DeskJet 693C Parfait HP DeskJet 694C Parfait HP DeskJet 695C Parfait HP DeskJet 697C Parfait HP DeskJet 710C Parfait HP DeskJet 712C Parfait HP DeskJet 720C Parfait HP DeskJet 722C Parfait HP DeskJet 810C Parfait HP DeskJet 812C Parfait HP DeskJet 815C Parfait HP DeskJet 816C Parfait HP DeskJet 820C Parfait HP DeskJet 825C Parfait HP DeskJet 830C Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement HP DeskJet 832C Parfait HP DeskJet 840C Parfait HP DeskJet 841C Parfait HP DeskJet 842C Parfait HP DeskJet 843C Parfait HP DeskJet 845C Parfait HP DeskJet 850C Parfait HP DeskJet 855C Parfait HP DeskJet 870C Parfait HP DeskJet 880C Parfait HP DeskJet 882C Parfait HP DeskJet 890C Parfait HP DeskJet 895C Parfait HP DeskJet 916C Parfait HP DeskJet 920C Parfait HP DeskJet 9300 Parfait HP DeskJet 930C Parfait HP DeskJet 932C Parfait HP DeskJet 933C Parfait HP DeskJet 934C Parfait HP DeskJet 935C Parfait HP DeskJet 940C Parfait HP DeskJet 948C Parfait HP DeskJet 950C Parfait HP DeskJet 952C Parfait HP DeskJet 955C Parfait HP DeskJet 957C Parfait HP DeskJet 959C Parfait HP DeskJet 9600 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement HP DeskJet 960C Parfait HP DeskJet 970C Parfait HP DeskJet 975C Parfait HP DeskJet 9800 Parfait HP DeskJet 980C Parfait HP DeskJet 990C Parfait HP DeskJet 995C Parfait HP DeskJet Plus Parfait HP DeskJet Portable Parfait HP LaserJet Parfait HP LaserJet 1000 Presque complet HP LaserJet 1005 Presque complet HP LaserJet 1010 Presque complet HP LaserJet 1012 Presque complet HP LaserJet 1015 Presque complet HP LaserJet 1022 Parfait HP LaserJet 1100 Parfait HP LaserJet 1100A Parfait HP LaserJet 1150 Presque complet HP LaserJet 1160 Parfait HP LaserJet 1200 Parfait HP LaserJet 1220 Parfait HP LaserJet 1300 Parfait HP LaserJet 1320 Parfait HP LaserJet 2 Parfait HP LaserJet 2 w/PS Parfait HP LaserJet 2100 Parfait HP LaserJet 2100M Parfait HP LaserJet 2200 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement HP LaserJet 2300 Parfait HP LaserJet 2410 Parfait HP LaserJet 2420 Parfait HP LaserJet 2430 Parfait HP LaserJet 2D Presque complet HP LaserJet 2P Parfait HP LaserJet 2P Plus Parfait HP LaserJet 3 Parfait HP LaserJet 3015 Presque complet HP LaserJet 3020 Presque complet HP LaserJet 3030 Presque complet HP LaserJet 3100 Nul -> Presse-papier HP LaserJet 3150 Nul -> Presse-papier HP LaserJet 3200 Presque complet HP LaserJet 3200m Presque complet HP LaserJet 3200se Presque complet HP LaserJet 3300 MFP Parfait HP LaserJet 3310 MFP Parfait HP LaserJet 3320 MFP Parfait HP LaserJet 3320N MFP Parfait HP LaserJet 3330 MFP Presque complet HP LaserJet 3380 Presque complet HP LaserJet 3D Parfait HP LaserJet 3P w/ PCL5 Parfait HP LaserJet 3P w/PS Parfait HP LaserJet 4 Parfait HP LaserJet 4 Plus Parfait HP LaserJet 4000 Parfait HP LaserJet 4050 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement HP LaserJet 4100 Parfait HP LaserJet 4200 Parfait HP LaserJet 4240 Parfait HP LaserJet 4250 Parfait HP LaserJet 4300 Parfait HP LaserJet 4345 mfp Parfait HP LaserJet 4350 Parfait HP LaserJet 4L Parfait HP LaserJet 4M Parfait HP LaserJet 4ML Parfait HP LaserJet 4P Parfait HP LaserJet 4Si Parfait HP LaserJet 4V Parfait HP LaserJet 4V/4LJ Pro Parfait HP LaserJet 5 Parfait HP LaserJet 5000 Parfait HP LaserJet 5100 Parfait HP LaserJet 5L Parfait HP LaserJet 5M Parfait HP LaserJet 5MP Parfait HP LaserJet 5P Parfait HP LaserJet 5Si Parfait HP LaserJet 6 Parfait HP LaserJet 6L Parfait HP LaserJet 6MP Parfait HP LaserJet 6P Parfait HP LaserJet 8000 Parfait HP LaserJet 8100 Parfait HP LaserJet 8150 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement HP LaserJet 9000 Parfait HP LaserJet 9000 MFP Parfait HP LaserJet 9040 Parfait HP LaserJet 9040 MFP Parfait HP LaserJet 9050 Parfait HP LaserJet 9055 MFP Parfait HP LaserJet 9065 MFP Parfait HP LaserJet Plus Parfait HP LaserJet _9050_MFP Parfait HP Mopier 240 Parfait HP Mopier 320 Parfait HP OfficeJet Presque complet HP OfficeJet 300 Presque complet HP OfficeJet 330 Presque complet HP OfficeJet 350 Presque complet HP OfficeJet 4100 Presque complet HP OfficeJet 4105 Presque complet HP OfficeJet 4110 Presque complet HP OfficeJet 4115 Presque complet HP OfficeJet 4200 Presque complet HP OfficeJet 500 Presque complet HP OfficeJet 5105 Presque complet HP OfficeJet 5110 Presque complet HP OfficeJet 5110xi Presque complet HP OfficeJet 520 Presque complet HP OfficeJet 5500 Presque complet HP OfficeJet 570 Presque complet HP OfficeJet 580 Presque complet HP OfficeJet 590 Presque complet

Fabricant Modèle Fonctionnement HP OfficeJet 600 Presque complet HP OfficeJet 610 Presque complet HP OfficeJet 6100 Presque complet HP OfficeJet 6105 Presque complet HP OfficeJet 6110 Presque complet HP OfficeJet 6150 Presque complet HP OfficeJet 6200 Presque complet HP OfficeJet 625 Presque complet HP OfficeJet 630 Presque complet HP OfficeJet 635 Presque complet HP OfficeJet 700 Presque complet HP OfficeJet 710 Presque complet HP OfficeJet 7100 Presque complet HP OfficeJet 7110 Presque complet HP OfficeJet 7130 Presque complet HP OfficeJet 7140 Presque complet HP OfficeJet 720 Presque complet HP OfficeJet 7200 Presque complet HP OfficeJet 725 Presque complet HP OfficeJet 7300 Presque complet HP OfficeJet 7400 Presque complet HP OfficeJet 9100 Presque complet HP OfficeJet D125 Parfait HP OfficeJet D135 Presque complet HP OfficeJet D145 Presque complet HP OfficeJet D155 Presque complet HP OfficeJet G55 Parfait HP OfficeJet G85 Presque complet HP OfficeJet G95 Presque complet

Fabricant Modèle Fonctionnement HP OfficeJet K60 Presque complet HP OfficeJet K60xi Presque complet HP OfficeJet K80 Presque complet HP OfficeJet K80xi Presque complet HP OfficeJet LX Presque complet HP OfficeJet Pro 1150C Parfait HP OfficeJet Pro 1170C Parfait HP OfficeJet Pro 1175C Parfait HP OfficeJet R40 Parfait HP OfficeJet R45 Parfait HP OfficeJet R60 Parfait HP OfficeJet R65 Parfait HP OfficeJet R80 Parfait HP OfficeJet T45 Presque complet HP OfficeJet T65 Presque complet HP OfficeJet V40 Presque complet HP OfficeJet V40xi Presque complet HP PSC 1100 Presque complet HP PSC 1110 Presque complet HP PSC 1200 Presque complet HP PSC 1205 Presque complet HP PSC 1210 Presque complet HP PSC 1300 Presque complet HP PSC 1310 Presque complet HP PSC 1600 Presque complet HP PSC 2110 Parfait HP PSC 2150 Parfait HP PSC 2170 Parfait HP PSC 2175 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement HP PSC 2210 Parfait HP PSC 2300 Parfait HP PSC 2350 Parfait HP PSC 2400 Parfait HP PSC 2500 Parfait HP PSC 370 Parfait HP PSC 380 Parfait HP PSC 500 Parfait HP PSC 750 Parfait HP PSC 750xi Parfait HP PSC 950 Presque complet HP PSC 950xi Presque complet HP PaintJet Parfait HP PaintJet XL Parfait HP PaintJet XL300 Parfait HP PhotoSmart Nul -> Presse-papier HP PhotoSmart 140 Parfait HP PhotoSmart 240 Parfait HP PhotoSmart 2600 Parfait HP PhotoSmart 2700 Parfait HP PhotoSmart 320 Parfait HP PhotoSmart 330 Parfait HP PhotoSmart 370 Parfait HP PhotoSmart 380 Parfait HP PhotoSmart 7150 Parfait HP PhotoSmart 7260 Parfait HP PhotoSmart 7268 Parfait HP PhotoSmart 7345 Parfait HP PhotoSmart 7350 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement HP PhotoSmart 7400 Parfait HP PhotoSmart 7550 Parfait HP PhotoSmart 7660 Parfait HP PhotoSmart 7760 Parfait HP PhotoSmart 7960 Parfait HP PhotoSmart 8100 Parfait HP PhotoSmart 8200 Parfait HP PhotoSmart 8400 Parfait HP PhotoSmart 8700 Parfait HP PhotoSmart P100 Parfait HP PhotoSmart P1000 Parfait HP PhotoSmart P1100 Parfait HP PhotoSmart P1115 Parfait HP PhotoSmart P1215 Parfait HP PhotoSmart P1218 Parfait HP PhotoSmart P130 Parfait HP PhotoSmart P1315 Parfait HP PhotoSmart P230 Parfait HP ThinkJet Partiel HP e-printer e20 Parfait Heidelberg Digimaster 9110 Parfait Hitachi DDP 70 (with MicroPress) Parfait IBM 3853 JetPrinter Parfait IBM 4019 Parfait IBM 4029 030 LaserPrinter 10 Partiel IBM 4029 10P Parfait IBM 4303 Network Color Printer Parfait IBM Execjet 4072 Parfait IBM Infoprint 12 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement IBM Page Printer 3112 Parfait IBM ProPrinterII Parfait Imagen ImPress Parfait Infotec 4353 MF PS Parfait Infotec 4452 MF PS Parfait Infotec 4651 MF Parfait Infotec IP 280 PS Parfait Infotec IPC 2525 PS Parfait Infotec IPC 2525e PS Parfait Infotec IPC 3535 PS Parfait Infotec IPC1036 PS Parfait Infotec IPC2838 PS Parfait Infotec IS 2015 PS Parfait Infotec IS 2018 PS Parfait Infotec IS 2018D PS Parfait Infotec IS 2060 PS Parfait Infotec IS 2075 PS Parfait Infotec IS 2122 PS Parfait Infotec IS 2127 PS Parfait Infotec IS 2132 PS Parfait Infotec IS 2135 PS Parfait Infotec IS 2145 PS Parfait Infotec IS 2151 PS Parfait Infotec IS 2160 PS Parfait Infotec IS 2175 PS Parfait Infotec IS 2215 PS Parfait Infotec IS2022 PS Parfait Infotec IS2027 PS Parfait Infotec IS2032 PS Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Infotec IS2035 PS Parfait Infotec IS2045 PS Parfait Infotec IS2090 PS Parfait Infotec IS2105 PS Parfait Infotec ISC 1024c PS Parfait Infotec ISC 1032c PS Parfait Infotec ISC 2028 PS Parfait Infotec ISC 2428 PS Parfait Infotec ISC 2432 PS Parfait Infotec ISC 2835 PS Parfait Infotec ISC 2838 PS Parfait Infotec ISC 3545 PS Parfait Infotec ISC1032 PS Parfait Infotec ISC824 PS Parfait Kodak DigiSource 9110 Parfait Kodak IS 70 CPII Parfait Kyocera F-1000 Parfait Kyocera F-1010 Parfait Kyocera F-1200 Parfait Kyocera F-1200S Parfait Kyocera F-1800 Parfait Kyocera F-2000 Parfait Kyocera F-2010 Parfait Kyocera F-2200 Parfait Kyocera F-2200S Parfait Kyocera F-3000 Parfait Kyocera F-3010 Parfait Kyocera F-3300 Parfait Kyocera F-5000 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Kyocera F-800 Parfait Kyocera F-800T Parfait Kyocera F-820 Parfait Kyocera FS-1000 Parfait Kyocera FS-1000+ Parfait Kyocera FS-1010 Parfait Kyocera FS-1050 Parfait Kyocera FS-1200 Parfait Kyocera FS-1500 Parfait Kyocera FS-1550 Parfait Kyocera FS-1550+ Parfait Kyocera FS-1600 Parfait Kyocera FS-1600+ Parfait Kyocera FS-1700 Parfait Kyocera FS-1700+ Parfait Kyocera FS-1750 Parfait Kyocera FS-1800 Parfait Kyocera FS-1800+ Parfait Kyocera FS-1900 Parfait Kyocera FS-3400 Parfait Kyocera FS-3400+ Parfait Kyocera FS-3500 Parfait Kyocera FS-3600 Parfait Kyocera FS-3600+ Parfait Kyocera FS-3700 Parfait Kyocera FS-3700+ Parfait Kyocera FS-3750 Parfait Kyocera FS-3800 Parfait Kyocera FS-400 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Kyocera FS-5500 Parfait Kyocera FS-5800C Parfait Kyocera FS-5900C Parfait Kyocera FS-600 Parfait Kyocera FS-600 (KPDL-2) Parfait Kyocera FS-6500 Parfait Kyocera FS-6500+ Parfait Kyocera FS-6700 Parfait Kyocera FS-680 Parfait Kyocera FS-7000 Parfait Kyocera FS-7000+ Parfait Kyocera FS-800 Parfait Kyocera FS-8000C Parfait Kyocera FS-850 Parfait Kyocera FS-9000 Parfait Kyocera FS-9100DN Parfait Kyocera FS-9500DN Parfait Kyocera KM-1530 Presque complet Kyocera KM-1810 Presque complet Kyocera KM-2030 Presque complet Kyocera KM-2530 Presque complet Kyocera KM-3530 Presque complet Kyocera KM-4230 Presque complet Kyocera KM-4530 Presque complet Kyocera KM-5230 Presque complet Kyocera KM-5530 Presque complet Kyocera KM-6230 Presque complet Kyocera P-2000 Parfait Kyocera P-2002 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Lanier 2132 PS Parfait Lanier 2138 PS Parfait Lanier 2145 PS Parfait Lanier 5622 PS Parfait Lanier 5627 PS Parfait Lanier 5632 PS Parfait Lanier 5635 PS Parfait Lanier 5645 PS Parfait Lanier LD0105 PS Parfait Lanier LD015 PS Parfait Lanier LD024c PS Parfait Lanier LD032c PS Parfait Lanier LD035 PS Parfait Lanier LD045 PS Parfait Lanier LD060 PS Parfait Lanier LD075 PS Parfait Lanier LD090 PS Parfait Lanier LD115 PS Parfait Lanier LD118 PS Parfait Lanier LD118d PS Parfait Lanier LD122 PS Parfait Lanier LD124c PS Parfait Lanier LD127 PS Parfait Lanier LD132 PS Parfait Lanier LD132c PS Parfait Lanier LD135 PS Parfait Lanier LD145 PS Parfait Lanier LD151 PS Parfait Lanier LD160 PS Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Lanier LD175 PS Parfait Lanier LD228c PS Parfait Lanier LD232c PS Parfait Lanier LD238c PS Parfait Lanier LD328c PS Parfait Lanier LD335c PS Parfait Lanier LD345c PS Parfait Lanier LF510/515e PS Parfait Lanier LP 020c PS Parfait Lanier LP 036c PS Parfait Lanier LP025/LP026 PS Parfait Lanier LP025N/LP026N PS Parfait Lanier LP031c PS Parfait Lanier LP032 PS Parfait Lanier LP116c PS Parfait Lanier LP122c/LP121c PS Parfait Lanier LP125cx/LP126cn PS Parfait Lanier LP127n/LP128n PS Parfait Lanier LP128 PS Parfait Lanier LP135n PS Parfait Lanier LP138c PS Parfait Lanier LP175/LP175hdn PS Parfait Lanier LP235c PS Parfait LaserMaster LM 1000 Nul -> Presse-papier Lexmark 1000 Partiel Lexmark 1020 Partiel Lexmark 1020 Business Presque complet Lexmark 1100 Partiel Lexmark 2030 Partiel

Fabricant Modèle Fonctionnement Lexmark 2050 Partiel Lexmark 2070 Partiel Lexmark 3000 Presque complet Lexmark 3200 Presque complet Lexmark 4039 10plus Parfait Lexmark 4076 Presque complet Lexmark 5000 Partiel Lexmark 5700 Partiel Lexmark 7000 Partiel Lexmark 7200 Partiel Lexmark E210 Parfait Lexmark Optra C710 Parfait Lexmark Optra Color 1200 Parfait Lexmark Optra Color 1275 Parfait Lexmark Optra Color 40 Parfait Lexmark Optra Color 45 Parfait Lexmark Optra E Parfait Lexmark Optra E+ Parfait Lexmark Optra E310 Parfait Lexmark Optra E312 Parfait Lexmark Optra E321 Parfait Lexmark Optra Ep Parfait Lexmark Optra K 1220 Parfait Lexmark Optra M410 Parfait Lexmark Optra M412 Parfait Lexmark Optra R+ Parfait Lexmark Optra S 1250 Parfait Lexmark Optra S 1855 Parfait Lexmark Optra Se 3455 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Lexmark Optra T610 Parfait Lexmark Optra T612 Parfait Lexmark Optra T614 Parfait Lexmark Optra T616 Parfait Lexmark Optra W810 Parfait Lexmark Valuewriter 300 Parfait Lexmark Winwriter 100 Nul -> Presse-papier Lexmark Winwriter 150c Partiel Lexmark Winwriter 200 Nul -> Presse-papier Lexmark Winwriter 400 Partiel Lexmark X125 Partiel Lexmark X73 Partiel Lexmark X74 Partiel Lexmark X75 Partiel Lexmark Z11 Partiel Lexmark Z12 Partiel Lexmark Z13 Nul -> Presse-papier Lexmark Z22 Partiel Lexmark Z23 Nul -> Presse-papier Lexmark Z31 Presque complet Lexmark Z32 Partiel Lexmark Z33 Partiel Lexmark Z42 Presque complet Lexmark Z43 Partiel Lexmark Z51 Partiel Lexmark Z52 Parfait Lexmark Z53 Parfait Lexmark Z82 Partiel Minolta Color PageWorks/Pro L Presque complet

Fabricant Modèle Fonctionnement Minolta PagePro 1100 Parfait Minolta PagePro 1100L Nul -> Presse-papier Minolta PagePro 1200W Presque complet Minolta PagePro 1250E Parfait Minolta PagePro 1250W Presque complet Minolta PagePro 1300W Presque complet Minolta PagePro 1350W Presque complet Minolta PagePro 6 Parfait Minolta PagePro 6L Nul -> Presse-papier Minolta PagePro 6e Parfait Minolta PagePro 6ex Parfait Minolta PagePro 8 Parfait Minolta PagePro 8L Parfait Minolta magicolor 2200 DL Presque complet Minolta magicolor 2300 DL Presque complet Minolta magicolor 2300W Presque complet Minolta magicolor 2430 DL Presque complet Minolta magicolor 3100 Presque complet Mitsubishi CP50 Color Printer Parfait NEC MultiWriter Parfait NEC P2X Parfait NEC PC-PR1000 Parfait NEC PC-PR150 Parfait NEC PC-PR2000 Parfait NEC PC-PR201 Parfait NEC PICTY180 Parfait NEC PinWriter P6 Parfait NEC PinWriter P6 plus Parfait NEC PinWriter P60 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement NEC PinWriter P7 Parfait NEC PinWriter P7 plus Parfait NEC PinWriter P70 Parfait NEC Pinwriter P20 Parfait NEC SilentWriter LC 890 Parfait NEC Silentwriter 95f Parfait NEC Silentwriter2 S60P Parfait NEC Silentwriter2 model 290 Parfait NEC SuperScript 100C Partiel NEC SuperScript 1260 Partiel NEC SuperScript 150C Partiel NEC SuperScript 1800 Parfait NEC SuperScript 4600N Parfait NEC SuperScript 610plus Nul -> Presse-papier NEC SuperScript 650C Partiel NEC SuperScript 660 Nul -> Presse-papier NEC SuperScript 660i Parfait NEC SuperScript 660plus Nul -> Presse-papier NEC SuperScript 750C Partiel NEC SuperScript 860 Partiel NEC SuperScript 870 Partiel NRG 10515/10518/10512 PS Parfait NRG 2205/2238/2212 PS Parfait NRG 2705/2738/2712 PS Parfait NRG 3205/3238/3212 PS Parfait NRG 3525/3508/3502 PS Parfait NRG 3545/3518/3532 PS Parfait NRG 4525/4508/4502 PS Parfait NRG 4545/4518/4532 PS Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement NRG 6002/6005/6008 PS Parfait NRG 7502/7505/7508 PS Parfait NRG 9005/9008/9002 PS Parfait NRG C7010 PS Parfait NRG C7116 PS Parfait NRG C7416 PS Parfait NRG C7425dn PS Parfait NRG C7425hdn PS Parfait NRG C7435n PS Parfait NRG CC7417 PS Parfait NRG DSc224 PS Parfait NRG DSc232 PS Parfait NRG DSc328 PS Parfait NRG DSc332 PS Parfait NRG DSc338 PS Parfait NRG DSc38 PS Parfait NRG DSc38u PS Parfait NRG DSc424 PS Parfait NRG DSc428 PS Parfait NRG DSc432 PS Parfait NRG DSc435 PS Parfait NRG DSc445 PS Parfait NRG DSm415 PS Parfait NRG DSm615 PS Parfait NRG DSm618 PS Parfait NRG DSm618d PS Parfait NRG DSm622 PS Parfait NRG DSm627 PS Parfait NRG DSm632 PS Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement NRG DSm635 PS Parfait NRG DSm645 PS Parfait NRG DSm651 PS Parfait NRG DSm660 PS Parfait NRG DSm675 PS Parfait NRG P7026 PS Parfait NRG P7026N PS Parfait NRG P7032 PS Parfait NRG P7126 PS Parfait NRG P7126N PS Parfait NRG P7132N PS Parfait NRG P7145 PS Parfait NRG P7325 PS Parfait NRG P7325N PS Parfait NRG P7431cn PS Parfait NRG P7527 PS Parfait NRG P7527n PS Parfait NRG P7535n PS Parfait NRG P7575 PS Parfait Oce 3145 Parfait Oce 3155 Parfait Oce 3165 Parfait Oce 8445 Parfait Oce 8465 Parfait Oce 9050 Parfait Oce PPC3073 Parfait Oce PPC3074 Parfait Oce PPC3093 Parfait Oce PPC3094 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Oce PPC3113 Parfait Oce PPC3114 Parfait Oce PPC5115 Parfait Oce PPC5160 Parfait Oce VarioPrint 2045 Parfait Oce VarioPrint 2050 Parfait Oce VarioPrint 2055 Parfait Oce VarioPrint 2060 Parfait Oce VarioPrint 2065 Parfait Oce VarioPrint 2070 Parfait Oce VarioPrint 2090 Parfait Oce VarioPrint 2100 Parfait Oce VarioPrint 2105 Parfait Oce VarioPrint 2110 Parfait Okidata DP 5000 Parfait Okidata ML 320 Parfait Okidata ML 321 Parfait Okidata ML 380 Parfait Okidata Microline 182 Presque complet Okidata Microline 192+ Partiel Okidata Microline 600CL Parfait Okidata Microline 620CL Parfait Okidata Microline IBM compatible 9 pin Parfait Okidata OL400 Parfait Okidata OL400e Parfait Okidata OL400ex Parfait Okidata OL400w Presque complet Okidata OL410e Presque complet Okidata OL600e Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Okidata OL610e/PS Parfait Okidata OL610e/S Presque complet Okidata OL800 Parfait Okidata OL810e/PS Parfait Okidata OL810ex Parfait Okidata OL820 Partiel Okidata OL830Plus Parfait Okidata Okijet 2010 Nul -> Presse-papier Okidata Okijet 2500 Presque complet Okidata Okipage 10e Parfait Okidata Okipage 10ex Parfait Okidata Okipage 12i Parfait Okidata Okipage 14ex Parfait Okidata Okipage 20DXn Parfait Okidata Okipage 4w Presque complet Okidata Okipage 4w+ Presque complet Okidata Okipage 6e Parfait Okidata Okipage 6ex Parfait Okidata Okipage 6w Presque complet Okidata Okipage 8c Parfait Okidata Okipage 8p Parfait Okidata Okipage 8w Presque complet Okidata Okipage 8w Lite Presque complet Okidata Okipage 8z Presque complet Okidata Super 6e Presque complet Olivetti JP350S Parfait Olivetti JP450 Partiel Olivetti JP470 Parfait Olivetti PG 306 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Olympus P-300E Presque complet Olympus P-300NE Presque complet Olympus P-300U Presque complet Olympus P-400 Presque complet PCPI 1030 Parfait Panasonic KX-P1123 Parfait Panasonic KX-P1124 Parfait Panasonic KX-P1150 Parfait Panasonic KX-P1180i Partiel Panasonic KX-P1624 Partiel Panasonic KX-P2023 Parfait Panasonic KX-P2123 Presque complet Panasonic KX-P2135 Parfait Panasonic KX-P2150 Parfait Panasonic KX-P4410 Parfait Panasonic KX-P4450 Parfait Panasonic KX-P5400 Parfait Panasonic KX-P6100 Nul -> Presse-papier Panasonic KX-P6150 Presque complet Panasonic KX-P6300 GDI Nul -> Presse-papier Panasonic KX-P6500 Partiel Panasonic KX-P8410 Nul -> Presse-papier Panasonic KX-P8420 Parfait Panasonic KX-P8475 Parfait Panasonic KX-PS600 Partiel Panasonic KX-Pxxxx 24-pin Partiel Pentax PocketJet 200 Parfait Pentax PocketJet II Parfait Printrex 820 DL Partiel

Fabricant Modèle Fonctionnement QMS 2425 Turbo EX Parfait QMS LPK-100 Parfait QMS magicolor 2 Nul -> Presse-papier QMS magicolor 2+ Parfait QMS ps-810 Presque complet Raven LP-410 Presque complet Ricoh 4081 Parfait Ricoh 4801 Parfait Ricoh 6000 Parfait Ricoh Aficio 1022 PS Parfait Ricoh Aficio 1027 PS Parfait Ricoh Aficio 1032 PS Parfait Ricoh Aficio 1035 PS Parfait Ricoh Aficio 1045 PS Parfait Ricoh Aficio 1060 PS Parfait Ricoh Aficio 1075 PS Parfait Ricoh Aficio 1224C PS Parfait Ricoh Aficio 1232C PS Parfait Ricoh Aficio 1515 PS Parfait Ricoh Aficio 2015 PS Parfait Ricoh Aficio 2018 PS Parfait Ricoh Aficio 2018D PS Parfait Ricoh Aficio 2022 PS Parfait Ricoh Aficio 2027 PS Parfait Ricoh Aficio 2032 PS Parfait Ricoh Aficio 2035 PS Parfait Ricoh Aficio 2035e PS Parfait Ricoh Aficio 2045 PS Parfait Ricoh Aficio 2045e PS Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Ricoh Aficio 2051 PS Parfait Ricoh Aficio 2060 PS Parfait Ricoh Aficio 2075 PS Parfait Ricoh Aficio 2090 PS Parfait Ricoh Aficio 2105 PS Parfait Ricoh Aficio 220 Parfait Ricoh Aficio 2228C PS Parfait Ricoh Aficio 2232C PS Parfait Ricoh Aficio 2238C PS Parfait Ricoh Aficio 3224C PS Parfait Ricoh Aficio 3228C PS Parfait Ricoh Aficio 3232C PS Parfait Ricoh Aficio 3235C PS Parfait Ricoh Aficio 3245C PS Parfait Ricoh Aficio 401 Presque complet Ricoh Aficio 700 Parfait Ricoh Aficio AP2000 Parfait Ricoh Aficio AP2600 PS Parfait Ricoh Aficio AP2600N PS Parfait Ricoh Aficio AP2610 PS Parfait Ricoh Aficio AP2610N PS Parfait Ricoh Aficio AP3200 PS Parfait Ricoh Aficio AP3800C PS Parfait Ricoh Aficio AP400 PS Parfait Ricoh Aficio AP400N PS Parfait Ricoh Aficio AP410 PS Parfait Ricoh Aficio AP410N PS Parfait Ricoh Aficio AP4510 PS Parfait Ricoh Aficio AP600N PS Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Ricoh Aficio AP610N PS Parfait Ricoh Aficio AP900 PS Parfait Ricoh Aficio CL1000N PS Parfait Ricoh Aficio CL2000 PS Parfait Ricoh Aficio CL3000 PS Parfait Ricoh Aficio CL3000e PS Parfait Ricoh Aficio CL3100 PS Parfait Ricoh Aficio CL4000DN PS Parfait Ricoh Aficio CL4000HDN PS Parfait Ricoh Aficio CL5000 PS Parfait Ricoh Aficio CL7000 PS Parfait Ricoh Aficio CL7100 PS Parfait Ricoh Aficio Color 2206 Nul -> Presse-papier Ricoh Afico FX10 Nul -> Presse-papier Ricoh ColorLaser AP828 PS Parfait Ricoh FAX5510L/5510NF PS Parfait Ricoh LASER AP2600 PS Parfait Ricoh LASER AP2600N PS Parfait Ricoh LASER AP2610 PS Parfait Ricoh LASER AP2610N PS Parfait Ricoh RPDL I Laser Printer Parfait Ricoh RPDL II Laser Printer Parfait Ricoh RPDL III Laser Printer Parfait Ricoh RPDL IV Laser Printer Parfait Samsung CLP-500 Nul -> Presse-papier Samsung ML-1000 Parfait Samsung ML-1010 Parfait Samsung ML-1020 Parfait Samsung ML-1200 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Samsung ML-1210 Parfait Samsung ML-1220 Parfait Samsung ML-1250 Parfait Samsung ML-1410 Parfait Samsung ML-1430 Parfait Samsung ML-1440 Parfait Samsung ML-1450 Parfait Samsung ML-1450PS Parfait Samsung ML-1510 Parfait Samsung ML-1650 Parfait Samsung ML-1651N Parfait Samsung ML-1710 Parfait Samsung ML-1750 Parfait Samsung ML-200 Parfait Samsung ML-210 Parfait Samsung ML-2150 Parfait Samsung ML-2150PS Parfait Samsung ML-2151N Parfait Samsung ML-2151NPS Parfait Samsung ML-2152W Parfait Samsung ML-2152WPS Parfait Samsung ML-2550 Parfait Samsung ML-2551N Parfait Samsung ML-2552W Parfait Samsung ML-4500 Parfait Samsung ML-4600 Parfait Samsung ML-5000a Parfait Samsung ML-5050G Nul -> Presse-papier Samsung ML-5080 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Samsung ML-6000/6100 Parfait Samsung ML-6040 Parfait Samsung ML-7000/7000P/7000N Parfait Samsung ML-7050 Parfait Samsung ML-7300 Parfait Samsung ML-7300N Parfait Samsung ML-85 Parfait Samsung ML-85G Presque complet Samsung QL-5100A Parfait Samsung QL-6050 Parfait Samsung QL-85G Presque complet Samsung SF/MSYS/MJ-4700/4800/4500C Nul -> Presse-papier Samsung SI-630A Parfait Savin 2522 PS Parfait Savin 2527 PS Parfait Savin 2532 PS Parfait Savin 2535/2235 PS Parfait Savin 2545/2245 PS Parfait Savin 2560 PS Parfait Savin 2575 PS Parfait Savin 3515 PS Parfait Savin 40105 PS Parfait Savin 4015 PS Parfait Savin 4018 PS Parfait Savin 4018d PS Parfait Savin 4022 PS Parfait Savin 4027 PS Parfait Savin 4035/4135g PS Parfait Savin 4035e/4135eG PS Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Savin 4045/4145g PS Parfait Savin 4045e/4145eG PS Parfait Savin 4051 PS Parfait Savin 4060 PS Parfait Savin 4075 PS Parfait Savin 4090 PS Parfait Savin C2408 PS Parfait Savin C2410 PS Parfait Savin C2524 PS Parfait Savin C2532 PS Parfait Savin C2820 PS Parfait Savin C2824 PS Parfait Savin C3210 PS Parfait Savin C3210e PS Parfait Savin C3224 PS Parfait Savin C3528 PS Parfait Savin C3828 PS Parfait Savin C4535 PS Parfait Savin CLP1036 PS Parfait Savin CLP1620 PS Parfait Savin CLP17 PS Parfait Savin CLP18 PS Parfait Savin CLP26DN PS Parfait Savin CLP28 PS Parfait Savin CLP35 PS Parfait Savin CLP831 PS Parfait Savin FAX3799/3799nf PS Parfait Savin MLP25 PS Parfait Savin MLP25n PS Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Savin MLP26 PS Parfait Savin MLP26n PS Parfait Savin MLP28 PS Parfait Savin MLP28n PS Parfait Savin MLP32 PS Parfait Savin MLP35n PS Parfait Savin MLP45 PS Parfait Savin MLP75n PS Parfait Savin SLP26 PS Parfait Savin SLP26n PS Parfait Savin SLP32 PS Parfait Savin SLP38c PS Parfait Seiko SLP Presque complet Seiko SLP 120 Presque complet Seiko SLP 220 Presque complet Seiko SLP EZ30 Presque complet Seiko SLP Plus Presque complet Seiko SLP Pro Presque complet Seiko SLP-100 Presque complet Seiko SLP-200 Presque complet Seiko SLP-240 Presque complet Seiko SpeedJET 200 Parfait Sharp AJ-1800 Presque complet Sharp AJ-1805 Presque complet Sharp AJ-2000 Presque complet Sharp AJ-2005 Presque complet Sharp AJ-2100 Nul -> presse-papier Sharp AR-161 Parfait Sony IJP-V100 Presque complet

Fabricant Modèle Fonctionnement Star JJ-100 Parfait Star LC 90 Presque complet Star LC24-100 Parfait Star LC24-200 Presque complet Star LS-04 Parfait Star LaserPrinter 8 Presque complet Star NL-10 Parfait Star NX-1001 Presque complet Star StarJet 48 Presque complet Star WinType 4000 Nul -> presse-papier Tally MT908 Parfait Tektronix 3693d color printer, 8-bit mode Parfait Tektronix 4693d color printer, 2-bit mode Parfait Tektronix 4693d color printer, 4-bit mode Parfait Tektronix 4695 Parfait Tektronix 4696 Parfait Tektronix 4697 Parfait Tektronix Phaser 350 Presque complet Tektronix Phaser 780 Parfait Tektronix Phaser 850 Parfait Tektronix Phaser IISX Parfait Tektronix Phaser PX Parfait Xerox 2700 XES Parfait Xerox 3700 XES Parfait Xerox 4045 XES Parfait Xerox Able 1406 Presque complet Xerox DocuPrint 4508 Parfait Xerox DocuPrint C11 Partiel Xerox DocuPrint C20 Parfait

Fabricant Modèle Fonctionnement Xerox DocuPrint C55 Parfait Xerox DocuPrint C6 Presque complet Xerox DocuPrint C8 Partiel Xerox DocuPrint M750 Presque complet Xerox DocuPrint M760 Presque complet Xerox DocuPrint N17 Parfait Xerox DocuPrint N32 Parfait Xerox DocuPrint N4512 Parfait Xerox DocuPrint N4512 PS Parfait Xerox DocuPrint P12 Presque complet Xerox DocuPrint P1202 Presque complet Xerox DocuPrint P8 Nul -> presse-papier Xerox DocuPrint P8e Presque complet Xerox DocuPrint XJ6C Partiel Xerox DocuPrint XJ8C Partiel Xerox Document Centre 400 Parfait Xerox Document Homecentre Partiel Xerox WorkCentre 385 Nul -> presse-papier Xerox WorkCentre 450cp Partiel Xerox WorkCentre 470cx Partiel Xerox WorkCentre XD120f Nul -> presse-papier Xerox WorkCentre XE80 Nul -> presse-papier Xerox WorkCentre XE90fx Nul -> presse-papier Xerox WorkCentre XK35c Partiel

Les informations qui suivent sont anciennes et seront supprimées lors d’une prochaine révision de ce document :

HP LaserJet 4 series ˛ free-lj4, programme de contrôle des modes d’impression ( ici) ; Interface port parallèle BiTronics ( ici) ;

Epson Stylus Color 850. Utilise Magicfilter avec l’un des filtres « stylus800-filter », « stylus_color_360dpi-filter » ou « stylus_color_720dpi-filter ».

23.1. Ghostscript

Beaucoup de programmes Linux donnent en sortie des fichiers PostScript. Les imprimantes non-Post- Script peuvent émuler le PostScript Level 2 grâce à Ghostscript.

Ghostscript.

23.1.1. Imprimantes prises en charge par Ghostscript 5.1

Apple Imagewriter ; Apple Dot Matrix printer ; Apple StyleWriter 2x00 (bjc600) ; Brother HL-660 (ljet4) ; C. Itoh M8510 ; Canon BubbleJet BJ10e, BJ20 (bj10e) ; Canon BubbleJet BJ100, BJ200, BJC-210 (uniquement Noir et Blanc), BJC-240 (uniquement N/B), BJC-250 (uniquement N/B), BJC-70 (uniquement N/B) (bj200) ; Canon BubbleJet BJC-600, BJC-610, BJC-4000, BJC-4100 (uniquement N/B), BJC-4200, BJC-4300, BJC-4400, BJC-4550, BJC-210, BJC-450, MultiPASS C2500, BJC-240, BJC-70 (bjc600) ; Canon BubbleJet BJC-800, BJC-7000 (bjc800) ; Canon Bubblejet BJC-610 (uniprint) ; Canon LBP-8II, LIPS III ; DEC LA50/70/75/75plus ; DEC LN03, LJ250 (decl250) ; Epson 9 pin, 24 pin, LQ series, AP3250 ; Epson Stylus Color/Color II/400/500/600/800 (stcolor) ; Epson Stylus Color/Color II/500/600/800/1520 (uniprint) ; Fujitsu 3400,2400,1200 ; HP 2563B ;

HP DesignJet 650C ; HP DeskJet, Deskjet Plus (deskjet) ; HP Deskjet 500, Deskjet Portable (djet500) ; HP Deskjet 500C (cdeskjet) ; HP Deskjet 550C (uniprint) ; HP DeskJet 400/500C/520C/540C/690C/693C (cdj500) ; HP DeskJet 550C/560C/600/660C/660Cse/682C/683C/693C/694C/695C/850/870Cse (cdj550) ; HP DeskJet 850/855/870Cse/870Cxi/890C/672C/680/1100C (cdj850) ; HP DeskJet 500C/510/520/5540C/693C impression en noir uniquement (cdjmono) ; HP DeskJet 600 (lj4dith) ; HP DeskJet 600/870Cse, LaserJet 5/5L/6L (ljet4) ; HP Deskjet 600/1200C/1600C (pjxl300) ; HP Deskjet 500/500C/510/520/540/550C/560C/850C/855C et autres imprimantes PCL3 ( ici) ; HP Deskjet séries 710, 720, 820 et 1000 ( ici) ; HP Paintjet (pjtest) ; HP Paintjet XL (pjxltest) ; HP PaintJet XL300 (pjxl300) ; HP LaserJet/Plus/II/III/4/5/6 ; IBM 3853 Jetprinter couleur ; IBM Proprinter ; Imagen ImPress ; Lexmark Optra E+ (ljet4) ; Mitsubishi CP50 couleur ; NEC P6/P6+/P60 ; NEC Pinwriter P2X (uniprint) ; NEC SuperScript 860 (ljetplus) ;

Oki OL410ex LED (ljet4) ; Okidata MicroLine 182 ; Ricoh 4081/6000 (r4081) ; SPARCprinter ;

Imprimante jet d’encre StarJet 48 ; Tektronix 4693d couleur 2/4/8 bits ;

Tables traçantes à jet d’encre Tektronix 4695/4696 ; Imprimantes Xerox XES (2700, 3700, 4045, etc.).

23.1.2. Pilotes alpha, bêta

Epson Stylus Color 440.

24. Scanners

Pour la prise en charge des scanners, il existe le paquetage SANE (Scanner Access Now Easy : l’accès au scanner est maintenant facile). Des informations peuvent être trouvées ici et le téléchargement se fait à partir de ce site. C’est une interface scanner universelle. Ce paquetage est livré complet avec documentation et outils de travail en amont et en aval. Pour plus d’informations sur les scanners à main, voyez ici.

Beaucoup de scanners ont également leur propre ensemble de paquetages incluant les pilotes.

24.1. Pris en charge

A4 Tech AC 4096 / AS 8000P (a4scan) ici ; Adara Image Star I ??? ici ??? ici ; Scanners à main Conrad Personal Scanner 64, P105 (scan-pilote) ici ; Epson GT-5500 (SANE epson) ; Epson GT-6000 ici ; Escom Image Scanner 256 (SANE umax) ; Scanners Fujitsu SCSI-2. Contactez Dr. G.W. Wettstein <greg%wind POINT UUCP CHEZ

plains POINT nodak POINT edu> ;

Genius ColorPage-SP2 ??? ici ??? ici ; Scanner à main Genius GS-B105G (gs105) ici ;

Scanners à main Genius GeniScan GS-4500, GS-4500A (gs4500) ici ; Scanner à main HighScreen Greyscan 256 (NB uniquement) (gs4500) ici ; HP ScanJet II série SCSI ici ;

HP ScanJet IIc, IIcx, IIp, 3c, 4c, 4p, 5p, 5pse, plus ici ; Linotype Hell Jade, Jade2 (SANE umax) ; Scanners à main Logitech Scanman+, Scanman 32, Scanman 256 (logiscan) ici ; Microtek ScanMaker modèles E3, E6, II, IIXE, III et 35t ??? ici ??? ici Les scanners E3 et E6 sont également pris en charge ici ; Scanner à main Mustek M105 (scan-driver) ici ; Scanners à main Mustek HT800 Turbo, Matador 105, Matador 256 scanners (scan-driver) ici ; Mustek Paragon 6000CX ici ;

Scanner négatif Nikon Coolscan SCSI 35mm ici ; Nikon AX-210 (SANE umax) ; Scanner à main Pearl 256 (scan-driver) ici ; Polaroid DMC (SANE dmc) ; Vobis/Highscreen Scanboostar Premium (SANE umax) ; Scanners UMAX SCSI ici ; UMAX Vista S6, S6E, T630, Supervista S-12 (SANE umax) ; UMAX S-6E, S-6EG, S-12, S-12G (SANE umax) ; UMAX Astra 600S, 610S, 1200S, 1220S (SANE umax) ; UMAX UC 630, 840, 1200S, 1200SE (SANE umax) ; UMAX UG 80, 630 (SANE umax) ; UMAX PSD, Gemini D-16 (SANE umax).

Note Les pilotes Mustek ne fonctionnent qu’avec les cartes interface GI1904. Eric Chang

<eric POINT chang CHEZ chrysalis POINT org>) a créé un correctif pour

les utiliser avec les cartes interface IF960.

24.2. Pilotes alpha, bêta

Abaton Scan 300/S (SANE abaton) ; Abaton Scan 300/GS (SANE abaton) ; Agfa Focus, Focus II (SANE agfafocus) ; Agfa Focus Color, Focus Color Plus (SANE agfafocus) ; Agfa Focus Lineart (SANE agfafocus) ; Agfa Arcus II (SANE microtek) ; Agfa StudioScan II, IIsi (SANE microtek) ; Agfa SnapScan 300, 310, 600 (SANE snapscan) ; Apple Scanner, OneScanner, ColorOneScanner (SANE apple) ; Artec/Ultima AT3, AT6, AT12 (SANE artec) ; Artec A6000C+ (SANE artec) ; Canon CanoScan 300, CanoScan 600, CanoScan 2700F (SANE canon) ; Genius Colorpage-Vivid+. Informations disponibles sur ce site. Le pilote s’y trouve aussi ; Scanners à main Genius GS-4000, ScanMate/32, ScanMate/GS (gs4500) ici ; HP ScanJet IIc, IIp, IIcx, 3c, 4c, 3p, 4p, 5p, 6100c, 6200c (SANE hp) ; HP PhotoSmart PhotoScanner (SANE hp) ; Kodak DC210 (SANE dc210) ; Kodak DC20, DC25 (SANE dc25) ; Microtek Scanmaker E2, E3, E6, II, IIG, IIHR, IISP, III, 35t+, 600Z(S), 600G(S) (SANE microtek) ; Microtek ScanMaker E3plus, 330, 630, 636, X6 (SANE microtek2) ; Microtek Phantom 636 (SANE microtek2) ; Mustek MFC-600S, MFC-600CD, MFC-800S (SANE mustek) ; Mustek MFS-6000CX, MFS-6000SP, MFS-8000SP, MFS-1200SP, MFS-12000CX (SANE mustek) ; Mustek SE-6000SP, SE-12000SP (SANE mustek) ;

Scanners à main Mustek HT105, M800 (scan-driver) ici ; Nework Scanny MM100. Infos ici. On peut aussi y trouver le pilote ; Nikon LS-20, LS-30, LS-1000 (SANE Coolscan) ; Plustek OpticPro 4830P, OpticPro 4831P, OpticPro 9630P/PL, OpticPro 600P, OpticPro FBIII, OpticPro FBIV (SANE plustek) Le pilote sane peut être trouvé ici ; Primax Colorado Direct 300, Colorado Direct 600/30bit, Storm Totalscan. Des informations peuvent être trouvées ici. On y trouve aussi le pilote ; Siemens S9036 (SANE agfafocus) ; Tamarack Artiscan 6000C, 8000C, 12000C (SANE tamarack) ; UMAX Vista-S8, UC-1260, Mirage IIse, PL-II (SANE umax) ; Vobis HighScan (SANE microtek2) ; Scanner à main Voelkner Personal Scanner 64 (scan-driver) ici ; Vuego 310S (SANE snapscan).

24.3. Non pris en charge

Scanners Acer (Acer ne délivre aucune information pour la programmation) ; Scanner à main Escom 256 (Primax Lector Premier 256) ; Scanners à main Genius ScanMate/256, ScanMate/Color, EasyScan ; Scanners à main Mustek CG 8000 ;

Primax Colorado Direct 9600, Colorado 1200p, Colorado USB 19200 (des informations sont disponibles sur ce site) ;

Scanners à main Trust Ami Scan ; Scanners UMAX sur port parallèle.

25. USB

USB est pris en charge dans les noyaux 2.4.x, comme dans les noyaux 2.2.18 et plus. Le pilote du noyau prend en charge à la fois « Universal Host Controller Interface » (UHCI, utilisé par Intel et les circuits carte-mère Via) et « Open Host Controller Interface » (OHCI, utilisé par Compaq, Apple, SiS, OPTi, Lucent et les circuits ALi).

Pour plus d’informations, voir linux-usb.org. Ci-dessous une liste très incomplète de matériels USB connus comme pouvant fonctionner avec le pilote USB de Linux.

25.1. Appareils photos numériques

Fabricant Modèle Pilote Notes

Sony DSC-F505V usb-storage

Information provenant de cybershotcentral

Sony DSC-S70 usb-storage

Information provenant de cybershotcentral

Sony DSC-S50 usb-storage

Information provenant de cybershotcentral

Sony DSC-S30 usb-storage

Information provenant de cybershotcentral

Sony DSC-P1 usb-storage

Information provenant de cybershotcentral

25.2. Divers

Fabricant Modèle Description Pilote Notes

SanDisk ImageMate CompactFlash reader usb-storage

Sony MSAC-US1

Memory Stick Standalone USB Adaptor usb-storage

Information provenant de cybershotcentral

26. IEEE 1394 (FireWire/i.Link)

Pour obtenir des informations sur l’utilisation de l’IEEE 1394, voir linux1394.org.

27. Cartes PCMCIA/Cardbus

Ce qui suit a été extrait directement du document SUPPORTED.CARDS distribué avec le paquetage PCMCIA de David Hinds <dahinds CHEZ users POINT sourceforge POINT net>.

Liste des périphériques PCMCIA pris en charge sous Linux Dernière mise à jour&nbsp;: 27/10/2004 05:22:16 Les cartes suivantes sont réputées fonctionner avec au moins un système concret. D’autres cartes peuvent également fonctionner -- si vous parvenez à faire fonctionner une carte qui n’est pas dans cette liste, merci de me le faire savoir. Cette liste est complète autant que me le permettent mes connaissances. Les cartes CardBus sont données à la fin de chaque section. Tous les pilotes PCMCIA 16 bits ont un nom finissant en <quote>_cs</quote>. Les pilotes des cartes CardBus contenus dans le paquetage pcmcia_cs ont leur nom finissant en <quote>_cb</quote>; pour le sous-sytème PCMCIA du noyau, les pilotes de ces cartes sont des pilotes PCI normaux. Soyez attentifs car certaines cartes existent en version 16 bits et en version CardBus avec des noms similaires, mais avec des implémentations totalement différentes. Si la version CardBus n’est pas spécifiée dans la liste ci-dessous, ne vous attendez pas à ce qu’elle fonctionne. Avec chaque pilote, j’ai essayé de préciser quelle architecture système (x86,ppc,axp) était réputée prise en charge. Cette information est assez incomplète, et les additifs/correctifs sont les bienvenus. -- David Hinds <dahinds CHEZ users POINT sourceforge POINT net> Cartes ethernet&nbsp;: [Pilote 3c589_csr] [x86,ppc] 3Com 3c589, 3c589B, 3c589C, 3c589D 3Com Megahertz 3CXE589D, 3CXE589EC, 3CCE589ET, 3CCE589EC Farallon EtherWave, EtherMac Hitachi HT-4840-13 [Pilote fmvj18x_cs] [x86,ppc] Access/CARD Ethernet CONTEC C-NET(PC)C Eagle NE200 Ethernet Eiger Labs EPX-10BT, EPX-ET 10BT, EPX-ET 10TZ Fujitsu FMV-J181, FMV-J182, FMV-J182A Fujitsu Towa LA501, FMV-1080, FM50N-183 Hitachi HT-4840-11 EtherCard NextCom NC5310, NC5310B RATOC REX-9822, REX-5588A/W, REX-4886, REX-R280 TDK LAC-CD02x, LAK-CD021, LAK-CD022A, LAK-CD021AX, LAK-CD021BX TDK LAC-CF010 Compact Flash [Pilote nmclan_cs] [x86,ppc] New Media EthernetLAN New Media LiveWire [ PAS la LiveWire+ ] Portable Add-ons Ethernet+ [Pilote pcnet_cs] [x86,ppc,axp] 4Lan EP100 Ethernet Accton EN2212, EN2216 EtherCard Accton SOHO BASIC EN220 Actiontec FastNet PE200A Addtron Ethernet AIBrain EPCM-T Allied Telesis CentreCOM CE6001, LA-PCM, LA-PCM V2 AmbiCom AMB8002, AMB8002T, AMB8010, AMB8610 AnyCom ECO Ethernet Apollo RE450CT Archtek Ethernet Argosy EN210 Ark Sky-Link Express PA2100 Arowana RE 450 Ethernet Asante FriendlyNet [Les nouvelles cartes ne semblent pas fonctionner&nbsp;!] AST 1082 Ethernet Atelco ethernet Belkin F5D5020 Billionton LNT-10TB, LNT-10TN, CFLA Buffalo LPC2-CLT, LPC3-CLT, LPC-CF-CLT CADMUS Micro LNT-10T2C California Access LAN Adapter CeLAN EPCMCIA CNet CN30BC, CN40BC Ethernet Compex/ReadyLINK Ethernet Combo Compex LinkPort Ethernet COMPU-SHACK BASEline Ethernet Connectware LANdingGear Adapter CONTEC C-NET(PC)C-10L Corega Ether PCC-T, PCM-T, EtherII PCC-TD CyQ’ve ELA-010 10baseT Danpex EN-6200P2 Ethernet Datatrek NetCard Dayna Communications CommuniCard E Digital DEPCM-AA, PCP78-AC Ethernet Digital EtherWORKS Turbo Ethernet D-Link DE-650, DE-660, DE-660CT, DE-660+ DynaLink L10C, L10BC Ethernet EagleTec ET-LE10BT, ET-LE10BT2 Edimax Technology Ethernet Combo EFA InfoExpress 205, 207 Combo Eiger Labs EPX-ET10T2 Combo ELECOM Laneed LD-CDWA, LD-CDX, LD-CDNIA, LD-CDY, LD-CDF, LD-CDL/T EP-210 Ethernet Epson Ethernet EtherPRIME Ethernet Explorer NE-10000 Ethernet EZLink 4109 Ethernet Fiberline FL-4680 Gateway 2000 Ethernet Genius ME3000II Ethernet Grey Cell Ethernet GVC NIC-2000P Ethernet Combo Hawking PN650TX Hypertec HyperNet IBM CreditCard Ethernet Adapter IC-Card Ethernet Infotel IN650ct Ethernet IO DATA PCLA/T, PCLA/TE iPort 10&nbsp;Mb/s Ethernet Katron PE-520 Ethernet KingMax Technology EN10-T2 Ethernet Kingston KNE-PCM/M, KNE-PC2, KNE-PC2T, KNE-PC2BT Kingston CIO10T CF Ethernet KTI PE-520 Plus LANEED LD-CDW Ethernet LanPro EP4000A Lantech Ethernet Level One EPC-0100TB LinkPro TL-5200 Linksys EtherCard, EC2T Combo, NP10T Logitec LPM-LN10T, LPM-LN10BA, LPM-LN20T Ethernet Longshine ShineNet LCS-8534TB Ethernet Macnica ME-1 Ethernet Macsense MPC-10 Ethernet Maxtech PCN2000 Ethernet Melco LPC-TJ, LPC-TS, LPC-T, LPC2-T Microdyne NE4200 Ethernet Micronet SP122, SP125 Midori LANNER LT-PCMT NDC Instant-Link NEC PC-9801N-J12 Network General "Sniffer" Network Everywhere NP10T New Media LanSurfer Novell/National NE4100 InfoMover OvisLink Ethernet Panasonic CF-VEL211P-B Planet SmartCOM 2000, 3500, ENW-3501-T, ENW-3502-T Planex ENW-3503-T Pretec Ethernet, CompactLAN Ethernet PreMax PE-200 Ethernet Proteon Ethernet Psion Gold Card Ethernet Relia RE2408T Ethernet Reliasys 2400A Ethernet RPTI EP400, EP401, 1625B Ethernet SCM Ethernet Sky Link Express Skymaster DPP216 SMC 8022 EZCard-10, 8040TX Socket Communications EA LAN Adapter Socket Communications LP-E Ethernet Socket Communications LP-E CF+ Ethernet SOHOware ND5120-E Ethernet SuperSocket RE450T Surecom Ethernet SVEC PN605C Target 24007 Ethernet TDK LAK-CD031 Thomas-Conrad Ethernet TRENDnet Ethernet Trust Ethernet Combo UNEX NexNIC MA010 Vegas Technology Ethernet Volktek NPL-402CT Ethernet W-LINX LinxPRO Ethernet Xircom CompactCard CFE-10 [Pilote smc91c92_cs] [x86,ppc] Farallon Enet Megahertz XJ10BT, XJ10BC, CC10BT Ethernet New Media BASICS Ethernet Ositech Four of Diamonds SMC 8020BT EtherEZ [pas le modèle EliteCard&nbsp;!] [Pilote xirc2ps_cs] [x86,axp]

Compaq Ethernet Adapter Xircom CreditCard CE2, CE IIps, RE-10 Adaptateurs Fast Ethernet (10/100baseT)&nbsp;: [Pilote 3c574_cs] [x86,ppc] 3Com 3c574TX 3Com Megahertz 3CCFE574BT, 3CXFE574BT, 3C3FE574BT 3Com Megahertz 3CCSH572BT, 3CXSH572BT [Pilote axnet_cs] Accton EN-2228 AmbiCom AMB8110 Billionton LNA-100B Buffalo LPC3-CLX, LPC4-TX, LPC4-CLX CNet CNF301 Corega FEther PCC-TXD, FEtherII PCC-TXD Dynalink L100C16 Eagle- Tec ET-LE100BT2 Edimax EP-4101 FEP501 Fast Ethernet KingMax Fast Ethernet Linksys NP100 Network Everywhere v2 Linksys PCMPC100 EtherFast v3 Melco LPC3-TX New Media LiveWire 10/100 Planex FNW-3700-T Repotec RP-1638 SinglePoint Fast Ethernet Surecom EP-427X Topcom Xplorer 2700 W-Linx FE1500 [Pilote pcnet_cs] [x86,ppc,axp] Abocom LinkMate FE1000, FE1500 Allied Telesis CentreCOM LA100-PCM-T V2 Alloy FE-6305M AnyCom ECO Ethernet 10/100 Apollo Fast Ethernet Aprotech Fast Ethernet Argosy EN-225 Ark Sky Link Express PA2600 Belkin F5D5020 COMPU-SHACK FASTline 10/100 Corega FastEther PCC-TX, FEther PCC-TXF CyQ’ve ELA-110E 10/100 Digicom Palladio, Palladio Dongless D-Link DFE-650, DFE-670-TXD, DRP-16TX EXP ThinLan 100 Fiberline Fast Ethernet Hamlet FE1000, FE1500 10/100 Hawking PN652TX Highscreen Profinet IO DATA PCET/TX iPort 10/100 Ethernet KTI KF-C16 Laneed LD-10/100CD LevelOne FPC-0100TX Linksys PCMPC100 EtherFast Linksys PCM100H1 Home- Link 10/100 Linksys NP100 Network Everywhere Logitec LPM-LN100TX Melco LPC2-TX Microcom TravelCard 10/100 Micronet EtherFast Adapter Micronet SP162A NetGear FA410TXC, FA411 Net-Lynx 10/100 Fast Ethernet New Media LiveWire 10/100 Planex FNW-3600T, FNW-3600TX Roline Fast Ethernet Sitecom FastEthernet SMC 8041TX Socket CF+ 10/100 WiseCom iPort 10/100 ZONET Fast Ethernet [Pilote smc91c92_cs] [x86,ppc] Argosy EN220 dit Co., Ltd. PC Card-10/100BTX Dynalink L100C EXP ThinLan-110 Lantech FastNet/TX Melco/SMC LPC-TX Ositech Seven of Diamonds Psion Gold Card NetGlobal 10/100 WiseCom WC-PC400 [Pilote xirc2ps_cs] [x86,axp] [ Non recommandé&nbsp:nbsp;: pas de mainteneur actif, on a mentionné quelques problèmes et des correctifs ne sont pas prévus] Accton Fast EtherCard-16 Compaq Netelligent 10/100 Intel EtherExpress PRO/100 Mobile Adapter 16-bit Toshiba IPC5008A, Advanced Network 10/100 Xircom CreditCard CE3-100, CE3B, RE-100, R2E-100BTX, XE2000 [Pilote pcmcia-cs&nbsp;: 3c575_cb] [x86] [Pilote pour noyau 2.4+&nbsp:nbsp;: 3c59x] 3Com 3c575TX 3Com Megahertz 3CCFE575BT, 3CXFE575BT, 3CCFE575CT, 3CXFE575CT 3Com Megahertz 3C3FE575CT [Pas de pilote pcmcia-cs] [Pilote pour noyau 2.4+&nbsp:nbsp;: 8139too] D-Link 690TXD [Pilote pcmcia-es&nbsp:nbsp;: eepro100_cb] [x86] [Pilote pour noyau 2.4+&nbsp:nbsp;: eepro100] Fujitsu FMV-J185 Intel EtherExpress PRO/100 CardBus II [Pilote pcmcia&nbsp:nbsp;: epic_cb] [x86] [Pilote pour noyau 2.4+&nbsp:nbsp;: epic100] Ositech Seven of Spades CardBus [Pilote pcmcia&nbsp:nbsp;: tulip_cb] [x86,ppc] [Pilote pour noyau 2.4+&nbsp:nbsp;: tulip] Accton EN2220 CardBus Allied Telesyn AT-2800 AmbiCom AMB8100, CB100-EZ EzPort Apollo FE2000 Asante FriendlyNET CardBus Billionton LND-100B Compex Linkport TX Corega FEther CB-TXL D-Link DFE-660TX, DFE-680TX Farallon EtherTX Fujitsu FMV-J184 Genius MF3000 Gericom Fast Ethernet Kingston KNE-CB4TX Laneed LD-10/100CB LevelOne FPC-0101TX, FPC-0103TX 10/100&nbsp;Mb/s CardBus Linksys PCMPC200 EtherFast CardBus Macsense MPC-200 NDC Communications Sohoware NCB100 Neteasy DRP-32TXD NetGear FA510C, FA511 OvisLink LFS PCM 32 PLANET ENW-3502-FC PrimeXpress Fast Ethernet RATOC REX-CB80 Siemens Speed- Stream SS1012 Silicom Fast Ethernet SMC 8036TX, EZ CardBus 10/100 Ethernet SVEC FD606 10/100 Ethernet TDK NetworkFlyer LAK-CB100X, LAK-CB100AX CardBus TRENDnet TE100-PCBUSR UMAX Technologies UMAX250 ZEUS CardBus 10/100 LAN [Pilote pour noyau 2.4+&nbsp:nbsp;: xircom_cb] [Non recommandé&nbsp:nbsp;: la prise en charge est expérimentale et peu fiable] IBM 10/100 EtherJet CardBus Intel EtherExpress PRO/100 CardBus Xircom CBE2-100BTX, RBE-100BTX, R2BE-100BTX Adaptateurs Token-ring&nbsp:nbsp;: [Pilote ibmtr_cs] [x86] 3Com 3c389 TokenLink Velocity 3Com 3c689 TokenLink III IBM Token Ring Adapter IBM Token Ring 16/4 Credit Card Adapter IBM Token Ring Auto 16/4 Credit Card Adapter IBM Turbo 16/4 Token Ring PC Card Adapatateurs réseau sans fil&nbsp:nbsp;: [Pilote airo_cs] [x86]

Aironet PC4500, PC4800 Cisco 340, 350 Xircom Wireless Ethernet Adapter [Pilote netwave_cs] [x86] Breezenet SA-PX Xircom CreditCard Netwave [Pilote ray_cs] [x86,axp] BUSlink Wireless LAN Adapter Raytheon Raylink WebGear Aviator 2.4, Aviator Pro [Pilote wavelan_cs] [x86,smp] AT&T / NCR / Lucent WaveLAN version 2.0 DEC RoamAbout/DS [Pilote orinoco_cs] [x86,axp,ppc,smp] [Ce pilote prend en charge de nombreux circuits et quelques fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge pour certaines cartes] 3Com AirConnect 1stWave 1ST-PC-DSS11IS, DSS11IG, DSS11ES, DSS11EG Actiontec HWC01170-01/802C12 Adaptec ANW-8030 Addtron AWP-100 Airvast WN-100 Ambicom WL1100 PC ARtem Onair ComCard STD & EMB versions, 128- & 64-bit ASUS SpaceLink WL-100 Avaya World Card Belkin F5D6020 [Uniquement la version 1] Buffalo WLI-PCM-S11 Cabletron/Enterasys RoamAbout 802.11 DS Compaq WL100, HNW-100 Conceptronic CON11Cpro Corega PCCA-11, PCC-11 Dell TrueMobile Séries 1150 D-Link DRC-650, DCF-650W, DWL-660, DCF-660W D-Link DWL-650 [ancienne version, PAS les nouvelles CardBus ou 650+] EagleTec ET-WL300NE-CC Efficient SpeedStream SS1021 [ancienne 16 bits, PAS les nouvelles CardBus] ELSA AirLancer MC-11 Ericsson WLAN Card C11 Farallon SkyLINE HP F2136B HyperLink Wireless IBM High Rate Wireless LAN Intel PRO/Wireless 2011 LA4111 Spectrum24 Wireless LAN Linksys WPC11 Instant Wireless [PAS la carte CardBus v4] Linksys WCF12 Wireless CompactFlash Lucent Orinoco WaveLAN/IEEE 802.11(b) Melco WLI-PCM-L11, WLI-PCM-L11G Microsoft MN-520 NCR WaveLAN/IEEE 802.11 Netgear MA401RA Nortel Networks eMobility Planet WL-3550 PLANEX GeoWave GW-CF110, RoadLannerWave GW-NS11H Proxim Harmony 802.11b Safeway Wireless Samsung 11&nbsp;Mb/s WLAN Sandisk Connect SDWCFB-000 Seg Communications XI325H SMC2632W, SMC2532W-B Sohoware NCP110 Netblaster II Tekram AIR.mate PCF 200 ZCOMAX AirRunner/XI=300 Cartes modem et cartes série&nbsp:nbsp;: [ Pratiquement tous les cartes modem, les simples cartes série et les modems cellulaires devraient fonctionner. Les seules exceptions sont les <quote>Winmodems</quote> qui nécessient des pilotes adaptés. Les modems ISDN émulant l’UART standard sont également pris en charge. Quelques pilotes pour Winmodem existent (par exemple le pilote ltmodem pour les circuits Lucent). Pour plus d’informations sur les Winmodems, les pilotes, etc., voyez http://start.at/modem, http://www.linmodems.org ou http://linmodems.technion.ac.il ] [Pilote serial_cs] [x86,axp,ppc,smp] Advantech COMpad-32/85 dual port, COMpad-32/85B-4 quad port Anycom ECO II dual serial Argosy dual serial Black Box I114A RS-422/485 Brain Boxes 2-Port RS-232 Brain Boxes BL-500 Bluetooth Adapter National Instruments PCMCIA-232, PCMCIA-232/2, PCMCIA-232/4 National Instruments PCMCIA-485, PCMCIA-485/2 Omega Engineering QSP-100 Quatech, IOTech dual RS-232 cards Quatech quad RS-232 card, dual and quad RS-422 cards Socket Communications dual RS-232 card Trimble Mobile GPS [Pilote pcmcia&nbsp:nbsp;: serial_cb] [x86] [pilote pour noyau 2.4+&nbsp:nbsp;: serial] Xircom RBM56G, CBM56G [Les cartes suivantes sont des Winmodems et NE SONT PAS prises en charge par les pilotes série inclus dans le paquetage PCMCIA] 3Com/Megahertz 3CXM356/3CCM356, 3CXM656/3CCM656 3Com/Megahertz XJ/CC2560, 3013, 3014 3Com/USRobotics 3014A, 3056, 3057 Abocom FM560CB ActionTec CM560LH Billionton 56K HSP Com1 Platinum MC221 Discovery 56K Compaq 192 IBM 10L7393, 10L7394 Lucent LT Winmodem Motorola Montana New Media WinSurfer Paradise CW56K HSP Xircom R2BM56W, R2BM56WB Cartes port parallèle&nbsp:nbsp;: [Pilote parport_cs] [x86] [nécessite un noyau 2.2 ou plus récent] Quatech SPP-100 IOtech DBK35, WBK20A Trans Digital Trans PC Card Cartes mémoire&nbsp:nbsp;: [Toutes les cartes SRAM devraient fonctionner. Les cartes flash non prises en charge peuvent être lues, mais ne sont pas inscriptibles.] [Pilote memory_cs] [x86,axp,ppc] Intel Series 2, Series 2+, and Value Series 100 Flash Maxtor MobileMax 16MB Flash IBM 8MB Flash TDK Flash Memory SFM20W/C 20MB Adapatateurs SCSI&nbsp:nbsp;: [Soyez attentifs. Beaucoup de fournisseurs, en particulier ceux de CD-ROM, semblent changer de circuits de contrôle comme bon leur semble. En général, ils utilisent un code produit différent, mais ce n’est pas systématique. Les vieilles cartes NEW Media Tiaster utilisent le pilote aha152x_cs, celles qui sont un peu moins vieilles utilisent le pilote sym53c500_cs, et les nouvelles ne sont pas du tout prises en charge.] [Pilote aha152x_cs]

[x86] Adaptec APA-1460, APA-1450A, APA-1460A/B/C/D SlimSCSI Iomega Zip and Jaz Cards New Media Bus Toaster SCSI [les plus anciennes cartes] New Media Toast ’n Jam [uniquement SCSI] Noteworthy Bus Toaster SCSI Sony CD-ROM Discman PRD-250 Toshiba HandyCard SCSI [Pilote fdomain_cs] [x86] Future Domain SCSI2GO IBM SCSI Simple Technologies SCSI [Pilote qlogic_cs] [x86] Eiger Labs SCSI [uniquement les cartes sans FCC ID LXL&hellip;] Epson SC200 MACNICA mPS110, mPS110-LP SCSI Melco IFC-SC2, IFC-DC Midori CN-SC43 NEC PC-9801N-J03R Qlogic FastSCSI Panasonic KXL-D740, KXL-DN740A, KXL-DN740A-NB 4X CD-ROM Panasonic KXL-D745, KXL-810AN, KXL-783A Pioneer PCP-PR2W Raven CD-Note 4X RATOC REX-9530 SCSI-2 Toshiba NWB0107ABK, SCSC200A, SCSC200B IO DATA PCSC-II, PCSC-II-L [Pilote incertain] Digital SCSI II adapter IO DATA CDG-PX44/PCSC CD-ROM Logitec LPM-SCSI2 Logitec LCD-601 CD-ROM Pioneer PCP-PR1W, PCP-PR2W CD-ROM Taxan ICD-400PN [Pilote pcmcia&nbsp;: apa1480_cb] [x86,ppc,smp] [Pilote pour noyau 2.4+&nbsp;: aic7xxx] [Un noyau 2.2 ou plus récent est recommandé. Avec le noyau 2.4.19, vous devez utiliser l’option PCMCIA du noyau et le pilote hot plug PCI aic7xxx] Adaptec SlimSCSI 1480 CardBus Cartes IEEE 1394 (Fire- Wire)&nbsp;: [Elles ne fonctionnent qu’avec un certain nombre de noyaux (versions 2.2 et 2.4), en raison de changements dans le pilote API. Avec le noyau 2.4.19 ou plus récent, utilisez les pilotes PCI IEEE1394 (et la prise en charge PCMCIA).] [Pilote pcmcia&nbsp;: pcilynx_cb] [x86,ppc] [Pilote pour les noyaux 2.4+&nbsp;: pcilynx Newer Technology FireWire 2 Go [Pilote pcmcia&nbsp;: ohci1394_cb] [x86,ppc] [Pilote pour les noyaux 2.4+&nbsp;: ohci1394] Belkin F5U512 Cherri IEEE-1394 Evergreen Technologies fireLINE CardBus Kit Good Man VT6306 Margi 1394-to-Go Adapter Orange Micro OrangeLink Western Digital 1394 Adapter Cartes multifunctions ethernet/modem&nbsp;: [3c589_cs driver] [x86] 3Com 3c562, 3c562B/C/D, 3c563B/C/D 3Com Megahertz 3CCEM556, 3CXEM556, 3CCEM556B Motorola Marquis [Pilote 3c574_cs] [x86,ppc] 3Com Megahertz 3CCFEM556B, 3C3FEM556C [Pilote axnet_cs] [x86] Psion 10/100 LANGLOBAL Combine iT [Pilote fmvj18x_cs] [x86,ppc] TDK Global Networker 3410/3412 [Pilote pcnet_cs] [x86,axp] Accton EN2218, UE2218 ActionTec ComNet 33.6 AnyCom Fast Ethernet + 56K Combo Asus combo card Azia LM560 Billionton LM5LT-10B Dayna Communicard D-Link DME-336T, DMF-560TX, DMF-560TXD Dynalink L1433 VQC 33.6K Grey Cell GCS3400 GVC LAN modem Hamlet LM560 IBM Home and Away IBM Home and Away 28.8 IO DATA PCEM-336T Linksys LANmodem 28.8 (PCMLM28), 33.6 (PCMLM336) Linksys EtherFast LANmodem 56K (PCMLM56) Net-Lynx LM560 New Media LANSurfer 10+56 Combo PLANET ENW-3503 PREMAX LAN modem Psion V.34 Gold Card Rover ComboCard 33.6 SMC 8034TX-56K 10/100 Socket Communications ES-1000 (E-I/O) Ethernet/RS-232 TDK 3000/3400/5670 TDK DFL5610WS Fast Ethernet/Modem Telecom Device SuperSocket LM336 [Pilote smc91c92_cs] [x86] Gateway Telepath Combo Megahertz/U.S. Robotics EM1144, EM3288, EM3336, XJEM3336 Motorola Mariner Ositech Jack of Diamonds, Jack of Hearts Psion Gold Card Netglobal 56K+10&nbsp;Mb [xirc2ps_cs driver] [x86] Compaq Microcom CPQ550 Modem + 10/100 LAN Intel EtherExpress PRO/100 16-bit LAN/Modem Xircom CreditCard CEM28, CEM33, CEM56, XEM5600 Xircom RealPort REM10BT, REM56G-100 [Pilote pcmcia&nbsp;: 3c575_cb] [x86] [Pilote pour noyaux 2.4+&nbsp;: 3c59x] [ uniquement ethernet&nbsp;: le modem est un WinModem&nbsp;! ] 3Com 3CCFEM656B, 3CXFEM656C [Pilote ipcmcia&nbsp;: eepro100_cb] [x86] [Pilote pour noyaux 2.4+&nbsp;: eepro100] Intel EtherExpress PRO/100 CardBus LAN/Modem [Pilote pcmcia&nbsp;: epic_cb] [x86] [Pilote pour noyaux 2.4+&nbsp;: epic100] Ositech Jack of Spades CardBus Psion Gold Card Netglobal 56K+10/100&nbsp;Mb [Pilote pcmcia&nbsp;: tulip_cb] [x86,ppc] [Pilote pour noyaux 2.4+&nbsp;: xircom_cb] [uniquement ethernet] Silicom FEM56 Fast Ethernet [Non recommandé&nbsp;: la prise en charge est expérimentale et peu fiable] IBM EtherJet CardBus avec 56K Modem Xircom RBEM56G-100BTX, CBEM56G-100BTX, R2BEM56G-100 Cartes contrôleurs ATA/IDE&nbsp;: [Pilote ide-cs] [x86,ppc,smp] La plupart des cartes devraient fonctionner correctement, y compris les adaptateurs pour les périphériques IDE externes. Les cartes Flash-ATA et les cartes rotating-media sont prises en charge, y compris les cartes flash <quote>Smartmedia</quote> et Compact flash. Les très anciens périphériques Western Digital 40&nbsp;MB ne sont pas pris en charge car non conformes aux spécifications PCMCIA ATA. Cartes interface ATA/IDE Interface&nbsp;: [Pilote ide-cs] [x86,ppc,smp] Apricorn ATA card, EZ-GIG transfer kit Archos Zip100 MiniDrive Argosy PnPIDE card, HD530 HardDisk ATronics IDEal Porter Microtech International XpressDock DataStor Technology PCMCIA ATA/ATAPI Card Creo DNBoy GREYSTONE DD-25 IBM Portable Drive Bay [seul le CD-ROM a été essayé] Iomega Zip-250 MCE DataShuttle Shining Technology CitiDISK 250PE, PMIDE-ASC Adaptateur Shuttle Technology IDE/ATAPI Sicon Periperal Micro Mate Sony MSAC-PC2 Memory Stick Adapter Adaptateurs CD-ROM et DVD ATA/IDE&nbsp;: [Pilote ide-cs] [x86,ppc,smp] Archos 24x MiniCD Argosy EIDE CD-ROM Caravelle CD-36N CNF CARDport CD-ROM [6/10/20/32X, mais pas le 2X&nbsp;!] Creative Technology CD-ROM Digital Mobile Media CD-ROM EXP CD940 CD-ROM [Certains fonctionnent, d’autres pas&nbsp;!] EXP Traveler 620, 3220 CD-ROM Freecom IQ Traveller CD-ROM H45 Technologies Quick 2X CD-ROM H45 Technologies QuickCD 16X IBM Max 20X CD-ROM IO DATA CDP-TX4/PCIDE, CDP-TX6/PCIDE, CDV-HDN6/PCIDE IO DATA CDP-TX10/PCIDE, CDP-FX24/CBIDE, MOP-230/PCIDE IO DATA HDP-1G/PCIDE, HDP-1.6G/PCIDE MCD601p CD-ROM Microtech International MicroCD Microtech Mii Zip 100 NOVAC NV-CD410, DVD Powerstation Panasonic KXL-807A, KXL-808A Sony PCGA-CD5, PCGA-CD51, CRX50A CD-ROM Sony CRX75A [en mode 16-bit uniquement&nbsp;!] TEAC IDE Card/II Toshiba PA2673UJ CD-ROM Les cartes suivantes possèdent des pilotes ayant fait l’objet de contributions qui sont fournies dans des paquetages séparés. Les pilotes ne sont pas inclus dans le paquetage de base PCMCIA pour des raisons de maintenance&nbsp;: ils sont conçus pour des cartes moins répandues et je ne peux pas les essayer. La plupart sont disponibles sur le site FTP du Linux PCMCIA, http://pcmcia-cs.sourceforge.net/ftp/pub/pcmcia-cs/contrib&nbsp;; d’autres ont leur propre site. [Pilote asplus_cs] Adaptateur réseau sans fil Netwave AirSurfer Plus http://ipoint.vlsi.uiuc.edu/wireless/asplus.html (Jay Moorman <jrmoorma CHEZ uiuc POINT edu>) [Pilote brzcom_cs] Adaptateur sans fil BreezeCOM BreezeNet SA-PCR Pro.11 Series http://www.breezecom.com, support CHEZ breezecom POINT com [Pilote cs89x0_cs] IBM EtherJet (Danilo Beuche <danili CHEZ cs POINT uni TIRET magdeburg POINT de>) [daqcard700_cs] National Instruments DAQcard700 ftp://fsmlabs.com/pub/rtlinux/ (Steve Rosenbluth <stever8 CHEZ charter POINT net>) [Pilote das16s] Computer Boards PCM-DAS16s/16 ADC ftp://fsmlabs.com/pub/rtlinux/ (Steve Rosenbluth <stever8 CHEZ charter POINT net>) [elsa_cs driver] Adaptateur RNIS Elsa MicroLink (Klaus Lichtenwalder <Klaus POINT Lichtenwalder CHEZ WebForum POINT DE>) [Pilote floppy_cs] Adaptateur contrôleur de disquette Y-E Data FlashBuster (David Bateman <dbateman CHEZ eng POINT uts POINT edu POINT au>) [Pilote imperxcve_cs] Imperx Video Capture Essentials Imperx VCE-B5A01 http://www.inhandelectronics.com/opensource.asp [Pilote iscc_cs] IBM Smart Capture RATOC REX-9590 (Koji Okamura <oka CHEZ ec POINT kyushu TIRET u POINT ac POINT jp>) [Pilote mpsuni_cs] Adaptateur RNIS MPS ISLINEnote (Detlef Glaschick <glaschick CHEZ mps TIRET software POINT de>) [Pilote nsp_cs] Adaptateur SCSI IO Data PCSC-F IO Data CBSC-II en mode 16-bits http://www.workbit.co.jp/workbit/products/nscsi-3.html (Yokota Hiroshi <yokota CHEZ netlab POINT is POINT tsukuba POINT ac POINT jp>) [Pilote pcdio48] Measurement Computing PC-DIO-CARD48 http://sourceforge.net/projects/pcdio48-linux (Phillip Bruce <di77ihd CHEZ yahoo POINT com> [Pilote sedl_cs] Adaptateur RNIS Sedlbauer Speed Star ISDN (Marcus Niemann <niemann CHEZ www TIRET bib POINT fh TIRET bielefeld POINT de>) [spectrum24_cs] Adaptateur sans fil Symbol Technologies Spectrum24 2&nbsp;Mb/s (Lee Keyser-Allen <lkeyser@wpi.edu>) [spectrum24t_cs] 3Com 3CRWE737A AirConnect Intel PRO/Wireless Adaptateur sans fil Symbol Technologies Spectrum24 11&nbsp;Mb/s (Tim Gardner <timg@tpi.com>) [Pilote ss5136dn_cs] Interface SST 5136-DN-PC DeviceNet http://www.spectra-one.com/dn5136man.html (Mark Sutton <marksu@spectra-one.com>) [Pilote sym53c500_cs] New Media Bus Toaster SCSI [nouvelle version] New Media BASICS SCSI SIMA TECH SCSI9000 (Tim Corner <tcorner@via.at> ou Bob Tracy <rct@frus.com>) [Pilote teles_cs] Adaptateur RNIS Teles ISDN http://home.wtal.de/petig/ISDN/index.html (Christof Petig <ea0141@uni-wuppertal.de>) [Pilote wavelan2_cs] Adaptateur réseau sans fil Lucent WaveLAN/IEEE http://www.wavelan.com (Lucent Technologies <betasupport@wavelan.com>) [Pilote xircce_cs] Xircom CE-10BC Ethernet (peut-être aussi le CE-10BT) (Stanislav Meduna <stano@trillian.eunet.sk>) Les pilotes qui suivent ont leur propre site web. Pour avoir plus d’informations concernant les adaptateurs réseau sans fil, voyez le guide pratique <quote>Wireless-HOWTO</quote> sur http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/. Lecteur de carte GemPlus GPR400 Smart http://www.linuxnet.com/smartcard/code.html (Wolf Geldmacher <wgeldmacher@paus.ch>) [cartes Ines GPIB IEEE-488] http://www.inesinc.com/linux/htm [cartes sans fil Intersil PrismI] Harris PRISM/AM79C930 IEEE 802.11 wireless LAN Nokia/InTalk ST-500A Nokia C020 Samsung MagicWave SWL-1000N Zoom Telephonics ZoomAir 4000 http://www.linux-wlan.com (Mark Mathews <mark@linux-wlan.com>) [Cartes sans fil Intersil PrismII] Addtron AWP-100 Ambicom WL1100 PC Compaq WL100 D-Link DWL-650 [les anciennes 16 bits, PAS les CardBus] Linksys WPC11 Instant Wireless Samsung MagicLAN SMC2632W http://www.magiclan.com http://www.linux-wlan.com Cartes LAN sans fil Proxim RangeLAN2 et Symphony http://www.komacke.com/distribution.html (Dave Koberstein <davek@komacke.com>) Silicom SPE ethernet, SEM EtherModem, SES EtherSerial http://www.silicom.co.il/linux.htm Winnov Videum Traveler camera http://www.eecs.umich.edu/~bnoble/group/wnv-pcmcia (Jim Zajkowski <jamesez@umich.edu>) Les personnes suivantes travaillent sur certaines cartes&nbsp;: Roland SCP-55 MIDI (Toshiaki Nakatsu <risyu@zo-kun.to>) CyberRom CD-ROM (David Rowntree <rowntree@dircon.co.uk>) DAQCard-AI-16E-4 (Shao Zhang <shao@linuxfreak.com>, Cyrus Patel <cyrus@linuxfan.com>) Quatech DAQP-308 (Michael Richards <michael@fastmail.ca>) IO DATA PCSC-II (Katayama Nobuhiro <kata-n@po.iijnet.or.jp>) Macnica mPS-1x0 (Katayama Nobuhiro <kata-n@po.iijnet.or.jp>) Proxim RangeLAN/2 (Jim Duchek <jimducheck@primary.net> http://students.ou.edu/D/James.R.Duchek-1/rangelan2.html Les cartes suivantes NE SONT PAS prises en charge. Cette liste n’a pas besoin d’être exhaustive&nbsp;: j’ai listé ces cartes car certains posent des questions à leur sujet. Il n’y a pas en général de raisons techniques justifiant l’absence de prise en charge de ces cartes&nbsp;: simplement, pour autant que je le sache, personne ne travaille sur ces cartes, il n’y a donc pas de pilotes. La plupart des cartes incluses dans ces listes sont là depuis longtemps, aussi ne m’envoyez un courrier que si leur statut a changé. Adaptec/Trantor APA-460 Slim- SCSI Eiger Labs SCSI w/FCC ID K36&hellip; New Media .WAVjammer et autres cartes son New Media LiveWire+ Nikon CoolPix100 Panasonic KXL-D720 RATOC SMA01U SmartMedia Adapter SMC 8016 EliteCard Xircom CEM II Ethernet/Modem Xircom CE-10BT Ethernet [mais essayez le pilote xircce_cs] Xircom CBE-10/100 CardBus Les fournisseurs suivants ont aidé au développement d’ensembles de pilotes PCMCIA pour Linux, en donnant du matériel et/ou de la documentation technique sur leurs produits. Cela peut supposer que, puisque ces fournisseurs ont aidé au développement sous Linux et ont fourni une aide technique, leurs cartes doivent donner de meilleurs résultats sous Linux. 3Com/Megahertz [Cartes ethernet et multifonctions] Adaptec [Cartes adaptateur SCSI] Intel [Cartes mémoire flash linéaire] Linksys [Cartes ethernet et multifonctions] Ositech [Cartes combo ethernet/modem] Sandisk [Cartes flash ATA/IDE] Quatech [Cartes d’acquisition de données sur port parallèle] Xircom [Cartes ethernet et multifonctions]

28. Autres matériels

28.1. Radio-Amateur

Les cartes suivantes sont prises en charge :

TNC basé sur KISS ; Carte Ottawa PI ;

Cartes Gracilis PacketTwin ; Autres cartes basées sur Z8530 SCC ; Modems Baycom sur port parallèle et série ; Cartes Soundblaster ;

Cartes son basées sur le circuit Crystal.

28.2. Moniteurs VESA avec protocole d’économie d’énergie (DPMS)

La prise en charge des économies d’énergie est inclue dans le noyau Linux. Utilisez setterm pour activer la prise en charge en mode console et xset pour activer la prise en charge sous X.

28.3. Écrans tactiles

Le serveur X Metro-X prend en charge les contrôleurs d’écran tactile suivants :

Écran tactile série Carrol Touch ( ici) ; EloGraphics ; Lucas Deeco ; MicroTouch.

28.4. Terminaux sur port série

Les vieux terminaux peuvent facilement être utilisés sous Linux en les connectant au port série de votre système. Les terminaux suivants sont pris en charge de façon certaine :

VT52 ; VT100 ; VT220 ; VT320 ; VT420.

28.5. Joysticks

Les joysticks sont maintenant pris en charge comme des périphériques d’entrée dans le nouveau projet de console Linux. Pour avoir la liste du matériel pris en charge, voyez la liste des pilotes de périphériques d’entrée pris en charge sous Linux (ou cet autre site ici).

Ce qui suit n’est plus à jour. Voyez le lien mentionné ci-dessus pour avoir les informations à jour. La prise en charge des joysticks existe dans les distributions récentes de XFree86 (3.3.x et au-delà), et dans les versions 2.1.x et au-delà du noyau. Pour les noyaux plus anciens, les liens ci-dessous peuvent être utiles.

Pilote joystick ( pour plus d’informations). Il existe aussi une archive FTP. Les joysticks actuellement pris en charge sont :

Joysticks Amiga sur Amiga ;

Les compatibles CH Flightstick Pro avec deux chapeaux et deux boutons ; Interfaces joystick sur port parallèle DirectPad Pro ( ici) ; FP Gaming Assasin 3D ( ici) ;

Manettes de jeu (Gamepads) avec 6 et 8 boutons ; Genius Flight2000 Digital F-23 ( ici) ; Gravis Blackhawk Digital ( ici) ; Gravis GamePad Pro ( ici) ;

Manette de jeu (gamepad) Gravis Xterminator ( ici) ; Logitech CyberMan 2 ( ici) ; Logitech ThunderPad Digital ;

Logitech WingMan Extreme Digital ( ici) ; MadCatz Panther ( ici) ; MadCatz Panther XL ( ici) ; Microsoft SideWinder 3D Pro ( ici) ;

Microsoft SideWinder Force Feedback Pro ( ici) ; Manette de jeu (gamepad) Microsoft SideWinder ( ici) ; Microsoft SideWinder Precision Pro ( ici) ;

Joysticks Multisystem (Atari, Amiga, Commodore, Amstrad) ; Joysticks Multisystem utilisant l’interface hw 0.8.0.2 ; Manettes de jeu (gamepads) Nintendo Entertainment System (et imitations ˛ SVI, Pegasus¼) ;

PDPI Lightning L4 gamecard ( ici) ; Manettes de jeu Sega Genesis (MegaDrive) ; Manettes de jeu Sega Master System ; Manettes de jeu Sega Saturn ;

Interfaces joystick sur port parallèle SNESKey ; Manettes de jeu Sony PlayStation ;

Joysticks standards avec 2, 3 ou 4 axes, et jusqu’à 4 boutons ; Manettes de jeu Super Nintendo Entertainment System ; Compatibkes ThrustMaster FCS avec chapeau additionnel ; ThrustMaster Millenium 3D Inceptor ( ici) ; ThrustMaster Rage 3D ( ici) ;

Interface joystick sur port parallèle TurboGraFX ( ici).

28.6. Dispositifs video (cartes d’acquisition / capture d’images / tuner TV, etc.)

Tous ces périphériques sont pris en charge avec le support vidéo pour Linux (V4L)/Video pour Linux (V4L2). Pour plus d’informations, voyez la page des ressources vidéo pour Linux . Les cartes tuner TV basées sur les circuits Bt848/849/878/879 sont prises en charge par le pilote bttv. Pour avoir une liste complète des cartes prises en charge par ce pilote, regardez Documentation/video4linux/bttv/Cards qui se situe dans l’arborescence des sources du noyau Linux. Les cartes de capture TV basées sur les circuits saa7130/34 sont prises en charge par le pilote saa7134. Les cartes prises en charge par ce pilote sont :

Proteus Pro (conception d’origine Philips) ; LifeView FlyVIDEO3000 ; LifeView FlyVIDEO2000 ; EMPRESS ;

SKNet Monster TV ; Tevion MD 9717 ;

KNC One TV-Station RDS ;

Terratec Cinergy 400 TV ; Medion 5044 ;

Kworld/KuroutoShikou SAA7130-TVPCI ; Terratec Cinergy 600 TV.

La Color QuickCam Logitech (anciennement Connectix) est prise en charge par le pilote c-qcam driver. Regardez http://lxr.linux.no/source/Documentation/video4linux/CQcam.txt qui est dans l’arborescence des sources du noyau Linux ou bien le Guide pratique sur Logitech QuickCam color et Linux pour plus d’informations.

Le pilote cpia prend en charge de nombreuses webcams sur port parallèle ou USB et parmi celles-ci :

Aiptek HyperVcam Fun USB (note : certaines utilisent le circuit OV511, qui n’est pas pris en charge) ; Creative Video Blaster WebCam II (parallèle ou USB) ; Digicom Galileo USB ;

Dynalink Digital Camera (USB) ; Ezonics EZCam (USB ˛ note : pas les Pro ou Plus) ; Intel Play QX3 Microscope (USB) ; Microtek EyeStar (USB) ;

Pace Colour Video Camera (USB) ; SuperCam WonderEye (USB) ; TCE Netcam 310 USB ; Terracam USB (note : pas les Pro) ; Trust SpaceC@m Lite (USB) ; Utobia USB Camera ;

ZoomCam (parallèle ou USB) ; CVideo-Mail Express (parallèle) ; CU-SeeMe Cam Kit (parallèle) ; Digicom Galileo Plus (parallèle).

Pour plus d’informations, voyez le site concernant les pilotes webcam CPiA pour Linux.

Les informations qui suivent semblent ne pas être à jour. Toutes les cartes avec Bt848/Bt848a/Bt849/Bt878/Bt879 et une entrée normale Composite/S-VHS sont prises en charge. Le support Teletexte et Intercast (uniquement PAL) avec décodage d’échantillons VBI est inclus dans le logiciel.

Dispositif d’E/S Adlink 7200 Digital (). ici Dispositif d’E/S Adlink 7300A Digital ( ici).

Kit vidéo-conférence CMOS. La carte de capture vidéo possède un circuit Bt849. Livré avec une caméra CCD.

Data Translation DT2803.

Capteur d’images Data Translation DT2851 ( ici). Data Translation DT3155 ( ici). Diamond DTV2000 (basée sur le Bt848).

Dipix XPG1000/FPG/PPMAPA (basée sur TI C40 DSP). La plupart des cartes ajoutées sont prises en charge. ici ou ici. Le pilote peut être trouvé ici. Epix SVM.

Séries de cartes d’acquisition vidéo Epix Silicon Video MUX ( ici). FAST Screen Machine II ( ici).

Hauppage Wincast TV PCI (basée sur Bt848) ( ici). Imaging Technology ITI/IC-PCI ( ici). ImageNation Cortex I ( ici). ImageNation CX100 ( ici). ImageNation PX500 ( ici). ImageNation PXC200 ( ici).

Carte d’acquisition vidéo IC-PCI Imaging Technology Inc. ( ici). Matrix Vision MV-Delta ( ici). Matrox Meteor ( ici). Matrox PIP-1024 ( ici).

MaxiTV/PCI (basée sur ZR36120) ( ici).

Miro PCTV (basée sur Bt848) ( ici). MuTech MV1000 PCI ( ici). MuTech MV200 ( ici).

Philips PCA10TV (n’est plus produite) ( ici). Pinnacle PCTV (basée sur Bt848). Pro Movie Studio ( ici).

Carte de capture vidéo Quanta WinVision N&B ( ici). Quickcam ( ici).

Nomadic Technologies Sensus 700 ( ici pour les informations de base. Hélas, Nomadic Technologies a supprimé la page concernant la Sensus 700). Smart Video Recoder III (basée sur Bt848) ( ici). Tuner télévision PCI STB TV (basée sur Bt848) ( ici). Tekram C210 (basée sur ZR36120) ( ici). Video Blaster, Rombo Media Pro+ ( ici). Cartes TV VT1500 TV ( ici).

28.7. Appareils photos numériques

Il y a actuellement cinq programmes qui peuvent être utilisés en combinaison avec des appareils photos numériques.

Camediaplay ( ici). Vous pouvez le télécharger ici.. Photopc ( ici). Vous pouvez le télécharger ici. Qvplay ( ici). Vous pouvez le télécharger ici.

JCAM, une application Java qui permet aux possesseurs d’appareils photos numériques d’y accéder et de télécharger des images à partir d’une grande variété d’appareils photos numériques usuels. ( ici). On peut la télécharger ici. gPhoto ( ici). On peut le télécharger ici.

On peut adjoindre à Photopc une interface graphique Tk, que l’on peut trouver ici. De même on peut ajouter à Qvplay une interface graphique Tk que l’on peut trouver ici.

28.7.1. Prises en charge

Ensemble de caméras Agfa ePhoto (photopc, camediaplay, JCAM) ; Apple QuickTake 200 (JCAM) ; Casio QV10, QV-10A, QV-11, QV-30, QV-70, QV-100, QV-200, QV-300, QV-700, QV-770 (qvplay) ici ; Casio QV-10A, QV-11, QV-30, QV-70, QV-100, QV-300, QV-700, QV-770 (JCAM) ; Chinon ES-1000 (même matériel, protocole et format d’image que le Kodak DC20) (JCAM) ici ; Epson "Colorio Photo" CP-100 (PhotoPC) (photopc, camediaplay) ici ; Epson "Colorio Photo" CP-200 (PhotoPC 500) (photopc, camediaplay, JCAM) ici ; Epson "Colorio Photo" CP-200 (PhotoPC 550) (JCAM) ; Epson "Colorio Photo" CP-500 (PhotoPC 600) (photopc, camediaplay, JCAM) ici ; Epson "Colorio Photo" CP-500 (PhotoPC 700) (JCAM) ; Epson PhotoPC 550 (photopc, camediaplay) ici ; Fuji DS-7, DX-5 (DS-10), DX-7 (DS-20), DX-9 (DS-30), DS-300, MX-700 (JCAM) ; HP Photo Smart Digital Camera (Certains disent qu’elle est prise en charge, d’autres que non !!??) ; Kodak DC-20, DC-25, DC-200/210 (JCAM) ici ; Olympus C-300L, C-320L, C-420L, C-800L, C-840L, C-1000L, C-1400L (JCAM) ici ; Olympus "Camedia" C-400L (D-200L) (photopc, camediaplay, JCAM) ici ; Olympus "Camedia" C-820L (D-320L) (photopc, camediaplay, JCAM) ici ; Olympus C2000Z (photocd) ; Sanyo VPC-G200/G200EX (photopc, camediaplay) ici ; Sanyo DSC-V1 (VPC-G200E) (photopc, camediaplay) ici ; Sanyo DSC-X1 (VPC-X300) (JCAM) ; Sanyo DSC-X300 (photopc, camediaplay) ici ; Nikon Coolpix 600/900 (Coolpix 600 non testé) (photopc) ici et ici ; Sierra Imaging SD640 (photopc) ici ;

Toshiba PDR-2 (pas sûr : photopc) ici.

28.7.2. Non pris en charge

Casio QV-120, QV-5000SX, QV-7000SX ; Kodak DC40, DC50, DC120.

28.8. Onduleurs

D’autres onduleurs sont pris en charge, voir le Guide pratique des onduleurs UPS. Voyez aussi le site sur les outils UPS pour réseau (et plus spécialement leur liste de matériel compatible).

APC SmartUPS ici.

APC-BackUPS 400/600, APC-SmartUPS SU700/1400RM ici.

Fenton PowerPal ici Pour les téléchargements et les manuels. Le site web d’information se trouve ici.

Fenton Tele-UPS ici Pour les téléchargements et les manuels. Le site web d’information se trouve ici.

Fenton PowerOn ici Pour les téléchargements et les manuels. Le site web d’information se trouve ici.

Onduleurs avec contrôle via le port RS232 (paquetage genpower) ici. Onduleurs MGE ici et ici.

Un démon pour arrêter et remettre en route les ordinateurs connectés à un onduleur. Il détecte le réseau et permet les modes client/serveur. ici.

28.9. Cartes multifonctions

Carte interface Pro Audio Spectrum 16 SCSI / Son

28.10. Acquisition de données

Le site Linux Lab Project recueille des pilotes pour les systèmes d’acquisition de données et gère également des listes de discussion en rapport avec ce sujet. Je n’ai aucune expérience dans ce domaine, aussi je vous conseille d’aller voir le site pour plus de détails.

Linux Lab Project ; CED 1401 ;

DBCC CAMAC ;

Cartes IEEE-488 (GPIB, HPIB) ;

Keithley DAS-1200 ;

National Instruments AT-MIO-16F / Lab-PC+. Carte Analog Devices RTI-800/815 ADC/DAC (contactez Paul Gortmaker <gpg109 CHEZ

anu POINT edu POINT au>).

28.11. Interfaces horloge chien de garde (Watchdog timer interfaces)

Carte chien de garde Berkshire Products PC (cartes ISA version A et C). Voyez ici pour le programme. Un pilote est inclus dans les noyaux récents. Pour plus d’informations, voyez ici. ICS WDT500-P ici ICS WDT501-P (avec et sans mesureur de vitesse du ventilateur) ici.

Carte de base horloge chien de garde Outsource Engineering & Manufacturing Inc. (ISA). Informations ici. Des pilotes tournent actuellement sous les noyaux 2.0.29, 2.0.33 et 2.0.36.

28.12. Divers

Mattel Powerglove ;

Carte radio FM AIMS Labs RadioTrack ici ; Carte radio FM Reveal FM ici ; Cartes Videotext ici.

29. Annexe A. Périphériques sur port parallèle pris en charge.

De plus en plus, le port parallèle est utilisé pour connecter d’autres périphériques que les imprimantes. Pour prendre en charge ce port parallèle, des pilotes ont été écrits afin que ces périphériques puissent fonctionner. Cette annexe présente les périphériques pour lesquels une prise en charge du port parallèle a été écrite.

Pour être clair, les imprimantes ne sont pas mentionnées dans cette annexe car elles ne font pas partie des projets de prise en charge du port parallèle.

Allez également vérifier les pages suivantes pour avoir plus d’informations sur la prise en charge du port parallèle sous Linux. Vous y trouverez :

des dispositifs IDE pour port parallèle ( paride) ; une prise en charge des dispositifs SCSI sur port parallèle ( ici).

29.1. Ethernet

Adaptateur Accton EtherPocket ;

Adaptateur ethernet sur port parallèle AT-Lan-Tec/RealTek ; Adaptateur ethernet sur port parallèle D-Link DE600/DE620.

29.2. Disques durs

H45 Quick HD ;

Disques IDE/ATAPI KingByte ;

Disque dur portable KT Technologies PHd ; Disques durs MicroSolutions backpack ; SyQuest EZ-135 ; SyQuest EZ-230 ; SyQuest SparQ ;

disque dur externe ValueStor.

29.3. Lecteurs de bande

Lecteur de bande Hewlett-Packard Colorado Tracker 250 (tous sauf le T1000e) ; Lecteur de bande Hewlett-Packard HP Colorado 5GB ; Lecteur de bande Iomega Ditto ;

Lecteurs de bande MicroSolutions backpack 8000t, 8000td.

29.4. Lecteurs CD-ROM

Freecom Power CD ;

Freecom Traveller CD-ROM ; H45 Quick CD ;

Hewlett-Packard HP 7100e/7200e CD-R ; CD-ROM IDE/ATAPI KingByte ;

CD-ROM MicroSolutions. Les modèles 163550 et ultérieurs sont pris en charge par le pilote paride. Pour les modèles 160550 et 162550, des pilotes séparés existent ; Lecteur PD/CD MicroSolutions backpack ; SyQuest SyJet.

29.5. Disques extractibles

Avatar Shark 250 ; Imation Superdisk ;

Lecteurs Iomega ZIP, ZIP Plus.

29.6. Adaptateurs IDE

Produits Arista ParaDrive ; Disques DataStor Commuter ;

Produits Fidelity International Technologies TransDisk products ; Freecom IQ Cable Parallel ;

Adaptateur IDE port parallèle Shuttle Technology EPAT/EPEZ ; Adaptateur IDE port parallèle Shuttle Technology EPIA.

29.7. Adaptateurs SCSI

Câble adaptateur Adaptec APA-348 mini-SCSI plus ( pilote disponible) ; Câble adaptateur Adaptec APA-358 mini-SCSI EPP ( pilote disponible) ; Adaptateur SCSI port parallèle Shuttle Technology EPSA-2 ( pilote disponible) ; Adaptateur SCSI port parallèle Shuttle Technology EPST ( pilote disponible).

29.8. Caméra numérique

Connectix QuickCam.

29.9. Cartes PCMCIA port parallèle

Le pilote parport_cs nécessite au moins le noyau 2.2.x

Quatech SPP-100 IOtech DBK35, WBK20A

30. Annexe B. Matériels incompatibles avec Linux

Certains fabricants de matériel ont créé des périphériques qui ne sont compatibles qu’avec MS-DOS et Windows 95/98. Ceux-ci semblent n’émuler que la partie normalement disponible des périphériques à l’aide de paquetages logiciels vendus en même temps. Leurs spécifications ne sont pas disponibles et il est pratiquement impossible d’écrire des pilotes pour ces dispositifs. Vous trouverez ci-dessous une liste de périphériques connus comme étant incompatibles avec Linux.

Autrement dit, il est judicieux d’éviter les matériels pour lesquels il est indiqué « nécessite Windows 95 » ou bien « uniquement pour Windows ».

Imprimantes Fabricant Modèle Fonctionnement Brother 4550 Nul -> presse-papier Brother HL-1435 Nul -> presse-papier Brother MP-21C Nul -> presse-papier Canon BJC-5000 Nul -> presse-papier Canon BJC-5100 Nul -> presse-papier Canon BJC-8500 Nul -> presse-papier Canon LBP-460 Nul -> presse-papier Canon LBP-600 Nul -> presse-papier Canon LBP-660 Nul -> presse-papier Canon LBP-800 Nul -> presse-papier Canon Multipass L6000 Nul -> presse-papier Canon S200 Nul -> presse-papier Compaq IJ300 Nul -> presse-papier Epson AcuLaser C1000 Nul -> presse-papier Epson AcuLaser C900 Nul -> presse-papier Epson EPL-5500W Nul -> presse-papier Epson PM 930C Nul -> presse-papier Generic GDI Printer Nul -> presse-papier HP Color LaserJet 1500 Nul -> presse-papier HP LaserJet 3100 Nul -> presse-papier HP LaserJet 3150 Nul -> presse-papier HP PhotoSmart Nul -> presse-papier LaserMaster LM 1000 Nul -> presse-papier Lexmark Winwriter 100 Nul -> presse-papier Lexmark Winwriter 200 Nul -> presse-papier Lexmark Z13 Nul -> presse-papier

Fabricant Modèle Fonctionnement Lexmark Z23 Nul -> presse-papier Minolta PagePro 1100L Nul -> presse-papier Minolta PagePro 6L Nul -> presse-papier NEC SuperScript 610plus Nul -> presse-papier NEC SuperScript 660 Nul -> presse-papier NEC SuperScript 660plus Nul -> presse-papier Okidata Okijet 2010 Nul -> presse-papier Panasonic KX-P6100 Nul -> presse-papier Panasonic KX-P6300 GDI Nul -> presse-papier Panasonic KX-P8410 Nul -> presse-papier QMS magicolor 2 Nul -> presse-papier Ricoh Aficio Color 2206 Nul -> presse-papier Ricoh Afico FX10 Nul -> presse-papier Samsung CLP-500 Nul -> presse-papier Samsung ML-5050G Nul -> presse-papier Samsung SF/MSYS/MJ-4700/4800/4500C Nul -> presse-papier Sharp AJ-2100 Nul -> presse-papier Star WinType 4000 Nul -> presse-papier Xerox DocuPrint P8 Nul -> presse-papier Xerox WorkCentre 385 Nul -> presse-papier Xerox WorkCentre XD120f Nul -> presse-papier Xerox WorkCentre XE80 Nul -> presse-papier Xerox WorkCentre XE90fx Nul -> presse-papier

Les informations qui suivent sont anciennes et seront supprimées lors d’une future version de ce document :

Canon LBP-465 ;

Imprimante Sharp JX-9210. Modems

3Com 3CXM356/3CCM356 et 3CXM656/3CCM656 PCMCIA ; AOpen FM56-P et FM56-H ;

Modem interne Boca Research 28.8 (modèle MV34AI) ;

Modem interne Boca Research 33.6 (modèle MV34) (Joe Harjung est parvenu à ses fins en configurant le modem sous Win95 puis en redémarrant sous Linux avec le modem toujours en activité. Filippo utilise ce modem directement sous Linux sans problèmes et sans redémarrage à partir de Windows. J’ai vraiment besoin de plus d’informations sur ces modems Boca Research.) Le modem Boca Research 33.6 (modèle M336I) est mentionné comme fonctionnant sous Linux. La seule chose à faire est de désactiver le Plug and Play. Voici les spécifications du modem :

Trois autocollants avec "MC2920A-3.3", "E6030D 4035-01" et "1721 8011 A" ; Circuits se trouvant sur la carte

Cirrus Logic CL-MD3450D-SC-B ; Cirrus Logic MD1724-11VC-D ; Datatronic VLM301-1?? ; Omron G5V-1 (2 d’entre elles) ; AST (?) M628032-20E1 ;

Cirrus Logic CL-MD4450C-SC-A ; Abracon 23-040-20 ;

deux places vides pour des circuits additionnels, l’un d’entre eux devant être un Cirrus Logic CL-MD1724D.

4 jumpers pour la sélection du port COM ; 10 jumpers pour la sélection de l’IRQ ; d’autres jumpers à fonction inconnue ;

Carte PCMCIA modem/série Compaq 192 ; HP Fastmodem D4810B ;

Carte IBM Mwave ("Dolphin"). Cette carte est une combinaison pour le son, le modem, le fax, le contrôle vocal et la dictée. Le programme remplace une partie de la fonctionnalité du matériel et dès lors ce programme doit être chargé pour que tout fonctionne ; Modem Multiwave Innovation CommWave V.34 ; Megahertz XJ/CC2560 PCMCIA ;

Carte PCMCIA modem/série New Media Winsurfer PCMCIA ; Rockwell SoftK56 ;

Série des winmodems US Robotics ;

Zoltrix 33.6 Win HSP Voice/Speaker Phone modem.

31. Glossaire AGP Accelerated Graphics Port (Port Graphique Accéléré). Un mécanisme d’interconnexion de bus conçu pour améliorer les performances des applications graphiques 3D. AGP est un bus dédié pour les échanges entre le sous-système graphique et le circuit logique. ici ATAPI AT Attachment Packet Interface (Interface de Liaison par Paquets AT). Un nouveau protocole de contrôle des dispositifs de mémoire de masse, similaire aux protocoles SCSI. Il est construit à partir de l’interface ATA (AT Attachment), le nom ANSI officiel pour l’interface IDE développée pour les disques durs. ATAPI est habituellement utilisé pour les disques durs, les CD-ROMs, les lecteurs de bandes et d’autres dispositifs. ATM Asynchronous Transfer Mode (Mode transfert Asynchrone) CDDA Compact Disk Digital Audio. Capacité pour des lecteurs de CD-ROM de lire des pistes audio. DMA Direct Memory Access (Accès Direct à la Mémoire) EGA Enhanced Graphics Adapter (Adaptateur Graphique Amélioré) EIDE

Enhanced IDE (IDE amélioré) EISA

Extended Industry System Architecture (Architecture Système Industriel Étendu) FDDI

Fiber Distributed Data Interface (Réseau Local à haute vitesse)

IDE Integrated Drive Electronics (Électronique de Pilote Intégrée). Chaque pilote a son contrôleur intégré. ISA Industry System Architecture (Architecture de Système Industriel) ISDN Integrated Services Digital Network (Réseau Numérique à Intégration de Services : RNIS) MCA MicroChannel Architecture (Architecture MicroChannel) MFM Modified Frequency Modulation (Modulation de Fréquence Modifiée) MMX Multimedia Extensions. Ajouté à la nouvelle génération de microprocesseurs Intel Pentium. Donne une meilleure qualité audio et vidéo. PCI Peripheral Component Interconnect (Interconnexion de Composants Périphériques). Bus 32-bits conçu par Intel. On peut trouver des informations ici.

RAID Redundant Arrays of Inexpensive Disks (Assemblage Redondant de Disques Bon marché). L’idée de base du RAID est de combiner plusieurs petits disques durs économiques en un assemblage de façon à obtenir des performances supérieures à celles d’un disque de grande capacité et onéreux. Il existe cinq types d’architectures, de RAID-1 à RAID-5. Un assemblage de disques non-redon-dant est référencé comme RAID-0. Certains systèmes RAID peuvent combiner plusieurs formats (pour plus d’informations). PPA Printing Performance Architecture (Architecture de Performance d’Impression). Protocole développé par Hewlett Packard pour la série des imprimantes DeskJet. Dans le principe, le protocole déplace le traitement des données de bas niveau vers l’ordinateur hôte plutôt que vers l’imprimante. Ceci permet d’avoir une imprimante à bas coût, ayant peu de mémoire, peu de puissance de calcul et un pilote de périphérique souple d’utilisation. Cependant cela se fait au détriment de la compatibilité. Pour cette imprimante HP décida de ne développer des pilotes que pour Windows 95. RLL

Run Length Limited (Longueur de Course Limitée) SATA Serial ATA (ATA série). À la base, un dispositif IDE avec un câble beaucoup plus petit. Voyez SerialATA.Org pour plus de détails.

SCSI

Small Computer Systems Interface (Petite Interface pour Systèmes Ordinateurs). Une interface standard conçue pour tous les périphériques d’un ordinateur. Cela rend possible l’utilisation d’un seul adaptateur pour tous les périphériques (pour plus d’informations).

SVGA Super Video Graphics Adapter UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter (Transmetteur Récepteur Asynchrone Universel) USB Universal Serial Bus. (Bus Série Universel) VGA Video Graphics Adapter (Adaptateur Graphique Vidéo) VLB VESA Local Bus. Utilisé dans quelques PC 486.

WORM Write Once Read Many (Écrit une fois, Lit plusieurs fois)